**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 38431150 | **Գազավերլուծիչ** Газоанализатор | Նախատեսված քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարանների համար։ Ստացիոնար։ Սարքը պետք է ձայնային և լուսային ազդանշան արձակի, երբ ներքոհիշյալ գազերի խտությունը օդում հասնում է սահմանային արժեքների: Թթվածին /O2/ 16% և պակաս, ածխածնի երկօքսիդ /CO2/ 4% և ավել, ածխածնի օքսիդ /CO/ 50-70 մգ/մ3 և ավել:  Предусмотрен для убежищ гражданской обороны.  Стационарный. Прибор должен выдавать световые и звуковые сигналы при достижении пороговых значений концентраций газов:  кислород /O2/ 16% и менее,   * двуокиси углерода /CO2/ – 4% и более, окиси углерода /CO/ – 50-70 мг/м3 и более. | հատ | 4 | 436800 | 1747200 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Марз Армавир, г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | **Պայմանագիր կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  В течение 60 календарных дней после подписания договора. |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ.: Երաշխիքային ժամկետ մատակարարման օրվանից նվազագույնը 365 օր:
2. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

**Дополнительные условия**

1. Товары должны быть новими, неиспользованними, иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара. Документация должна быть переведена на армянский или русский язык. Дата производства должна быть не ранее 2024 года. Гарантийный срок не менее 365 дней с даты поставки.
2. Товарный знак, фирменное наименование, информация о моделье и производителе – не требуется.
3. Срок предоставления участнику подписанного акта приема-передачи – 30 рабочих дней.
4. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
5. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭК.
6. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
7. Менеджер по контракту В. Манукян,Тел. 010-28-29-60, e-mail: [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)