**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս հանգուցավոր СТКп (КСКп),բեռնամբարձությունը` 0,5տ; երկարությունը` 1մ  Текстильный круглопрядный петлевой СТКп (КСКп), грузоподъемность – 0,5т; длина – 1м | հատ | 2 | 12000 | 24000 | Արմավիրի մարզ  ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский марз  г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 40 календарных дней со дня заключения договора |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս հանգուցավոր СТКп (КСКп),բեռնամբարձությունը` 1տ; երկարությունը` 1մ  Текстильный круглопрядный петлевой СТКп (КСКп), грузоподъемность - 1т; длина – 1м | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս օղակաձև СТКк (КСК),բեռնամբարձությունը` 0,5տ; երկարությունը` 1,5մ  Текстильный круглопрядный кольцевой СТКк (КСК),грузоподъемность - 0,5т; длина - 1,5м | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս օղակաձև СТКк (КСК),բեռնամբարձությունը` 1տ; երկարությունը` 1,5մ  Текстильный круглопрядный кольцевой СТКк (КСК),грузоподъемность - 1т; длина – 1,5м | հատ | 2 | 15000 | 30000 |
|  | 44511390 | Կապօղակ  Рым-болт | М 20 ԳՕՍՏ 4751-73 կամ համարժեքը  М 20 ГОСТ 4751-73 или эквивалент | հատ | 4 | 12500 | 50000 |
|  | 44511220 | Ձողակարկին  Штангенциркуль | Չափման սանդղակի երկարությունը` 125-130 մմ, ճշտությունը` 0,1 Длина измерительной шкалы: 125-130 мм, точность - 0,1 | հատ | 1 | 24000 | 24000 |

**Ծանոթություն**

1.Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում:

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-29-60, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1.Товары должны быть новыми, неиспользованными, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товаров, документы должны быть переведены на армянский или русский язык, а также, должны иметь сертификат качества или паспорт;

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров;

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режима, действующего на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)