**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 39111140 | Աթոռ  Стул | Մետաղական խրոմապատ ոտքերով, նստատեղն ու հենակը ամբողջական պլաստմասսե դետալից, պատրաստված բարձրորակ հումքից, նստոցի չափերը 50x50±2սմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը` 50-53սմ:  Նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը 100-120կգ: Նշված ապրանքի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի ի հետ, համաձայն կից նկարի, բոլոր 10 աթոռները պետք է լինեն միանման՝ համաձայն հավելված 1.1-ի նմուշների : С металлическими хромированными ножками, сиденье и подставка из, цельного пластика, из высококачественного сырья, размеры сидений не, менее 50x50±2см, высота заднего сиденья 50-53см. Минимальная нагрузка 100-120кг. Согласовать цвет указанный товар с заказчиком. Образец прилагается, все 10 стульев должны быть идентичны, согласно образцам в Приложении 1.1 | hատ  штук | 10 | 18000 | 180000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирская марз, г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 10 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 39121200 | Սեղան մոնտաժային  Стол монтажный | Treston WB-1 կամ համարժեքը Termopro Монолит 1500, Gresson СП-1500  Աշխատասեղան լրակազմ, հավաքածուն ներառում է նվազագույն ստորև նշված տեխնիկական բնութագրով՝ Չափսերը՝ (Լ) 1500-1600 (Խ) 700-740 (Բ) 1500-1550մմ: Մետաղական կառուցվածք: Աշխատասեղանի մակերեսը՝ (Ե) 1500-1600 (Լ) 700-740 (Հ) 25-27մմ։ Բարձրությունը հատակից 850±15մմ, նյութը՝ պոլիկարբոնատե ծածկույթ։ Քաշովի դարակներ (3 հատ)՝ սեղանի տակ տեղակայված մետաղական կառուցվածքով։ Պլատֆորմ (պոլկա)` 2 հատ սեղանի վերևում տեղակայված, որը կարող է օգտագործվել որպես լրացուցիչ աշխատանքային տարածք կամ սարքավորումների պահեստավորում։ Կախովի գծային LED լուսավորիչ։ Պրոֆեսիոնալ էլեկտրական բլոկ 7 վարդակից' հողանցմամբ և 16Ա ավտոմատով: Հողանցման տերմինալ։ Փորվածքով հետևի վահանակ՝ գործիքներ կամ պահեստավորման տարրեր կախելու համար։ Գործիքների բռնակներ՝ փորվածքով հետևի վահանակին ամրացնելու համար (պտուտակադարձիչ, բանալի և այլ մանր գործիքներ)։ Գործիքների մագնիսական բռնակներ։ Ակոսային խրոցակներ։  Treston WB-1 или эквивалент Termopro Монолит 1500, Gresson СП-1500О с техническими характеристиками ниже сновные. Размеры: (Д) 1500–1600 мм, (Ш) 700–740 мм, (В) 1500–1550 мм. Металлическая конструкция. Поверхность рабочего стола (столишница): (Д) 1500–1600 мм, (Ш) 700–740 мм, (Т) 25–27 мм. Высота от пола 850±15 мм. Материал покрытие из поликарбоната. Выдвижные ящики (3 шт.) расположены под столом, с металлической конструкцией. Платформа (полка) 2 шт., расположенные над столом, могут использоваться как дополнительное рабочее пространство или для хранения оборудования. Подвесной линейный светильник LED. Профессиональный электрический блок на 7 розеток с заземлением и автоматом на 16А. Клемма заземления. Перфорированная задняя панель для подвеса инструментов или элементов хранения. Держатели инструментов для крепления на перфорированную заднюю панель (для отвёрток, ключей и других мелких инструментов). Магнитные держатели для инструментов. Пазовые заглушки. | hատ  штук | 2 | 1000000 | 2000000 | 2 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները լինեն նոր չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հավաքումը (ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը) կիրականացնի Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին:
2. Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարի: Ապրանքների արտաքին տեսքը, գույնը նախապես կհամաձայնեցվի պատվիրատույի հետ:
3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
4. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
5. Մատակարարին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը՝ 30 (երեսուն) աշխատանքային օր
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. Մատակարարը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
9. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)
10. Товары будут новыми и неиспользованными. Перевозку, разгрузку и сборку товаров (включая все необходимые материалы) осуществляет Продавец за свой счет.
11. Гарантийный срок на товары устанавливается в течение 1 года, начиная со дня, следующего за днем приемки товаров. Внешний вид и цвет товаров предварительно согласовываются с Заказчиком.
12. Оплата будет производиться на основании акта сдачи-приемки фактически поставленных товаров.
13. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе — не требуется.
14. Срок предоставления подписанного акта сдачи-приемки Поставщику — 30 (тридцать) рабочих дней.
15. Допустимый срок нарушения — 10 календарных дней.
16. Поставщик обязан соблюдать все требования внутреннеобъектового и пропускного режима, действующего на АЭС.
17. Поставщик обязан уведомить управляющего контрактом о поставке не менее чем за один рабочий день до поставки. Поставка может осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 15:30
18. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)