### **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

### **предлагаемого товара**

\_\_\_\_ наименование участника \_\_\_\_\_\_\_, в качестве участника в рамках процедуре закупки под кодом ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Наименование** | **Технические характеристики и стандарты** | | |
| Определяется приглашением на процедуру | предложенной от \_\_\_\_\_наименование участника\_\_\_\_ | |
| “Модель”, “Торговая марка”, “Бренд”, “Производитель”, “Страна производитель” продукции | технические характеристики продукции |
| 1 | Спиртовой Термометр | Диапазон измерения: 0 - 150°C Минимальный масштаб: 1°C Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 2 | Аквариум с фильтром и воздушным насосом | 37-50 л, мин. 50 х 25 х 30 см Фильтрующая способность фильтра для воды-прибл. 100 л / ч, воздушный насос-110-130 л / ч Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 3 | Бинокулярный Микроскоп | Яркое поле, бинокль с двухслойной сценой; объективы 4x, 10x, 40x, 100x Освещение: тип источника света: белый светодиод; с регулировкой интенсивности света Фокусировка: коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки (градуированный, 0,002 мм) с верхним ограничителем для предотвращения контакта между объективом и образцом. Регулируемое натяжение ручки грубой фокусировки. Ступень: двухслойная с механической скользящей ступенью, размер прибл. 125 x 116 мм, диапазон перемещения XY прибл. 76 х 30.76 х 30. Держатель образца для одного слайда. Верньерная шкала на двух осях, точность 0,1 мм. Наконечник для носа: четырехкратный вращающийся наконечник для носа Головка для бинокулярного наблюдения, наклонена на 30° и поворачивается на 360°. Регулировка диоптрии на левом окуляре. Межкупольная регулировка прибл. 48-75 мм Взгляды. Широкоугольные прицелы WF10X/18 с номером поля 18 мм. Конденсатор: конденсатор Эбби, Н.A. 1.25 предварительно центрированный. В комплект входит руководство по эксплуатации на армянском языке и пылезащитный чехол. Должны включать: - сетчатка окуляра - 10x Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 4 | Стереомикроскоп | 20-кратное и 40-кратное стерео увеличение, высококачественные широкоугольные линзы из оптического стекла, передняя широкоугольная бинокулярная головка, прочная стойка с металлическим каркасом, встроенная падающая (верхняя) и проходящая (нижняя) подсветка. Руководство пользователя на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 5 | Сценический микрометр | Для бинокулярного микроскопа Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 6 | Глюкометр с тест-полосками | Диапазон теста на глюкозу - 20-600 мг / дл, калибровка результата-эквивалент в плазме, время тестирования-5 секунд, размер образца-0,6 микролитра, рабочая температура-5°C-45°C, относительная влажность - 10-90%, емкость памяти-не менее 200 тестов, Тип батареи-литий-ионный аккумулятор 3 в (эквивалент CR2032 или) X 1, Срок службы батареи-прибл. 1000 тестов, размеры измерителя-ок. 85 X 52 X 15 мм, размер ЖК-дисплея-42 X 39 мм, Вес измерителя-прибл. 50 г. до н. э. Тест-полоски, упаковка из 50. Руководство по эксплуатации на армянском языке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 7 | Лабораторная станция для электрофореза ДНК в классе | Полная система электрофореза 1. Аппарат для электрофореза-УФ-прозрачное дно, 2 положения для расчесывания, размер геля 10 x 10 см; изготовлен из УФ-и химически стойкого оргстекла; включая защитную вилку со встроенными разъемами питания и расческу с 12 карманами. 2. Источник питания для электрофореза-стабилизированный источник питания для разделения ДНК и белков. Регулируемое выходное напряжение, таймер с функцией сигнализации, два выхода для одновременного подключения как минимум 2 камер электрофореза. Максимум. выходное напряжение: 300 вольт (в каскадах 50 Вольт), Максимум. выходной ток: 400 мА, Максимум. потребляемая мощность: 60 Вт, Входное напряжение: ~100-240 Вольт, переменный ток. Функция таймера: 1-999 мин. с функцией сигнализации, 3. Гелевая система визуализации - двойной светодиодный Трансиллюминатор синего / белого света с янтарным фильтрующим блоком. Максимальное излучение синего светодиода составляет 470 Нм. 4.Набор для гелевого электрофореза с окрашиванием ДНК красителем Glgreen ® с подробной процедурой эксперимента на армянском языке 5. Руководство пользователя на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 8 | Цифровые весы | Автоматическая калибровка, макс. Диапазон: до 200 г Разрешение: ±0,01 г Калибровка, контейнеры, преобразование единиц измерения, Мощность: 220 В/50 Гц Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 9 | Цифровые весы | Автоматическая калибровка, макс. Диапазон: до 500 г Разрешение: ±0,1 г Калибровка, контейнеры, преобразование единиц измерения, Мощность: 220 В/50 Гц, Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 10 | Цифровые аналитические весы | Автоматическая калибровка, макс. Диапазон: до 200 г Разрешение: ±0,001 г Калибровка, контейнеры, преобразование единиц измерения, Мощность: 220 В/50 Гц, Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 11 | Пульсоксиметр с наконечником пальца | Для точного измерения SpO2 и частоты пульса, дисплей SpO2 и частоты пульса, отображение формы пульсовой волны и гистограммы, Индикация низкого напряжения батареи, OLED-дисплей (двухцветный), четыре направления и шесть режимов, автоматическое отключение при отсутствии сигнала. Руководство пользователя на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 12 | Набор для сбора биологических данных и построения графиков | Лабораторный запрос 3 • Датчик Температуры Из Нержавеющей Стали • Частота Сердечных Сокращений Go Wireless ®  • Датчик Давления Газа Go Direct ®  • Датчик газа CO2 Go Direct ®  • Датчик Газа Go Direct ® O2 • Датчик Проводимости Go Direct ®  • Датчик pH Go Direct ®  • Колориметр • Оптический Датчик Растворенного Кислорода Go Direct ®  • Датчик ЭКГ Go Direct ®  • Биокампер 250 • Биокампер 2000 • Дыхательный пояс Go Direct ® или эквивалентный набор Руководство пользователя на армянском языке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 13 | Набор для сбора химических данных и построения графиков | \*Лабораторный запрос 3 • Датчик Температуры Из Нержавеющей Стали • Датчик pH Go Direct ®  • Датчик Давления Газа Go Direct ®  • Датчик Напряжения • Датчик Проводимости Go Direct ®  • Счетчик Падений • Система Постоянного Тока • Датчик сирот • Спектрофотометр Go Direct ® SpectroVis ® Plus. или эквивалентный набор Руководство пользователя на армянском языке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 14 | Программное обеспечение | Программное обеспечение для сбора данных и построения графиков по биологии и химии (N 12 и N 13). Руководство пользователя на армянском языке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 15 | Увеличительное стекло | Увеличение x8, стекло, 75 мм, портативное Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 16 | Микроцентрифуга | Максимальная скорость 6000 об/мин/2000 x g, Безопасный переключатель включения/выключения, запуск и остановка в секундах, вместимость 6 пробирок по 1,5 / 2,0 мл. Руководство пользователя на армянском языке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 17 | Секундомер | Показывает месяц, дату, неделю, час, минуту и секунду, прибл. 3,5 см , хронограф 1/100 до 23 часов, 59 минут, 59 секунд, 1X батарейный отсек AG13 (батарея входит в комплект) Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 18 | Дистиллятор воды | 1. Настольный настольный чайник для дистилляции воды, Бак из нержавеющей стали, мощность 750 Вт, Производительность не менее 1 л в час, 220 В 2. Карбой с пробкой и винтовой крышкой, изготовлен из прочного, устойчивого к царапинам полипропилена с превосходной химической стойкостью и емкостью для хранения воды не менее 10 л 3. Руководство пользователя на армянском языке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 19 | Спиртовая горелка | Стакан, 125 мл, пластиковая крышка Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 20 | Конденсатор либига | l= 30-35 см, 14/14, стекло Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 21 | Водяной Вакуумный Насос | Стекло Размер:40 х 30 х 24 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 22 | Магнитная мешалка, горячая тарелка, магнитная барная стойка | Горячая тарелка, магнитная барная стойка S-12, магнитная мешалка с горшком для горячего (максимальная температура: 280°c) со съемной опорной планкой длиной в фут с зажимом, позволяющим легко и надежно разместить термометр или датчик pH. Закрытая поверхность нагрева из литого алюминия устойчива к разливам химикатов. Прочные поворотные циферблаты (один для контроля температуры и один для контроля скорости перемешивания) Максимум. количество H2O при перемешивании не менее 1 л. Скорость: 0-1600 об.p.м 3шт смешанного размера (C5/B6 \* 15 мм, C6/B7 \* 20 мм, C6/B8 \* 25 мм/) магнитный стержень из ПТФЭ Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 23 | Длинная Зажигалка | Наполненный жидкостью-газом Длина: 270±30 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 24 | Огнемет с 1 баллоном Бутана | Заправка бутановым топливом на 8 унций Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 25 | Электрический чайник | 1,7-1,8 л, 220 В, нержавеющая сталь. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 26 | Портативная газовая горелка с автоматическим электронным зажиганием | 1. Портативная высокопроизводительная бутановая печь. Для коммерческого использования в помещении, должен иметь ударопрочный чехол для переноски. Автоматическое электронное зажигание с предохранительной остановкой для предотвращения перегрева. 2. Высококачественные аэрозольные баллончики с бутановым газом, заполненные бутаном, совместимые с портативной газовой горелкой. 3. Руководство пользователя на армянском языке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 27 | Одиночная Электрическая Горячая Тарелка | 220 В, 1500 Вт, размер горелки из чугуна: 18,5±3,5 см Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 28 | Холодильник | Стандартные Двери: 2 Расположение морозильной камеры: верхнее Система замораживания: размораживание Общий объем: 140±5 л Емкость холодильника: 100±5 л Емкость морозильной камеры: 40±5 л Класс энергопотребления: A+ Максимальная степень охлаждения (C): -18 Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 29 | Электрическая духовка | Кухня, 220 В, 40±3 л, 250-350 °C высота изделия 32 ±3 см. Вес нетто 10,8±3,2 кг Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 30 | Анатомические модели суставов со связками: тазобедренный сустав, плечевой сустав, коленный сустав, рука и нога | Эти модели в натуральную величину, изготовленные из, позволят продемонстрировать базовую анатомию суставов и движение суставов. Связки должны быть изготовлены из гибкого, прозрачного пластика. Анатомические модели должны быть установлены на подставке для удобства демонстрации и должны быть сняты с подставки, чтобы модели можно было взять в руки для более тщательного изучения. Материал: ПВХ Каждая модель должна включать маркированную диаграмму для основных частей модели на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 31 | Тазик | Пластик 10±0,5 л Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 32 | Тазик | Пластик 5±0,5 л Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 33 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 100 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 34 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 500 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 35 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 50 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 36 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 150 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 37 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 1000 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 38 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 250 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 39 | Набор инструментов для анализа биологии | В комплект должны входить инструменты как из нержавеющей стали, так и из хрома хирургические ножницы с одним острым и одним тупым наконечником тонкие точечные радужные ножницы щипцы от комаров с изогнутым наконечником тонкоточные прямые щипцы с направляющим штифтом точечные изогнутые щипцы с направляющим штифтом ручка скальпеля лезвия скальпеля цельный скальпель с широким лезвием зонд и искатель Дразнящая игла с прямым наконечником Дразнящая игла с изогнутым наконечником Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 40 | Панель Для Анализа Биологии | Сковорода с многоразовой резиновой прокладкой. Размер: прибл. 25x18 см - 32 x 23 см Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 41 | Марлевые Коврики Bunsen Burner | ~150\*150 мм, без асбеста Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 42 | Покровные очки | 18x18x0,13-0, 16 мм, 200 штук в коробке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 43 | Набор для снятия отпечатков пальцев ДНК в классе | Стандартный размер ДНК (дайджест лямбда-ДНК хинди), не менее 100 мкл ДНК с места преступления, не менее 60 мкг Подозрительная ДНК, не менее 60 мкг Рестрикционный фермент EcoRl/Pstl, лиофилизированный, не менее 3000 единиц Буфер для загрузки образца, 1 мл Буфер для электрофореза, 50x TAE, не менее 100 мл Стерильная вода, не менее 2,5 мл Порошок агарозы, не менее 5 г Окрашивание ДНК Fast Blast ™ , 500x, не менее 100 мл Цветные микроцентрифужные пробирки, 2,0 мл, минимум 60 наименований Микроцентрифужные пробирки, 1,5 мл-минимум 30 наименований Поплавки из пены-не менее 8 Учебная программа, включая руководство для учителей, руководство для учащихся и краткое графическое руководство на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 44 | Набор моделей ДНК | 3D-модель высотой не менее 900 мм, которая точно отображает структуру ДНК, включая комплементарные пары оснований и сахарофосфатный каркас. Модель должна включать маркированную схему основных частей модели на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 45 | Экстренная промывка глаз | Настенный комплект для промывки глаз/ душ для промывки глаз из нержавеющей стали / размеры: не менее 36 х 50 х 10 см Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 46 | Эппендорфская труба | Пластик, 1,5 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 47 | Эппендорфская труба | Пластик, 5 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 48 | Первый набор для оказания первой помощи | Антисептический спрей мин. 50 мл, медицинский спирт (мин. 50 мл) 50 мл), раствор аммиака (мин. 50 мл), кровоостанавливающее (пакетики по 15 г x 5), крем или гель против ожогов (не менее 25 г), активированный уголь (не менее 70 мл 10 таблеток в день), повязка (не менее 50 г), стерильная повязка (прибл. 10 см х 5 м), стерильная марля (16 х 14 см), антисептические салфетки (x20), медицинский пинцет (x1), медицинский лейкопластырь (прибл. 2,5 см х 5 м), жгут (x1), Бактерицидный лейкопластырь (мин. 2,5 см х 5 м).x50) Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 49 | Огнетушитель | 4-6кг Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 50 | Стеклянные Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 20 мл, Темный Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 51 | Стеклянные Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 50 мл, Темный Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 52 | Стеклянные Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 100 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 53 | Перчатки | Размер S, нитрил, без порошка, упаковка из 100 штук Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 54 | Перчатки | Размер M, нитрил, без порошка, упаковка из 100 штук Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 55 | Перчатки | Размер L, нитрил, без порошка, упаковка из 100 штук Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 56 | Градуированный цилиндр | Стакан, 100 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 57 | Градуированный цилиндр | Стакан, 25 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 58 | Модель Человеческого Тела | Рост модели: 45 см (минимум); пол: унисекс; Материал: пластик ПВХ; съемная модель анатомии человека с туловищем с достаточным количеством деталей. 23 части & органы (по крайней мере): разделены на 23 части: туловище, женская грудная клетка, голова, глазное яблоко, мозг, спинной нерв, легкие (2 части), сердце (2 части), печень, почки, желудок (2 части), кишечник (4 части), мужские репродуктивные органы (2 части), женские репродуктивные органы с плодами (3 части). Яркие детали: модель анатомии человека должна показывать относительное положение, морфологические признаки, анатомические структуры головы, шеи, и внутренние органы с особым упором на дыхательную, пищеварительную, мочевыделительную, и нервная системы. Перемещение и использование: эта модель человеческого тела должна иметь основание для поддержки модели туловища, устойчиво стоять на столешнице. Его можно будет легко перемещать или переносить для преподавания в классе. Модель должна включать обозначенную диаграмму для 23 частей модели на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 59 | Модель Человеческого Скелета | Скелет полного размера должен включать модель позвоночника с хрящевыми соединениями, анатомическую модель черепа, съемные руки и ноги, а также подставку на колесиках для удержания модели всего человеческого тела толщиной не менее 178 см. • Модель скелета должна включать анатомически точную модель человеческого черепа со съемной челюстью и черепной коробкой, модель позвоночника с хрящевыми соединениями, артериями и нервными ветвями, модель таза, руки и ноги; Анатомическая модель скелета должна быть способна воспроизводить естественные движения в суставах; • Руки, ноги и анатомическая модель черепа являются съемными для индивидуального изучения; съемная крышка черепа скелета должна предложить более глубокий взгляд на модель человеческого черепа для обзора полости эндокраниума и пазух носа. \* Фигура скелета должна быть пронумерована, чтобы помочь найти различные кости и области; • Должен быть изготовлен из высококачественного ПВХ. Опора для шарнирно сочлененного скелета должна включать металлическую подставку с пластиковыми колесиками и плакат из ламината на армянском языке с подробным описанием не менее 170 анатомических ориентиров скелета. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 60 | Модель кожи человека | Материал модели кожи: пластик ПВХ, размер: минимум. 20 х 9,5 х 21 см. Эта модель должна демонстрировать слои кожи человека и структуры волос на разной глубине, показывая волосы, волосяные фолликулы, жировые железы, потовые железы, кожные рецепторы, нервы и кровеносные сосуды. Должна включать диаграмму с надписью на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 61 | Инокуляционная игла | Стерильный, металлический, для бактериологических исследований с длиной поездки не менее 220 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 62 | Сетка для сбора насекомых | Наружный диаметр приблизительно до 300 мм кольцо со стрелкой для сбора, глубина со стрелкой 600 мм, отверстие со стрелкой 2 мм. Телескопическая ручка должна быть запираемой. Ручка должна быть от 400 мм до 1500 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 63 | Набор ламинированных плакатов, клеток | 3 плаката размером не менее 585x890 мм каждый на армянском языке, демонстрирующие клеточные структуры прокариот, животных и растений, с изображением следующих органелл и структур: клеточная внешняя мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, гладкая и шероховатая ER, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы, ядерная мембрана, ядрышко, нуклеоид, центриоли, реснички и жгутики, пили, вакуоли, хлоропласты, плазмодесмы и т.д. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 64 | Ламинированный плакат, Древо Жизни эволюции | По крайней мере, 585x890 мм, на армянском, shall show эволюционное древо жизни, ламинированное. Показывает временную шкалу эволюции и руководство по биологической классификации.150-250 видов прокариот и эукариот должны быть упорядочены в соответствии с наиболее актуальной таксономией (домен, царство, тип, класс, порядок, семейство и род) в красивом, удобном для просмотра формате "древо жизни". Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 65 | Ламинированный плакат, структура и процессы установки | Размер не менее 585x890 мм на армянском языке должен показывать структуру растения, фотосинтез, транспортировку и жизненный цикл. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 66 | Ламинированный плакат, протистское разнообразие | По крайней мере, 585x890 мм, на армянском, shall show protist разнообразие, показывает амеба, парамеций, эвглена, вольвокс, водоросли и другие известные специалисты. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 67 | Набор магнитных стержней | Магнитные стержни из ПТФЭ толщиной 15 мм, 20 мм, 25 мм, по 5 штук в упаковке Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 68 | Модель Мужского Полового Органа | Размеры и простота сборки-22 x 18 x 8 см, простота монтажа с помощью магнитов. Модель половых органов мужчин в натуральную величину, состоящая из пяти частей, проходит через срединную сагиттальную плоскость, показывая пенис, простату, семенной пузырь, семенной канатик, яичко, прямую кишку, анус и мышцы малого таза мужчин. 5 съемных частей-это половина мочевого пузыря с предстательной железой (1) пенис (2) левая и правая основная часть среднего сечения с прямой кишкой (2). Модель должна включать маркированную диаграмму для отмеченных частей модели на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 69 | Микрореспирометр | Используется для изучения газообмена во время дыхания. Может использоваться для измерения поглощения кислорода организмом во время дыхания и/или выделения углекислого газа. Включает в себя стержень для крепления на подставке для реторты. Размеры платы (ДХШ): прибл. 400 х 150 мм. Включает руководство пользователя на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 70 | Предметные стекла микроскопа | 76x26x1 мм, 50 штук в коробке, обрезные края Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 71 | Набор предметных стекол для общей биологии | Подготовленные слайды, содержащие • Митоз • Стебель, корень и лист, например, двудольного мезофита (такого как лигуструм или чернослив и т. д.).), кукуруза, рис, сорго, пшеница, ксерофитные листья • LS stem, LS root для демонстрации элементов сосудов ксилемы, элементов ситовых трубок и сопутствующих ячеек • Трахея, бронхи, бронхиолы ткани животных • Легкие, чтобы показать альвеолы • TS артерия, TS Вена • Мазок крови \* Клетки животных и растений • Мейоз • Пыльник, овул \* Пыльца \* Тычинки и рыльца растений, опыляемых ветром и насекомыми • Кукурузное зерно \* Поджелудочная железа \* Почки • TS спинной мозг • Яичник, яичко • Примеры организмов, представляющих три царства; Proocista (e.g. Амеба, эвглена и т.д.); прокариоты (например.g. бактериальный мазок, цианобактерии); грибы (например.g. дрожжи, Пенициллий) Все слайды должны быть помечены на армянском языке или в комплект должна входить информационная брошюра на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 72 | Модель цветка с фруктами | На модели должен быть изображен цветок (состоящий из 3 частей), увеличенный не менее чем в 7 раз, и плод, увеличенный не менее чем в 3 раза. Цветок может быть разделен на две половины, чтобы показать съемную завязь (с видимой яйцеклеткой) со стилем и клеймом. Размеры: прибл. 20x22x26, 5 см, материал: ПВХ Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 73 | Модель человеческого мозга | Показывает структуру мозга. Две половины мозга можно разделить на: лобную с теменными долями, височную с затылочными долями, стволовую половину мозга, половину мозжечка. Разделить на 9 частей, в натуральную величину. Материал: ПВХ Должна включать обозначенную диаграмму структур на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 74 | Модель спинного мозга человека | Модель спинного мозга должна иллюстрировать структуру спинного мозга, увеличенную до масштаба примерно 5: 1. В основе характеристик модели должна быть иллюстрация различных поперечных сечений спинного мозга через Белое и серое вещество шеи, туловища, поясничной и крестцовой областей. Модель спинного мозга с нервными окончаниями должна быть расположена на прочном основании. Материал: ПВХ Должна включать обозначенную диаграмму структур на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 75 | Модели развития плода, набор | Включает как минимум 8 реалистичных репродукций в натуральную величину/форме; Размер по крайней мере: Эмбрион 1-го месяца (Ш х в Х Т): прибл. 8 х 11 х 9 см - Эмбрион на 2-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 11 х 9 х 8 см - Эмбрион 3-го месяца (Ш х в Х Т): прибл. 11 х 9 х 8 см - Плод на 4-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 15 х 14 х 6 см - Плод Близнецов на 5-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 16 х 21 х 9 см - 6месячный плод (Ш х в Х Т): прибл. 16 х 15 х 7 см - Плод на 7-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 14 х 25 х 9 см - Плод на 8-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 13 х 24 х 9 см Материал: ПВХ Каждая модель должна включать маркированную диаграмму для основных частей модели на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 76 | Модели органов чувств-глаз, ухо, набор | Модель уха, 4x, прибл. 360x150x220 мм, показаны среднее ухо, внутреннее ухо, лабиринт, неповрежденная структура улитки и слуховая трубка. Модель глаза-по крайней мере, в 6x, 6 частях модель должна отображать анатомическое строение человеческого глазного яблока, включая радужную оболочку, роговицу, склеру, сосудистую оболочку, сетчатку, ямку, линзу , стекловидное тело, заполненное изнутри, и зрительный нерв. Обе модели должны быть изготовлены из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика. Каждая модель должна включать маркированную диаграмму для основных частей уха и глаза на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 77 | Набор Молекулярных Моделей | Упаковка должна включать: 45 х водорода, 46 х углерода, 14 х кислорода, 4 х азота, 3 х атомов металла, 4 х фосфора, 2 х серы, 8 х хлора, 12 х Пи-орбиталей, 18 х в-орбиталей, 60 х одинарных связей, 30 х длинных / двойных связей, 60 х коротких одинарных связей, 1 Инструмент для удаления связей Материал: полипропилен (атомарный), LDPE (ключ подключения). Цвет: Белый/Черный/Фиолетовый/Зеленый/Небесно-Голубой/Красный/Желтый/Серебристо-Серый/Розовый/Бежевый/Бело-Серый/Полупрозрачный Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 78 | Ступка и пестик | Фарфор, ~150 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 79 | Пипетки Пастера пластиковые | Одноразовые пипетки для переноса / пластиковая градуированная пипетка Пастера / пипетка полиэтиленовая, 2 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 80 | Выпускные Трубы | Стакан, 10 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 81 | Выпускные Трубы | Стакан, 5 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 82 | Набор для фотосинтеза | Для ознакомительных школьных исследований фотосинтеза, по крайней мере, для 8 групп учащихся: учебное пособие на армянском языке. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 83 | Автоматические регулируемые пипетки, набор | 3 шт., 2-20 мкл/20-200 мкл/100-1000 мкл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Требуется |  |  |
| 84 | Наконечники для пипеток с автоматической регулировкой пипеток с системой заправки держателя наконечника для каждого типа пипеток в наборе пипеток с автоматической регулировкой. | Кристалл, 10 мкл-1000 мкл, натуральный, мин. коробка из 96/ одна коробка для каждого типа Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 85 | Пластиковая чашка | ~200 мл, полипропилен Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 86 | Пластиковые защитные очки для глаз | Пластиковый Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 87 | Счетчик Рулетки | 3 м Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 88 | Скальпель | Многоразовый цельнометаллический, цельный, общая длина прибл. 150 мм, длина режущей кромки 38-40 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 89 | Ножницы | 15±3 см Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 90 | Сервировочный Поднос Прямоугольной Формы | Материал: полипропилен (ПП) Длина: 400-425 мм Ширина: 300-330 мм Высота: 15-20 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 91 | Шприц пластиковый | 5 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 92 | Шприц пластиковый | 10 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 93 | Шприц пластиковый | 20 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 94 | Тестовая трубка | Жаропрочный, стекло, 20 х 180 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 95 | Тестовая трубка | Жаропрочный, стекло, 15 x 160 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 96 | Щетка для испытательных труб | М: 240 мм x 13 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 97 | Щетка для испытательных труб | L: 270 мм x 15 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 98 | Испытательные Стенды | 23 мм, 10-12 мест/отверстий Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 99 | Испытательные Стенды | 16 мм, 10-12 мест / отверстий Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 100 | Держатель Испытательной Трубки | с выдвижным воротником и деревянной ручкой, принимает трубки 15-25 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 101 | Пинцет | Прямой Пинцет из нержавеющей стали с головкой, 16 см Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 102 | Трубки для виски | Селективно проницаемый материал на основе целлюлозы, в форме трубки, с молекулярной массой (MCO) 12000-14000da Диаметр 14-25 мм. Длина 5 м Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 103 | Зажимы Для Трубок Для Виски | Толщина: 6 мм. Ширина: 11 мм.Пакет из 10 Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 104 | Коническая колба | Жаропрочный, стеклянный, 100 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 105 | Коническая колба | Жаропрочный, стеклянный, 250 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 106 | Колба с круглым дном, стандартное наружное коническое соединение 29 | Жаропрочный, стеклянный, 250 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 107 | Коническая колба, Эрленмейер, стандартное наружное коническое соединение 29 и пробка | Жаропрочный, стеклянный, 250 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 108 | Колба с круглым дном, стандартное коническое соединение наружное 14,5 | Жаропрочный, стеклянный, 100 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 109 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 2000 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 110 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 500 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 111 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 250 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 112 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 50 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 113 | Резиновая коническая пробка 14,5, 1-отверстие | d= Большой 15 / маленький 11 мм 1 отверстие d= 5-6 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 114 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 1000 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 115 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 100 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 116 | Резиновая коническая пробка 14,5 | d= Большой 15 / маленький 11 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 117 | Резиновая коническая пробка 19 | d= Большой 20 / маленький 15 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 118 | Резиновая коническая пробка 19, 1-отверстие | d= Большой 20 / маленький 15 мм 1 отверстие d=5-6 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 119 | Наполнитель Для Пипеток | 3 клапана резиновые, 50 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 120 | Силиконовый шланг | 6 мм / Внутренний диаметр поперечного сечения шланга/, наружный диаметр трубки 7 ± 10 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 121 | Силиконовый шланг | 2 мм / Внутренний диаметр поперечного сечения шланга/, толщина стенки трубы 1,5 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 122 | Силиконовый Вакуумный Шланг | 5 мм / Внутренний диаметр поперечного сечения шланга/, наружный диаметр трубки 6 ± 10 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 123 | Стандартный Адаптер Glass Claisen | Стандартное коническое соединение наружное 14,5/верхнее наружное 14,5/верхнее внутреннее 14,5 / низ внутреннее 29 Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 124 | Стеклянная Палочка Для Перемешивания | в = 20-25 см, d =4-5 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 125 | Лабораторные опорные стойки и зажимы | Материал: Железо Базовый размер: 7,68 дюйма x 5,43 дюйма" (19,5 см x 13,8 см)Длина шеста: 60 см/23,62 дюйма, 1 X основание, 1 X шест, 1 x треугольный зажим, 2 зажима для мензурок, 3 обруча, 3 поперечных зажима Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 126 | Набор денсиметров | Гидрометр, (ареометр) денсиметр ~0.7-1.9 г/см3 содержание упаковки: 1шт 0.7-0.8, 1шт 0.8-0.9, 1шт 0.9-1.0, 1шт 1.0-1.1, 1шт 1.1-1.2, 1шт 1.2-1.3, 1шт 1.3-1.4, 1шт 1.4-1.5, 1шт 1.5-1.6, 1шт 1.6-1.7, 1шт 1.7-1.8, 1шт 1.8-1.9 стеклянные денситометры Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 127 | Прямоугольный Магнит | Маленький, прямоугольный, 1,5/1,5/5 cm Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 128 | Лопатка-ложка металлическая | ложка с наконечником, нержавеющая сталь, 150 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 129 | Ложки Для Сжигания: Ложки Для Разжижения | металл, 450 мм, ложка 10-15 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 130 | Держатель тигля | 9 см, металл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 131 | Allong | Адаптер для вакуумной дистилляции, 105 градусов, стандартное коническое соединение наружное 14,5/ внутреннее 29 Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 132 | Разделительная воронка, стопор | Стекло, 125 мл, запорный клапан из ПТФЭ Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 133 | Воронка | Пластик, d = 5±1 см, стержень 30 мм, стержень диаметром 6 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 134 | Воронка | Стекло, d = 10 см, стержень 40 мм, стержень диаметром 6 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 135 | Воронка | Стекло, d = 5±1 см, стержень 30 мм, стержень диаметром 4 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 136 | Воронка букнера № 1 | Емкость 50 мл, верхняя Ø 60 мм, нижняя Ø 15 мм, отверстия Ø 1,25 мм, высота=100 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 137 | Стоп-кран purette из ПТФЭ | 25 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 138 | Фляжка Бюхнера | Стакан, 500 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 139 | Стеклянные капиллярные трубки для определения /упаковки TLC/ | Микростеклянные пипетки с капиллярной передаточной трубкой, длина: 100 мм, Внутренний диаметр (ID): 0,3 мм, наружный диаметр (наружный диаметр): 0,5 мм. Упаковка из 1000 штук В комплект входит: выход d = 5,0-5,5 мм, 1 х короткая прямая трубка Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 140 | Комплект Доставочных Трубок Glassco | 70 мм; 1 х длинная прямая трубка 170 мм; 1 х прямоугольная трубка с рычагами 160 мм и 60 мм; 1 х прямоугольная трубка с рычагами 60 мм и 60 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 141 | Пластиковые Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 50 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 142 | Пластиковые Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 100 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 143 | Бутылка для мытья посуды, пластиковая | 500 мл Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 144 | Градуированный цилиндр | Стакан, 10 мл Высота: 150 ± 5 мм Диаметр: 10 ±2 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 145 | Петридиш | Стекло, 100\*15 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 146 | Керамическая чашка для выпаривания | Керамический, 100 мл Диаметр: 90 ± 5 мм Высота: 35 ± 3 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 147 | Тигельный Плавильный Котел Для Керамического Огневого Анализа N3 | Керамический тигель с крышкой, ~18 мл, d=35 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 148 | Лаборатория унисекс. coat | Различные размеры ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5% Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 149 | Мультидиши | Велл планшеты 0,2 мл 10/10 Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 150 | Модель Хлорида Натрия | Пластик, содержимое: • 13 натриевых, серых, диаметр 23 мм • 14 хлор, зеленый, диаметр 32 мм • 54 серых, средних ссылки Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 151 | Клип из крокодиловой кожи | Зажим крокодил 16awg1. 27 square 10A для специальных мягких силиконовых тестовых проводов Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 152 | Многожильные провода с силиконовой изоляцией | 5 разных цветов, 28AWG Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |
| 153 | Сушильная доска для посуды | Кухня, одноэтажная, большая (47 x 38x 9 см ±10%), пластиковая Гарантийное письмо производителя (MAF) - Не требуется |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя) подпись

М. П․