**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի  Товара | | | | | | | | |
| Միջան-ցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափ-ման միա-վորը  Единица измере-ния | Ընդհա-նուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы (драм) | Գումարը  (դրամ)  Сумма (драм) | Մատակարարման  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 31161110 | Գործարկման թույլատրող փական  Разрешающий пусковой клапан | **РПК 15-200**  Աշխատանքային միջավայրը՝ օդ, դաս 7,  ГОСТ 17433-80;  Աշխատանքային ճնշումը՝ 2-20(20-200) ՄՊա (կգ/սմ2);  Պայմանական անցքի տրամագիծը՝ 15 մմ;  Հաստատուն հոսանքի սնուցման լարումը՝ 24 Վ;  Պահանջվող հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան 50 Վտ:  Անվտանգության դասը՝ 2 ըստ НП-001-97։  **РПК 15-200**  Рабочая среда – воздух класса 7, ГОСТ 17433-80;  Рабочее давление – 2-20(20-200) МПа (кгс/см2);  Диаметр условного прохода – 15 мм;  Напряжение питания постоянного тока – 24 В;  Потребляемая мощность – не более 50 Вт  Класс безопасности – 2 по НП-001-97 | հատ  штук | 5 | 2 106 000 | 10 530 000 | **«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր**  **ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор,** | **Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 120 օրացուցային օրվա ընթացքում ։**  **В течение 120 дней с даты заключения договора․** |

**Լրացուցիչ պահանջներ**

1. Տվյալ չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

2. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, **համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017** փաստաթղթերի, **անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան**՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

3.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը կազմում է 30 աշխատանքային օր;

5. Թույլատրելի խախտման ժամկետը կազմում է 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կ. Համբարձումյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**Дополнительные условия:**

1. Допускается эквивалентный вариант товаров данных лотов согласно решению № 473-А от 2 апреля 2020 года по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный продукт, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

2. Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2025г., должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных объязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

Товары должны быть изготовлены и приняты согласно плану качества, **по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017**, **согласно их классу безопасности-2**, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу безопасности-2, по НП-001-97. Организация и проведение приемки товаров является частью ответственности поставщика.

3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи составляет 30 рабочих дней;

5. Допустимый срок нарушения составляет 10 календарных дней;

6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման  (CPV) | Ապրանքի անվանումը  Наименование товара | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհա-նուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы (драм) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | |
| l | ll | Ընդհանուր գումարը |
|  | 31161110 | Գործարկման թույլատրող փական  Разрешающий пусковой клапан | հատ  штук | 5 | 2 106 000 | 100% | 100% | 10 530 000 |

**Ծանոթություն.**

-Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ:

**Примечание:**

- Суммы, подлежащие выплате, представляются в возрастающем порядке и в процентах, а при заключении договора вместо процентов необходимо указать конкретную сумму.