**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Հերթի սպասարկման տերմինալ** | Լրակազմ | 2 | **Բնութագիր**  **Առնվազն 21.5 դյույմանոց սենսորային , լուծաչափը՝ 4096x4096)**  **Առնվազն 21.5 դյույմանոց մոնիտոր (աջակցում է 1080x1920 լուծաչափի);**  **մայրական սալիկ - Առնվազն Intel I5 2.5G, Ոչ պակաս 4GB DDR3 հիշողություն, ոչ պակաս 128GB SSD կոշտ սկավառակ, Win 10 Pro;**  **RJ45, HDMI, USB;**  **աջակցում է ավտոմատ միացման/անջատման, հագեցած է USB միացքներով,ցանցային ինտերֆեյսներով ,**  **80 մմ լայնությամբ ջերմային տպիչ, թղթի ելքը սարքի առջևից**  **Ներառում է երկու բարձրախոս, որոնցից յուրաքանչյուրը առնվազն 3 վատտ հզորությամբ,**  **1-ին լրակազմին միացվում է մեկ մոնիտոր, իսկ երկրորդ լրակազմին 4 մոնիտոր**  **Սարքերը հատակին դրվող են։** |
| ա | **վիրտուալ զանգահարող** |  |  | **Պետք է ունենա զանգերի համակարգը , որը տեղադրվում է անձնակազմի համակարգչի վրա /յուրաքանչյուր տերմինալի վրա առնվազն 20 բաժանմունք և ունենա ենթադասերի հնարավորություն առնվազն 10/ և օգտագործվում է տերմինալի կողմից տպված համարները կանչելու համար: Բացի սովորական զանգերի, ծրագիրը նաև ունի եզակի գործառույթներ, ինչպիսիք են ժամանակի հետաձգմամբ զանգերը, տոմսի համարի հետաձգմամբ զանգերը, լուռ զանգերը, չցուցադրվող զանգերը, պատուհանի էկրանին տեքստ ուղարկելը, համարի տրամադրման դադարեցումը և հարցման վիճակագրությունը:** |
| բ | **Հերթերի համակարգ**  **ծրագրային ապահովում** |  |  | **Պարունակում է գլխավոր կառավարման ծրագիր, զանգահարողի ծրագրային ապահովում, հարցման և վիճակագրության ծրագիր, LCD հեռուստացույցի ցուցադրման ծրագիր և այլն։ Ծրագրերը հայերեն են, աշխատակիցների գրանցելու,փոփոխելու հնարավորություն գնորդի կողմիղ, առանց ամսական վճարի։ Մեկ տարվա երաշխիկային սպասարկում մատակարարի կողմից։** |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը | | | | |
| Սկիզբը | | | | ավարտը |
| Պայմանագիրը հաշվառելու օրվանից | | | | 40-րդ օրացույցային օրը ներառյալ: |
| Փաթեթավորումը | | | | Գործարանային |
| ***Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը,համակարգի /լրակազմի/ տեղադրումը, ներառյալ անձնակազմի համակարգիչների միացումը հերթի կառավարման սարքին,կատարվում է Մատակարարի կողմից և նրա միջոցների հաշվին:***  *\*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Մարտունիում պատվիրատուի նշած հասցեներում*  *\*\*Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից* | | | | |