|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր\* | Չ/մ | Քանակ |
| 1 | 34351200/6 | Ավտոմեքենաների անիվներ 235/60 R18 ձմեռային | Ձմեռային անվադող նախատեսված առանց օդախցիկի օգտագործման համար, դողի վրա դրոշմված միայն ձյան փաթիլի նշանով, Հոնդա CR-V ավտոմեքենաների համար: Կառուցվածքը՝ ռադիալ: Անվադողի արագության ինդեքսը **առնվազն R**, որը համապատասխանում է առավելագույնը 170 կմ/ժ-ին (ընդունելի են նաև S, T, U, H, V, W, Y, Z պայմանական նշաններով ինդեքսները, որոնց ներկայացման պարագայում անհրաժեշտ է նշել դրանց համապատասխանող առավելագույն արագության սահմանաչափերը՝ արտահայտված կմ/ժ-ով), բեռվածության ինդեքսը **առնվազն 107**, որը համապատասխանում է առավելագույնը 975 կգ-ին՝ 1 անիվի ծանրաբեռնվածության համար (այլ ինդեքս առաջարկելու պարագայում անհրաժեշտ է նշել դրան համապատասխանող քաշը՝ արտահայտված կգ-ով)։  Անվադողի արտադրության տարեթիվը նվազագույնը 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակ:  Նոր, չօգտագործված:  Նախատեսված է օգտագործելու «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական-նորածնային բաժանմունքի շտապօգնության մեքենաների համար: Արտադրող՝ Dunlop կամ Bridgestone, կամ համարժեք:  Տեղադրումը և կարգաբերումը Վաճառողի կողմից և Վաճառողի միջոցներով: | հատ | 12 |

***\* Պարտադիր ներկայացնել արտադրողի անվանումը:***

***\*\*Մասնակցի կողմից հայտով մեկից ավել արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:***

*\*\*\***Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի արտադրողի անվանումը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստանձնած պարտավորության խախտում և հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու հիմք:*

*\*\*\*\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Л | Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV) | Наименование | Технические характеристики\* | Ед.измер | Количество предмета покупки |
| 1 | 34351200 | Автомобильные шины 235/60 R18, зимние | Зимние шины, бескамерные, с маркировкой «Снежинка», для автомобилей Honda CR-V.  Конструкция: радиальная. Индекс скорости: **не менее R** (максимум 170 км/ч), допускаются также S, T, U, H, V, W, Y, Z (в случае предложения других индексов необходимо указать их максимальную скорость в км/ч). Индекс нагрузки: **не менее 107** (максимум 975 кг на одно колесо, в случае предложения другого индекса необходимо указать соответствующий вес в кг).  Год производства шин: не ранее 4-го квартала 2024 года.  Новые, не бывшие в употреблении.  Предназначены для использования на автомобилях скорой помощи детско-новорожденного отделения больничного комплекса «Мурацан».  Производитель: Dunlop или Bridgestone, или эквивалент.  Установка и регулировка осуществляются Продавцом и за счет Продавца. | шт | 12 |

*\* Обязательно указать наименование производителя.*

*\*\*В случае, если участник в заявке представляет более одного производителя, на этапе исполнения договора поставка товара по всему объему, предусмотренному договором, будет осуществляться только от одного из производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.*

*\*\*\*Технические характеристики товара, предлагаемого участником, а также наименование производителя (в случаях, предусмотренных приглашением), должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным в приглашении. В данном случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний представленного товара требованиям приглашения. Если оценочная комиссия обнаружит несоответствия требованиям, установленным в приглашении, в полном описании товара, предложенного участником в заявке, и эти несоответствия не будут устранены участником в установленном порядке, или в результате исправления возникнут другие несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, принятого в рамках процедуры закупки, и является основанием для признания заявки данного участника не соответствующей требованиям и ее отклонения.*

*\*\*\*\** *В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и / или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.*