*Հավելված N 1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհա-նուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհա-նուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | *34921220/501* | *անվտանգության արգելապատնեշներ* |  | *Ռետինե արհեստական անհարթություն՝ նախատեսված 30կմ/ժ առավելագույն թույլատրելի արագությամբ երթևեկող ճանապարհների համար: Ընդհանուր երկարությունը՝ 160 մ(20 հատ 8 մետրանոց)՝ ներառյալ եզրային տարրերը: Լուսաանդրադարձիչ ժապավեններ՝ ընհանուր մակերեսի 15% - ից ավել: Հիմնական տարրերի չափերը՝ երկարությունը 1 մ, լայնությունը՝ 50սմ, բարձրությունը՝ 5սմ: Եզրային տարրերի քանակը՝ 40 հատ (20 զույգ) Լրակազմի մեջ պետք է մտնեն՝ հիմնական և եզրային տարրերը, ամրացման տարրերը, արտադրանքի անձնագիրը, մոնտաժման հրահանգը, լուսաանդրադարձիչ ժապավենը: Երաշխիքային ժամկեը՝ առնվազն 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:*  *Մատակարարումը և* ***տեղադրումը*** *վաճառողի կողմից:* | հատ |  | 2400000 | 20 | Ք. Գյումրի Վարդա-նանց1 | 20 | Համաձայնագրի հաստատման օրվանից հաշված 30 օր |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |