**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գնման առարկայի | | | | | | | | |
| Չբ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | լրիվ անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | միավորի գինը | ընդհանուր գինը | մատակարարման վայր |
| 1 | 44111200 | Ցեմենտ | М 400, 50 կգ պարկերով , տեղական կամ համարժեք | կգ | 1550 | 56 | 86800 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 2 | 44211300 | Գաջի սվաղի ուղղորդիչ | Մետաղական ցինկապատ, 1 սմ-ոց | հատ | 32 | 430 | 13760 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 3 | 44192400 | Գիպսային հիմքով չոր շաղախ | Գիպսոնիտ, Ձեռքի Օգտագգործման, թույլատրելի ջերմաստիճանը: +10°C - +30°C, Շերտի 1մմ հարթության դեպքում չոր շաղախի ծախս:1.1կգ /1մ², 30կգ պարկերով | տոննա | 2,79 | 83000 | 231570 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 4 | 44112110 | Գիպսակարտոն 9.5 | Հաստությունը 9.5մմ, 1200մմ\*2400մմ, Կնաուֆ, K+ կամ Վոլմա | քմ | 46,08 | 764 | 35205 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 5 | 44331300 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ U26 | Գիպսակարտոնի մոնտաժման համար, հաստությունը 0.5մմ, ցինկապատ, երկարությունը 4մ, 13 հատ | կգ | 20,8 | 575 | 11960 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 6 | 44331300 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ U 100 | Գիպսակարտոնի մոնտաժման համար, հաստությունը 0.5մմ, ցինկապատ, երկարությունը 4մ, 7 հատ | կգ | 23,8 | 730 | 17374 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 7 | 44331300 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ C 100 | Գիպսակարտոնի մոնտաժման համար, հաստությունը 0.5մմ, ցինկապատ, երկարությունը 3մ, 30 հատ | կգ | 87,3 | 475 | 41467,5 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 8 | 42111210 | Բազալտե սալիկ 3սմ | Բազալտե սալիկ, լայնությունը 30սմ, երկարությունը 100 սմ, հաստությունը 3սմ,առանց ծակոտկեն,տեղական կամ համարժեք | հատ | 66 | 2400 | 158400 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 9 | 44111720 | Պ/գրանիտ 60\*60 | 600\*600, հաստությունը 1սմ, գույնը բեժ, ճշտել պատվիրատույի հետ | քմ | 47.88 | 3600 | 172368 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 10 | 31531300 | Լեդ լույս 200x1200 | Երկտեղ, լեդ լամպերով, լրակազմ | հատ | 3 | 5900 | 17700 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 11 | 24911900 | Սալիկի սոսինձ | Մոխրագույն, Հանքային, Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ, Կայուն եղանակային փոփոխությունների նկատմամբ։ Բաղադրություն՝ Քվարցի ավազ, պորտլանդ ցեմենտ, պոլիմերային սոսինձ, ցելյուլոզային հավելանյութեր: 25կգ պարկերով: | կգ | 350 | 160 | 56000 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |
| 12 | 44322200 | Էլեկտրական մալուխ 2\*6 | Կտրվածք/տրամագիծ - 2x6 մմ2 ,պղնձե-բազմալար՝ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ: | մ | 28 | 950 | 26600 | Սյունիքի մարզ,գ. Դարբաս 3510 փ/բ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ** | |
| **Գնման ընթացակարգ** | **Էլեկտրոնային աճուրդ, համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդված** |
| **Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստման փաստաթուղթ** | **Ըստ տեխնիկական բնութագրի** |
| **Մատուցման վայր** | **Սյունիքի մարզ, գ.Դարբաս 3510 փ/բ** |
| **Կանխավճարի պայման** | **-** |
| **Երաշխիքային ժամկետ** | **-** |
| **Մատուցման ժամկետ** | **Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու հետո 21-րդ օրը:** |
| **Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ** | **Հանձման-ընդունման արձանագրության երկկողմանի ստորագրման պահից մինչև 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում** |