**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 42921180 | Կռունկային կշեռք  Крановые весы | Կշռման ` նվազագույնը քաշը 30 000 կգ, կշռման ամենափոքր սահմանը՝ նվազագույնը 200 կգ, չափման ճշտությունը` առավելագույնը 10 կգ, CE կամ EAC կամ համարժեք հավաստագրի առկայություն ճշտության դասը` միջին, փոշեխոնավապաշտպանությունը՝ IP65÷IP68, վահանակի աշխատանքային հեռավությունը՝ մինչև 50÷200 մ, էկրանի տեսակը՝ LCD, սնուցման ցանցը` մարտկոց, գործող ջերմաստիճանի միջակայքը-20°C-ից +40°C:  Լրակազմում նվազագույնը պետք է ներառվի՝   1. կռունկային կշեռք – 1հատ, 2. հեռակառավարման վահանակ, որը ցուցադրում է քաշի տվյալները – 1 հատ 3. մարտկոց – 2 հատ 4. ցնցային ադապտեր - 1 հատ   Լրացուցիչ պայմաններ   1. ՀՀ ստանդարտացման եւ չափագիտության ազգային մարմին կողմից տրված վկայակգիր 2. Տեսակի հաստատման հավաստագիր   Предел взвешивания минимум 30000 кг, предел взвешивания – минимум 200 кг, точность измерения максимум 10 кг, класс точности – средний, наличие сертификата CE или EAC или эквивалента, степень защиты от пыли – IP65÷IP68, дальность действия пульта до 50÷200 м, тип экрана ЖК, питание – аккумуляторное, диапазон рабочих температур – от -20°C до +40°C.  Минимальный комплект должен включать:  1. крановые весы – 1 шт.,  2. пульт дистанционного управления, отображающий данные о весе 1 шт.  3. аккумулятор – 2 шт.  4. адаптер – 1 шт.  Дополнительные условия  1. Сертификат, выданный Национальным органом по стандартизации и метрологии Республики Армения  2. Сертификат об утверждении типа | Հատ  Шт | 1 | 850000 | 850000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 90 дней с момента заключения договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ․**

1․ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, պետք է ունենան որակի հավաստագիր, անձնագիր, շահագործման ուղեցույց, առաջնային ստուգաչաման վկայական, երաշխիք՝ նվազագույնը 365 օր:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավար չին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Дополнительные условия**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Упаковка должна обеспечивать механическую целостность товаров. Сопроводительные документы к поставляемым товарам должны быть переведены на армянский или русский язык и включать сертификат качества, паспорт, инструкцию по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке и гарантию сроком не менее 365 дней
2. Оплата будет производиться на основании акта приёмки-передачи фактически поставленных товаров.
3. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе не требуется.
4. Срок предоставления участнику подписанного акта приёмки-передачи — до 30 рабочих дней.
5. Допустимый срок нарушения обязательств — до 10 календарных дней.
6. Исполнитель обязан соблюдать все требования, действующие на территории ААЭК, в части внутриобъектового и пропускного режима.
7. Поставщик обязан уведомить управляющего договором о предстоящей поставке не менее чем за один рабочий день до её осуществления. Поставка может осуществляться в рабочие дни с 09:00 до 15:30.
8. Управляющий договором: А. Мелконян Тел.: 010-28-00-35 Эл. почта: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)