**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 30211190 | Համակարգիչ  Компьютер | **Պրոցեսոր –** միջուկների քանակը առնվազն 6, արտադրման տարեթիվը՝ ոչ շուտ քան 2022թ., բազային տակտային հաճախականությունը՝ առնվազն 3600 ՄՀց , օպերատիվ հիշողությունը՝ նվազագույնը 8Գբ, կուտակիչ՝ նվազագույնը 480Գբ SSD, սնուցման բլոկ 600Վտ Bronze pluse 80 (մինչև 450Վտ բեռնվածության դեպքում սնուցման աղբյուրը ապահովի առնվազն 12Վ լարում), մկնիկ, ստեղնաշար, մոնիտոր LED 24"։ Երաշխիք 1 տարի:  Процессор: число ядер – минимум 6, дата производства – не ранее 2022г., базовая тактовая частота – 3600МГц, оперативная память минимум 8Гб, накопитель минимум 480Гб SSD, блок питания 600Вт Bronze pluse 80 (при нагрузке до 450Вт блок питания должен обеспечить напряжение 12В), мышь, клавиатура, монитор LED 24". Гарантия 1 год. | Հատ  Шт | 24 | 270000 | 6 480 000 | Ապրանքները մատակարարել ք. Մեծամոր  ՀԱԷԿ«ՓԲԸ | 24 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 30 дней с момента заключения договора |
|  | 30211190 | Մինի-համակարգիչ  Мини-ПК | **Պրոցեսոր –** AMD Ryzen**,** միջուկների քանակը առնվազն 6, արտադրման տարեթիվը՝ ոչ շուտ քան 2022թ., տակտային հաճախականությունը՝ առնվազն 4000 ՄՀց , օպերատիվ հիշողությունը DDR4 ՝ նվազագույնը 8Գբ, կուտակիչ՝ նվազագույնը 250Գբ SSD, արտոնագրված windows 11 pro, մոնիտոր՝ սենսորային առնվազն 23.6", 1920х1080, հետևում ունենա 4 անցք ամրակին ձգելու համար։ Դրայվերները լինեն տեղադրված` համակարգիչը մոնիտորի սենսորով աշխատացնելու համար։ Երաշխիք 1 տարի:  **Процессор**: AMD Ryzen число ядер – минимум 6, дата производства – не ранее 2022г., минимальная базовая тактовая частота – 4000МГц, оперативная память DDR4 минимум 8Гб, накопитель минимум 250Гб SSD, с лицензионной Win11 Pro, монитор сенсорный минимум 23,6", 1920х1080, с четырьмя дырками для кронштейна. Драйверы должны быть установлены для управления компьютера с сенсорного монитора. Гарантия 1 год. | Հատ  Шт | 12 | 430000 | 5 160 000 | 12 |
|  | 30239170 | Տպիչ Ա3 ֆորմատի (ԹԱՄՀ)  Принтер формата А3 (СНПЧ) | Epson L11050, կամ համարժեքը Epson L18050, Canon iX6780  Լրակազմում լինի մալուխ համակարգչին միացնելու համար և տպիչին համապատասխան թանաք յուրաքանչյուր գույնից առնվազն 300 մլ․  Epson L11050 или Epson L18050, Canon iX6780  В комплекте должен быть кабель для подключения к компьютеру и чернила соответствующие принтеру, минимум 300 мл каждого цвета․ | Հատ  Шт | 13 | 310000 | 4 030 000 |  | 13 |  |
|  | 30237490 | Մոնիտոր  Монитор | Xiaomi Monitor G27i  կամ համարժեքը  SAMSUNG S27B610EQI ViewFinity S6,  Philips Evnia 5000 27M2N5500 | Հատ  Шт | 2 | 75000 | 150 000 |  | 2 |  |
|  | 30237111 | Անխափան սնուցման աղբյուր  Источник бесперебойного питания | Տեսակը՝ սմարթ, տիպը՝ գծային-ինտերակտիվ:  Մուտքային տվյալներ - մուտքային լարման միջակայք՝ 180-287Վ, մուտքային հաճախականության միջակայք՝ 47-63 Հց:  Ելքային տվյալներ - ելքային հզորություն՝ առնվազն 1,5կՎԱ/0,9կՎտ, միակցիչների քանակ՝ առնվազն 8հատ, միակցիչների տիպը՝ IEC 320 C13 (համակարգչային), ելքային հաճախականության միջակայք՝ 47-63 Հց:  Մարտկոցի բնութագիրը - մարտկոցից աշխատելու տևողություն՝ առնվազն 7,7 րոպե, լիցքավորման առավելագույն տևողություն՝ 3 ժամ, մարտկոցի փոփոխման հնարավորություն:  Սարքը պետք է ունենա ձայանային ազդանշան, պաշտպանություն բարձրավոլտ իմպուլսներից և կարճ միացումից։ Պետք է ունենա 2 տարվա երաշխիք:  Тип: Смарт, линейно-интерактивный.  Входные характеристики: Диапазон входного напряжения - 180-287 В, входная частота - 47 - 63 Гц.  Выходные характеристики: Минимальная мощность - 1.5 кВА / 0.9 кВт, минимальное количество выходных разъемов питания - 8, тип выходных разъемов - IEC 320 C13 (компьютерный), входная частота - 47 - 63 Гц.  Характеристики батарей: Минимальное время работы от аккумулятора - 7.7 мин, максимальное время зарядки - 3 часа, возможность замены батареи.  Устройство должно иметь: Звуковую сигнализацию, защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания и гарантию 2 года | Հատ  Шт | 1 | 420000 | 420 000 |  | 1 |  |

**Ծանոթություն.**

1. **Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: 1-4 չափաբաժինների Ապրանքները պետք է ունենան երաշխիքային պարտավորություններ 365 օր, իսկ 5-րդ չափաբաժնի համար երաշխիք 730 օր (2 տարի) :**
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
3. **Ֆիրմային անվանման, մակնիշի վերաբերյալ տեղեկատվության պահանջվում է։ Լիակազմի դեպքում, 3-րդ չափաբաժնի ապրանքները պետք է լինեն մեկ արտադրողի կողմից:**
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
8. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. На продукцию лоты 1-4 устанавливается гарантийный срок 365 дней, а на 5-го лота – гарантийный срок 730 дней (2 года)..
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе требуется; В случае комплектации изделия 3-го лота должны быть от одного производителя..
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи –30 рабочих дней;
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)