**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена |  | Մատակարարման/  Поставка | |
| Ենթակա քանակը  Количество | Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 39121410 | Կանգնակ հատակային  Стойка напольная | Մոնիտորի համար - երկաթե, ներկված, ոչ շարժական, բարձրությունը - առնվազն 120 սմ, առավելագույնը 160սմ, մոնիտորի ամրացման հենարանը լինի 45 աստիճան ուղղահայաց շարժելու հնարավորությամբ։  Для монитора - железная, окрашенная, фиксированная, высота - не менее 120 см, максимум 160 см, с возможностью вертикального поворота головы на 45 градусов․ | Հատ  Шт | 8 | 88000 | 704000 | 8 | Արմավիրի մարզ , ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ« ՓԲԸ  Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК». | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 30 дней с момента заключения договора |
|  | 32521100 | Մալուխ  Кабель | Օպտիկական, տիպ 8, արտաքին, միամոդ, նվազագույնը 4 մանրաթել։  Оптический, тип 8, наружный, одномодовый, не менее 4 волокон. | Մ  м | 1000 | 240 | 240000 | 1000 |
|  | 32521100 | Մալուխ  Кабель | Օպտիկական միամոդ, ներքին, նվազագույնը 4 մանրաթել։  Оптический одномодовый, внутренний, не менее 4 волокон. | Մ  м | 500 | 240 | 120000 | 500 |
|  | 32561600 | Մեդիա փոխակերպիչ  Медиа-конвертор | Օպտիկական, միամոդ, կողմ Ա՝ 4 հատ RJ-45 միակցիչներով։  Оптический, одномодовый, сторона А с 4 разъемами RJ-45 | Հատ  Шт | 10 | 26500 | 265000 | 10 |
|  | 32561600 | Մեդիա փոխակերպիչ  Медиа-конвертор | Օպտիկական, միամոդ, կողմ Բ՝ 4 հատ RJ-45 միակցիչներով։  Оптический, одномодовый, сторона В с 4 разъемами RJ-45 | Հատ  Шт | 10 | 14000 | 140000 | 10 |
|  | 32561600 | Մեդիա փոխակերպիչ  Медиа-конвертор | Օպտիկական, միամոդ, կողմ Ա։  Оптический, одномодовый, сторона А․ | Հատ  Шт | 10 | 16000 | 160000 | 10 |
|  | 32561600 | Մեդիա փոխակերպիչ  Медиа-конвертор | Օպտիկական, միամոդ, կողմ Բ։  Оптический, одномодовый, сторона В | Հատ  Шт | 10 | 10000 | 100000 | 10 |
|  | 32421300 | Սվիչ  Свитч | 8 պորտանոց  8 портовый | Հատ  Шт | 3 | 8000 | 24000 | 3 |
|  | 32421300 | Սվիչ  Свитч | 24 պորտանոց  24 портовый | Հատ  Шт | 2 | 25000 | 50000 | 2 |
|  | 32421300 | Սվիչ  Свитч | 48 պորտանոց  48 портовый | Հատ  Шт | 1 | 160000 | 160000 | 1 |
|  | 32521100 | Մալուխ  Кабель | FTP cat 5  FTP cat 5 | Մ  м | 1500 | 200 | 300000 | 1500 |
|  | 32521100 | Մալուխ  Кабель | FTP cat 5 արտաքին  FTP cat 5 наружный | Մ  м | 300 | 220 | 66000 | 300 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | RJ-45 cat 5  RJ-45 cat 5 | Հատ  Шт | 500 | 20 | 10000 | 500 |
|  | 30232231 | SAS НDD | Տարողունակությունը ոչ պակաս, քան 1 ՏԲ  Емкость не менее 1 ТБ | Հատ  Шт | 3 | 45000 | 135000 | 3 |
|  | 44521230 | Ստեպլեր  Степлер | «ԶՈՒԲՐ Պրո-36 31580» կամ «KRAFTOOL HARD-36 (տիպ 36, 18) 3186» մալուխասեղմիչ ստեպլերի համար համապատասխան 14 մմ կապիչներով՝ նվազագույնը 10 000 հատ քանակով  Для кабеля ЗУБР Про-36 31580 или KRAFTOOL HARD-36 (тип 36, 18) 3186 с соответствующими степлеру 14 мм скобами в количестве 10000 шт. | Հատ  Шт | 1 | 24000 | 24000 | 1 |
|  | 30237200 | Փիգթայլ  Пигтейл | Միամոդ SC/UPC 1,5-2մետր  одномодовый SC/UPC 1,5-2 метра | Հատ  Шт | 50 | 600 | 30000 | 50 |
|  | 31684400 | Վարդակ  Розетка | Բաժանորդային օպտիկական՝ 2 SC պորտով  Абонентская оптическая на 2 порта SC | հատ | 50 | 800 | 40000 | 50 |

**Լրացուցիչ պայմաններ․**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: 4-7, 14, չ/բ-ի համար երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 365 օր :
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
7. Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Дополнительные условия։**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Для позиций 4–7, 14 и н/л гарантийный срок – не менее 365 дней.
2. Оплата производится на основании акта приёма-передачи фактически поставленных товаров.
3. Срок предоставления участнику подписанного акта приёма-передачи – 30 рабочих дней.
4. Допустимый срок просрочки – 10 календарных дней.
5. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутреннеобъектового и пропускного режима, действующего на ААЭС.
6. Поставщик обязан уведомить менеджера договора о поставке не менее чем за один рабочий день до даты поставки; поставка может осуществляться в рабочие дни с 09:00 до 15:30.
7. Менеджер договора – А. Мелконян, тел. 010-28-00-35, e-mail: arthur.melqonyan@anpp.am.