**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/Товара | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы  (драм) | Գումարը  (դրամ)  Сумма  (драм) | Մատակարարման/  Поставки | | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки | |
|  | 31161110 | Էլեկտրական խոզանակ  Щетка электрическая | "Mersen" ֆիրմա (Ֆրանսիա), միայն ֆրանսիական, LFC554, բիպոլյար; Չափը՝ 20X32X64մմ; Խտությունը՝ 1,26գ/սմ3;  Ծռման ուժը՝ 12ՄՊա;  Հոսանքի խտությունը՝ 6÷13Ա/սմ2;  Շրջանային արագությունը՝ մինչև 100մ/վ; Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -400C÷+800C;  Նյութը՝ LFC554:  фирмы «Mersen» (Франция) только Французский, LFC554, биполярная,  размеры - 20x32x64 мм,  плотность - 1,26 г/см3 ,  изгибающая сила – 12 МПа,  плотность тока - 6÷13 А/см2,  допустимая окружная скорость -100 м/сек, диапазон рабочих температур -400C ÷ +800C, материал LFC554. | հատ  штук | 400 | 27000 | 10 800 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ | 200 հատը մատակարարել մինչև 2026թ․ մարտի 30-ը | 200 հատը մատակարարել մինչև 2027թ․ մարտի 30-ը |
| **Ընդամենը** | | | | | | | **10 800 000** |  | | |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1․Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

**2․ Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., պետք է ունենան պատրաստման հավաստագիր կամ անձնագիր` արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված հիմնական նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Անվտանգության դասը 4՝ ըստ НП-001-97: Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ առանց մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է։**

3.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ՝ 30 աշխատանքային օր։

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ՝ 10 օրացուցային օր։

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացվել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530։

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Ասլանյան հեռ. 010-28-00-35, email։ [*alla.aslanyan@anpp.am*](mailto:alla.aslanyan@anpp.am) *։*

**Дополнительные условия։**

1. Допустима эквивалентная продукция — в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом — автором проекта.

2. Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2025г., Должны иметь свидетельство об изготовления или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Класс безопасности 4՝ по НП-001-97. Товары должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017, согласно их классу безопасности-4, без привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу безопасности-4, по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.)

3.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи 30 рабочих дней.

5.Допустимый срок нарушения 10 календарных дней.

6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.

8.Менеджер по контракту А.Асланян.Тел. 010-28-00-35, email։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am)