ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանք | | | | | | | |
| հրավերով նախա-տես-ված չափա-բաժնի հա-մարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկա-գիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Ապրան-քային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | Չափ-ման միա-վորը | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման  Ժամկետը\*\* |
|  | 30239150/3 | Տպիչ սարք | ցանկացած | **Գունավոր լազերային տպիչ**   |  |  | | --- | --- | | Տպման տեխնոլոգիան | Լազերային գունավոր | | Սև և սպիտակ տպման արագություն (ISO, A4) | Մինչև 38 էջ/րոպե | | Գունավոր տպման արագություն (ISO) | Մինչև 38 էջ/րոպե | | Միացում, ստանդարտ | 1 x USB 2.0 Hi-Speed ​​(սարք) 2 x USB 2.0 Hi-Speed ​​հյուրընկալող պորտեր 1 x Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX ցանցային միացքի պահարան լրացուցիչ սարքավորումների համար | | Առաջին սև և սպիտակ էջի դուրս գալու ժամանակը (A4, պատրաստի ռեժիմ) | Ընդամենը 6,7 վայրկյանում | | Առաջին գունավոր էջի թողարկման ժամանակը (A4, պատրաստ) | Ընդամենը 7,6 վայրկյանում | | Բեռնվածություն (A4, ամսական) | Մինչև 80000 էջ | | Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը (էջեր) | 2000–10000 թթ | | Տպագրության տեխնոլոգիա | Լազերային տեխնոլոգիա | | Երկկողմանի տպագրություն | Ավտոմատ (ներառված է առաքման մեջ) | | Փաստաթղթերի ավարտման ընտրանքներ | Թերթի սնուցում | | Դինամիկ անվտանգության համակարգ | Դինամիկ անվտանգության տպիչ | | Սև և սպիտակ տպման որակ (լավագույն ռեժիմ) | ImageREt 3600 | | Գունավոր տպման որակ (լավագույն որակի ռեժիմ) | ImageREt 3600 | | Ցուցադրել | 10,92 սմ (4,3 դյույմ) գունավոր գրաֆիկական էկրան (CGD) պտտվող սենսորային էկրանով (կարգավորելի անկյուն) | | Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր | Windows Client OS (32/64-bit)՝ Windows 11 | | Պրոցեսոր | 1.2 Գհց | | Հիշողություն | 1 ԳԲ | | Թղթի սնուցման սկուտեղ, ստանդարտ | 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, 550 թերթ մուտքային սկուտեղ 2 | | Թղթի ելքի սկուտեղ, ստանդարտ | 250 թերթանոց ելքային սկուտեղ | | Energy Star սերտիֆիկացված | սերտիֆիկացված | | Կապույտ հրեշտակ համատեղելի | Այո, Blue Angel DE-UZ 219 (միայն օրիգինալ մատակարարումներից օգտվելիս) | | Էներգախնայողության տեխնոլոգիա | Auto-On/Auto-Off Technologies Instant Toner Fusing Technology | | Երաշխիք | 12 ամիս | | հատ | 1 | Մատակարարումը իրականացվում է պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Назва-ние | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | общее количество | Срок поставки |
|  | 30239150/3 | Принтер | любой | **Цветной лазерный принтер**   |  |  | | --- | --- | | Технология печати | Лазерная цветная | | Скорость рость черно-белой печати (ISO, A4) | До 38 стр./мин. | | Скорость цветной печати (ISO) | До 38 стр./мин. | | Подключение, стандартное | 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство) 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0 1 сетевой порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX отсек для установки дополнительного оборудования | | Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | Всего за 6,7 секунды | | Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) | Всего за 7,6 секунды | | Нагрузка (А4, в месяц) | До 80 000 страниц | | Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 2000–10 000 | | Технология печати | Лазерная технология | | Двусторонняя печать | Автоматически (в комплекте поставки) | | Опции финишной обработки документов | Полистовая подача | | Динамическая система безопасности | Принтер с поддержкой функции динамической безопасности | | Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | ImageREt 3600 | | Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | ImageREt 3600 | | Дисплей | 10.92 cm (4.3-in) Colour Graphics Display (CGD) with touchscreen Rotating (adjustable angle) | | Совместимые операционные системы | Клиентские ОС Windows (32/64-разрядные): Windows 11 | | Процессор | 1.2 ГГц | | Память | 1 Гбайт | | Лоток подачи бумаги, стандартный | Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов | | Выходной лоток для бумаги, стандартный | Выходной лоток на 250 листов | | Сертификация Energy Star | Да | | Совместимость с Blue Angel | Да, Blue Angel DE-UZ 219 (только при использовании оригинальных расходных материалов) | | Технология энергосбережения | Технологии Auto-On/Auto-Off технология мгновенного закрепления тонера | | Гарантия | 12 месяцев | | штук | 1 | Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней после заключения  договора |