**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| Չ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավորի գինը  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | | | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* | | | |
| 1-ին եռ․ | 2-րդ եռ | 3-րդ եռ․ | 4-րդ եռ․ |
| 2 | Բենզին  (սուպեր) | Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 97, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 87, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը` 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ՛ C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%։  Մատակարարումը՝ կտրոնային:  Մասնակիցը պետք է կտրոնային տարբերակով լիցքավորման հնարավորություն ապահովի՝  ք. Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում: | լիտր | 660 | 10000 | ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

\* Մասնակիցը կատարման փուլում պետք է տրամադրի նաև ապրանքների (արտադրանքի) համապատասխանության սերտիֆիկատ:

\*\* Պայմանագիրը կնքվելու է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, իսկ առաջին փուլի մատակարարման համար սահմանվում է առավելագույնը 22-րդ օրացուցային օրը, պայմանագիրը/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | |
| Н/Л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | цена единицы /драмы РА/ | общее кол-во | поставка | | | | |
| адрес | срок\*\* | | | |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|  | Бензин  (супер) | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом-не менее 97, моторным методом- не менее 87, содержание свинца не более 5мг/дм3, объемная доля бензола не более 1%, плотность при температуре 150C- 720-775 кг/м3,содержание серы- не более 10 мг/кг, объемная доля кислорода- не более 2,7 %, объемная доля окислителей – не более - метанол-3 %, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, трет-бутиловый спирт-7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%․  Поставка։ чековая․  Участник должен Обеспечить возможность заправки чековым вариантом в г. Ереване и во всех регионах Армении. | Литр | 660 | 10000 | г. Ереван, Пр. Баграмяна 19 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

\* Участник также должен предоставить сертификат соответствия товара (продукции).

*\*\** Договор заключается на основе ч.6 ст.15 закона РА “О закупках” иСрок для I этапа поставки, устанавливаеться максимум 22-օго календарнօго дня с даты вступления в силу договора, за исключением случая когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.