**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/Товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы  (драм) | Գումարը  (դրամ)  Сумма  (драм) | Մատակարարման/  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 35121290 | Տվիչ  Датчик | Տեսակը՝ **E-4V** կամ համարժեքը  Ձայնային արտանետման;  Պատյանը՝ չժանգոտվող պողպատ;  Գլխավոր աշխատանքային միջակայքը՝ 230կՀց;  Զգայունությունը՝ ~36դԲ (ռեֆ․1Վ/մր);  Աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120°C;  Միացումը՝ պահունակով;  Հաղորդափողի տրամագիծը՝ Ø4մմ; Հաղորդափողի երկարությունը՝ 500մմ;  Քաշը՝ 500գ;  Ճառագայթային միջավայրը՝ միայն առաջնային կոնտուրի վրա;  Արտաքին միջավայրի ճնշումը՝ 0,08÷0,12ՄՊա ոչ տատանողական փոփոխություն;  Խոնավություն՝ 0÷100% չկոնդենսացվող;  Շահագործումը՝ հաստատուն;  Սեյսմակայունությամբ: Ատոմակայանների համար:  Մալուխի երկարությունը նվազագույնը` 5մ։  **E-4V** или аналог,  Акустической эмиссии;  Материал корпуса нержавеющая сталь;  Главный рабочий диапазон 230кГц;  Чувствительность ~36дБ (реф․1В/мс);  Рабочая температура до 120°C;  Подключение обойма;  Диаметр воллновода Ø4мм;  Длина воллновода 500мм;  Масса 500г;  Радиационное окружение прямо на устройстве первичного контура;  Давление окружающей среды 0,08÷0,12МПа нескачообразное изменение;  Влажность 0÷100% неконденсирующей;  Эксплуатация постоянная;  С сейсмической прочностью. Для АЭС. Минимальная длина кабеля 5м․ | հատ  штук | 12 | 1 341 000 | 16 092 000 | ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО | Պայմանագիրը կնքելուց հետո **150** օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 150 календарных дней после подписания договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1․ Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

2․ Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը Վաճառողի պատասխանատվության ներքո է:

3.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4.Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ՝ 30 աշխատանքային օր։

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ՝ 10 օրացուցային օր։

6.Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։

7. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացվել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530։

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Ասլանյան հեռ. 010-28-00-35, email։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am)։

**Дополнительные условия։**

1. Допустима эквивалентная продукция - в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом - автором проекта.

2. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.

3.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

4.Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи 30 рабочих дней.

5.Допустимый срок нарушения 10 календарных дней.

6. Продавц объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

7. Продавц должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.

8.Менеджер по контракту А.Асланян.Тел. 010-28-00-35, email։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ГРАФИК ОПЛАТЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը  Наименование товара | Վճարումները նախատեսվում են իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\*  Выплаты планируется осуществить в 2026 году.` по месяцам, в том числе\* | | |
| Ապրիլ  апрель | Մայիս  май | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Сумма  (драм) |
|  | 35121290 | Տվիչ  Датчик | 100% | 100% | 16 092 000 |