|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տեխնիկական բնութագիր** | | | | | | |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)** | **անվանումը** | | **տեխնիկական բնութագիրը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** |
| **1** | 38651200/2 | Համակարգիչ ամբողջը մեկում | | Համակարգիչ ամբողջը մեկում` (Մոնոբլոկ)` Դիսփլեյ` ոչ պակաս 60.452 սմ անկյունագիծ (23.8"), FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը` 65Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը՝ intel i5՝ 13-րդ կամ ավելի բարձր սերունդ: Տեսաքարտը՝ ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHDGraphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողություն 8 Գբ, առնվազն DDR4-2666 SDRAM Standard: Մայրական սալիկի վրա ոչ պակաս, քան 2 հատ հիշողության սարքի համար նախատեսված մուտք 2 հատ SODIMM: Կոշտսկավառակ՝ SSD 256GB PCI nVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ, առնվազն RJ45 Ethernet: Կոմունիկացիա` Wi-Fi առնվազն 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ` HD webcam առնվազն: Մուտքեր՝և միացումներ առնվազն 1 HDMI-out; 1 headphone/microphone combo; 1 power connector; 1 RJ-45; 2 հատ USB 2.0; և 2 հատ USB 3.1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: | Հատ | 4 |
| 2 | 39714200/4 | օդորակիչ | | Հզորություն (BTU)` ոչ պակաս 9000 BTU: Ջեռուցման հզորություն (ՎՏ) 780, Սառեցման հզորություն (ՎՏ) 840: Թևիկների կառավարումը՝ առկա է: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/ -7°C: Էներգախնայողության դաս՝ A Գույն՝ սպիտակ: Խողովակ (տեղադրման դեպքում) 3մ անվճար: Ռեժիմներ՝ հովացում և ջեռուցում: Գազի տեսակ՝ R410A կամ 32:Օդորակիչի տեսակը՝ Սպլիտ համակարգ: Աշխատանքային մակերեսը՝ մինչև 30 մ.ք. Հոսանք (Վ/ՀՑ)՝ 220-240Վ/50-60Հց Վոլտաժ՝ 220V: Ապրանքների տեղափոխումն,բեռնաթափումը և տեղադրումն իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին:Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող 12 ամիս։: | հատ | 2 |
| **Товары** | | | | | | |
| **номер предусмотренного приглашением лота** | **промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)** | **наименование** | **техническая характеристика** | | **единица измерения** | **общий объем** |
| 1 | 38651200/2 | Компьютер-моноблок | Моноблок: Дисплей: диагональ не менее 60,452 см (23,8 дюйма), FHD (1920x1080) со светодиодной подсветкой или антибликовым покрытием. Мощность: внешний блок питания 65 Вт. Процессор: Intel i5: 13-го поколения или выше. Видеокарта: встроенная, не менее Intel® UHDGraphics, установленная оперативная память 8 ГБ, не менее DDR4-2666 SDRAM Standard. На материнской плате не менее 2 слотов памяти 2 SODIMM. Жесткий диск: SSD 256 ГБ PCI nVme. Встроенная звуковая карта, не менее RJ45 Ethernet. Связь: Wi-Fi не менее 802.11ac. Веб-камера: не менее HD веб-камеры. Входы и подключения: не менее 1 HDMI-выход; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем питания; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; и 2 USB 3.1. Кабель питания, двухполюсная вилка. Клавиатура с заводскими английскими и русскими шрифтами, оптическая мышь. Компьютер, клавиатура, мышь одного производителя, в заводском комплекте. Заводская сборка и упаковка. Гарантийный срок не менее 1 года. | | Шт | 4 |
| 2 | 39714200/4 | кондиционер | Мощность (BTU): не менее 9000 BTU: Теплопроизводительность (Вт): 780, Холодопроизводительность (Вт): 840: Управление вентилятором: есть. Рабочая температура: +43°C/ -7°C: Класс энергоэффективности: A Цвет: белый. Труба (при установке) 3м свободная. Режимы: охлаждение и обогрев. Тип газа: R410A или 32. Тип кондиционера: Сплит-система. Рабочая площадь: до 30 м2. Ток (В/Гц): 220-240В/50-60Гц Напряжение: 220В. Транспортировка, разгрузка и монтаж товара осуществляется Продавцом за свой счет. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с даты принятия товара Покупателем. | | Шт | 2 |