**Տաշիր քաղաքի ամանորյա զարդարման և ձևավորման ծառայությունների տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց**

Տաշիր քաղաքի Երևանյան փողոցի, Տաշիր քաղաքի հրապարակի, Ջահուկյան փողոցի՝ Ալեայի հատվածի և քաղաքային այգու ամանորյա ձևավորման և զարդարման ծառայություններ:

1. Երևանյան փողոցի տոնական ձևավորում և զարդարում, որը ներառում է Երևանյան փողոցի ամբողջ երկարությամբ փողոցի մի կողմում առկա գիշերային լուսավորության հենասյունների վրա պատվիրատուի կողմից տրամադրված 72 հատ ամանորյա լուսավորված դեկորների վերանորոգում և տեղադրում, 80 հատ նոր ամանորյա լուսավորված դեկորների կառուցում և տեղադում

Դեկորները պետք է պատրասված լինեն մետաղական կարկասից, նախշերով և աստղերով, դրանց վրայով պետք է անցկացված լինեն սիլիկոնե ճկվող կամ այլ լեդ լույսեր՝ սնուցման բլոկներով, և պետք է աշխատեն առնվազն 220Վ հաստատուն հոսանքով։ Դեկորների չափերը և լույսերի գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Հենասյուների վրա ամրացումը կատարողը պետք է իրականացնի 4-5մ բարձրության վրա և միացնի հոսանքից:

Դեկորների ձևերը ըստ նկար 1-ի, նկար 2-ի, նկար 2.1-ի, նկար 2.2-ի, նկար 2.3-ի և նկար 2.4-ի` համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

1. Տաշիր քաղաքի հրապարակում մինչև 10մ բարձրությամբ լույսերով տոնածառի տեղադրում՝ պատրաստված մետաղական կարկասից՝ հիմքը կլոր, ընդհանուր տեսք՝ կոնաձև։ Տեղադրման տեղը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Տոնածառի կարկասը պետք է լուսավորված լինի լեդ լույսերով յուրաքանչյուրը ոչ պակաս 18մ երկարությամբ։ Գագաթին պետք է լինի աստղ առնվազն 60-80սմ տրամագծով:

Տոնածառի զարդարման և ձևավորման բոլոր դետալները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Տոնածառի տեսքը ըստ նկար 3-ի:

1. Տաշիր քաղաքի Ջահուկյան փողոցի՝ Ալեայի հատվածի և քաղաքային այգու ամանորյա զարդարում և ձևավորում

Ալեայի հատվածում երկու կողմից տեղադրել 2.5-3 մ բարձրությամբ դեկորներ, տեղադրել 5,5 մ բարձրությամբ 12 հատ հենասյուններ, անցկացնել ձգիչ լար և 16մ լայնությամբ ու 100մ մակրերսով ստանալ լուսային ցանց:

Դեկորները պետք է պատրասված լինեն մետաղական կարկասից, նախշերով և աստղերով, դրանց վրայով պետք է անցկացված լինեն սիլիկոնե ճկվող կամ այլ լեդ լույսեր՝ սնուցման բլոկներով, և պետք է աշխատեն առնվազն 220Վ հաստատուն հոսանքով։ Դեկորների չափերը և լույսերի գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

Դեկորների և լույսի ձևերը ըստ նկար 4-ի և նկար 5-ի:

Այգու մուտքի հատվածում կատարողը պետք է տեղադրի մետաղական կարկասով «2026» գրությունը՝ 1.8-2 մետր բարձությամբ, ճկվող լեդ լուսյերով, 220Վ հաստատուն հոսանքով: «2026» գրության 2, 0, 2 նիշերը տրամադրումը է Պատվիրատուն, իսկ կատարողը նույնատիպ պետք է պատրաստի 6 նիշը:

Այգում պետք է տեղադրվեն լեդ լույսեր ունեցող մեծ, միջին, փոքր լուսավորվող դեկորներ՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված քանակներով /նկար 6, 7, 8, 9/:

Նկար 6` 37 հատ դեկոր` լուսավորված խողովակաձև և լեդ լույսերով /гирлянда/ այգում առկա լուսավորության հենասյուների բարձրությամբ,

Նկար 7` 4 հատ 2մ բարձրությամբ և 2 հատ 1.5մ բարձրությամբ դեկոր լուսավորված խողովակաձև և լեդ լույսերով /гирлянда/

Նկար 8` 2 հատ 3-3.5մ բարձրությամբ և 3 հատ 2մ բարձրությամբ դեկոր լուսավորված խողովակաձև և լեդ լույսերով /гирлянда/:

Նկար 9` 1 հատ 2մ բարձրությամբ և 3.5-4 լայնությամբ դեկոր լուսավորված խողովակաձև և լեդ լույսերով /гирлянда/:

Տաշիր քաղաքի հրապարակի ամանորյա ձևավորում և զարադարում, որը ներառում է հրապարակում առկա հենասյուների ձևավորում, զարդարում և լուսավորում, մետաղական կարկասից պատրաստված դեկորների տեղադրում, լեդ լույսերի անցկացում:

Դեկորների էսքիզները, գույների համադրությունը, վերջնական տեղադրումը նախապես պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։

Տաշիր քաղաքի ամանորյա զարդարման և ձևավորման ժամանակ կատարողը պետք է օգտագործի ինչպես նոր, այնպես էլ Պատվիրատու կողմից տրամադրվող ամանորյա ձևավորման դեկորները, լուսային զարդարանքները, սարքավորումները:

Կատարողը պետք է իրականացնի նաև Պատվիրատուի կողմից տրամադրված դեկորների, լույսերի և անհրաժեշտ սարքավորումների վերանորոգում:

Ծառայությունների գինը ներառում է տեղադրումը, հոսանքի միացումը, և իր կողմից տրամադրված դեկորների ապամոնատժումից հետո գույքը Պատվիրատուին հանձնելը:

Կատարողը պարտավոր է տրամադրել ծառայությունների մատուցման ժամանակահատվածում պատասխանատուի հեռախոսահամար, որը շուրջօրյա հասանելի կլինի ամանորյա ձևավորման և զարդարման սկզբից մինչև ապամոնտաժման ավարտը:

Կատարողը պետք է իրականացնի նաև ընթացիկ սպասարկման աշխատանքները իր միջոցներով և իր հաշվին, մեկ օրյա ժամկետում վերացնի առաջացած խափանումները,

փոխարինի վնասված դեկորները, լույսերը և տեղադրված այլ սարքավորումները:

Ամանորյա զարդարման և ձևավորման ընթացքում օգտագործված բոլոր նոր սարքավորումները (լույսերը, դեկորները, տոնածառը, սարքավորումները և այլ ապրանքները) հանդիսանում են Պատվիրատուի սեփականությունը:

Էլեկտրասնուցման աղբյուրի, լուսավորման անցկացման, լույսերի տեսակի և մալուխների անցկացման իրականացումը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետն է պայմանագիրը ուժի մեջմտնելու օրվանից մինչև 15 դեկտեմբերի 2025թ.:

Технические характеристики новогодних украшений и декора города

Ташир-график закупок

Услуги по новогоднему оформлению и украшению улицы Ереванян города Ташир, площади города Ташир, участка улицы Джаукян в Алее и городского парка:

1. Праздничное оформление и декорирование улицы ереванян, которое включает в себя ремонт и установку 72 новогодних подсвеченных украшений, предоставленных Заказчиком, на столбы ночного освещения по всей длине улицы с одной стороны, строительство и размещение 80 новых новогодних подсвеченных украшений Украшения должны быть изготовлены из металлического каркаса, с узорами и звездами, на них должны быть нанесены силиконовые гибкие или другие светодиодные светильники с блоками питания, и они должны работать от постоянного тока не менее 220 В. Заранее согласуйте размеры декора и цвета светильников с заказчиком: Крепление на опорах должен производить на высоте 4-5 м и отключать от электросети.:

Формы декора по рис. 1, Рис. 2, рис. 2.1, рис. 2.2, рис. 2.3 и рис. 2.4 по согласованию с заказчиком:

2. Установка рождественской елки с огнями высотой до 10 м на площади города Ташир из металлического каркаса: основание круглое, общий вид конусообразный. Каркас елки должен быть освещен светодиодными лампами длиной не менее 18 м каждая. Сверху должна быть звезда диаметром не менее 60-80 см.: Согласовать все детали украшения и декора елки с заказчиком: Внешний вид елки по рисунку 3:

3. Рождественское украшение и декор участка улицы Джаукян, Алеа, и городского парка в Ташире На участке Алеа с обеих сторон установить декорации высотой 2,5-3 м, установить 12 опор высотой 5,5 м, протянуть натяжной шнур и получить световую сетку шириной 16 м и макросами 100 м: Украшения должны быть изготовлены из металлического каркаса, с узорами и звездами, на них должны быть нанесены силиконовые гибкие или другие светодиодные светильники с блоками питания, и они должны работать от постоянного тока не менее 220 В. Заранее согласуйте размеры декора и цвета светильников с заказчиком: Декор и световые формы согласно рис. 4 и рис. 5:

В зоне входа в парк исполнитель должен установить надпись «2026 "на металлическом каркасе высотой 1,8-2 метра, с гибкой светодиодной подсветкой и постоянным током 220 В. 2, 0, 2 цифры надписи» 2026" предоставляются заказчиком, а исполнитель должен подготовить 6 одинаковых цифр: В парке должны быть размещены светодиодные фонари, имеющие большой, средний, малый лайтбокс декоров для согласованные с заказчиком количеств /рисунок 6, 7, 8, 9/:

Рисунок 6` 37 предметов декора, освещенных трубчатыми и светодиодными лампами /гирлянда/ с высотой опор освещения, доступных в саду,

Рисунок 7` 4 предмета декора высотой 2 м и 2 предмета декора высотой 1,5 м с подсветкой из труб и светодиодных ламп /гирлянда/

Рисунок 8` 2 предмета декора высотой 3-3, 5 м и 3 предмета декора высотой 2 м, освещенные трубчатыми и светодиодными лампами /гирлянда/:

Рисунок 9` 1 предмет декора высотой 2 м и шириной 3,5-4 дюйма, освещенный трубчатыми и светодиодными лампами /гирлянда/:

Новогоднее оформление и украшение площади города Ташир, которое включает в себя украшение, декорирование и освещение существующих на площади колонн, установку декора из металлического каркаса, установку светодиодных фонарей:

Эскизы декора, сочетание цветов, окончательная установка должны быть согласованы с заказчиком заранее.

При новогоднем украшении и оформлении города Ташир исполнитель должен использовать как новые, так и предоставленные Заказчиком новогодние украшения, световые украшения, оборудование:

Исполнитель также должен выполнить ремонт декора, освещения и необходимого оборудования, предоставленного заказчиком.:

В стоимость услуг входит установка, подключение к электросети и передача имущества заказчику после демонтажа предоставленного им декора:

Исполнитель обязан предоставить номер телефона ответственного лица в течение периода оказания услуг, который будет доступен круглосуточно от начала рождественского декора и украшения до завершения демонтажа:

Исполнитель также должен выполнить текущие работы по техническому обслуживанию за свой счет и за свой счет, устранить возникшие сбои в течение одного дня, замените поврежденные предметы декора, светильники и другое установленное оборудование:

Все новое оборудование (светильники, украшения, елка, оборудование и другие товары), использованное во время рождественского украшения и декора, является собственностью заказчика:

Согласовать с заказчиком установку источника питания, прокладку освещения, тип светильников и прокладку кабелей: Крайний срок предоставления услуг-с даты вступления договора в силу до 15 декабря 2025 года.: