**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 31421100 | **Էլեմենտ** Элемент | Գալվանական ԱԱ 1.5Վ, Duracell կամ համարժեքը Eneegizer, Camelion Plus Alkaline ֆիրմաների Гальванический AA 1.5В, фирмы: Duracell или эквивалент Eneegizer, Camelion Plus Alkaline | հատ | 560 | 200 | 112000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Марз Армавир, г. Мецамор, ЗАО "ААЭК" | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  В течение 60 календарных дней после заключения договора. |
|  | 31421100 | **Էլեմենտ** Элемент | Գալվանական 1.5Վ ԱԱԱ/LR03, Duracell կամ համարժեքը Eneegizer, Camelion Plus Alkaline ֆիրմաների Гальванический 1.5В AAA/LR03, фирмы: Duracell или эквивалент Eneegizer, Camelion Plus Alkaline | հատ | 340 | 200 | 68000 |
|  | 31421100 | **Էլեմենտ** Элемент | Գալվանական առաջնային մանգանի երկօքսիդով R6P դասի, աղի էլեկտրոլիտով: գլանաձև 1.5Վ լարմամբ: Батареи гальванический первичные диоксид-марганцевые с солевым электролитом марки R6P. цилиндрические с напряжением 1.5В | հատ | 50 | 500 | 25000 |
|  | 31421100 | **Էլեմենտ** Элемент | Գալվանական տարր, LASER tec Extra Heavy Duty R20UM-1, D1.5V տիպի, ՄԱՐԿ 901 տիպի լաբորատոր սարքի համար  Элемент гальванический LASER tec Extra Heavy Duty R20UM-1 D1.5V, для прибора МАРК-901 | հատ | 10 | 1100 | 11000 |
|  | 31421100 | **Էլեմենտ** Элемент | Գալվանական C 1.5Վ, Duracell կամ համարժեքը Eneegizer, Camelion Plus Alkaline ֆիրմաների Гальванический C 1.5В, фирмы: Duracell или эквивалент Eneegizer, Camelion Plus Alkaline | հատ | 25 | 900 | 22500 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Կապարա-թթվային, 12Վ, 9Աժ , երկարությունը՝ 151մմ, լայնությունը՝ 65մմ, բարձրությունը՝ 100մմ, սեղմակով, սեղմակի լայնությունը 6.3մմ Свинцово-кислотный, 12В, 9А/ч, длина– 151мм, ширина– 65мм, высота– 100мм с клеммой, ширина клеммы 6.3мм | հատ | 15 | 10000 | 150000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Կապարա-թթվային, 12Վ, 17Աժ , երկարությունը՝ 181մմ, լայնությունը՝ 77մմ, բարձրությունը՝ 165մմ Свинцово-кислотный, 12В, 17А/ч, длина– 181мм, ширина– 77мм, высота– 165мм | հատ | 4 | 24000 | 96000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | SILVER DYNAMIC AGM 12Վ կամ համարժեքը Energizer EA 95L5 UK 019 AMG 95Աժ, թողարկման հոսանքը ոչ պակաս 740Ա-ից, չափսերը` 353´175´190մմ /+40/ SILVER DYNAMIC AGM 12В или эквивалент Energizer EA 95L5 UK 019 AMG 95А/ч пусковой ток не менее 740А, 353мм х 175мм х 190мм /+40/ | հատ | 2 | 98000 | 196000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Վերալիցքավորվող, գելային 12V 40Ah, Delta GX 1240 կամ համարժեքը Security Force, Asterion ։ Չափսերը ոչ ավելի, քան 200մմх170մմх 170մմ, (երկարությունը x հաստությունը x բարձրությունը), տափակ տերմինալներով Аккумуляторная, гелевая 12V 40Ah, размерами не более 200 х 170 х 170мм, Delta GX 1240, Security Force или аналог Asterion (длина x толщина x высота), с плоскими выводами | հատ | 6 | 48000 | 288000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Վերալիցքավորվող, գելային, 12Վ, 9Ач, Չափսերը ոչ ավելի, քան 151մմх65մմ х100մմ, տերմինալի լայնությունը՝ F2 (6,3մմ) Delta կամ համարժեքը Security Force, Asterion  Аккумуляторная, гелевая, 12В, 9Ач, Delta GX 1240 или аналог Security Force, Asterion размерами не более 151ммх65ммх100мм (длинаХтолщинаХвысота) с шириной клемм F2 (6,3мм) | հատ | 17 | 10000 | 170000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7Աժ-7,5Աժ։ Չափերը` երկարությունը` 151մմ, լայնությունը` 65մմ, բարձրությունը` 94մմ, սեղմակ F2 (7,95 x 4,8մմ): Մարտկոցի ծառայության ժամկետը նվազագույնը 1 տարի Для источника бесперебойного питания (UPS), напряжение,: 12В, емкость: 7Ач-7,5Ач, размеры: длина 151мм, ширина 65мм, высота 94мм, клемма F2 (7,95 x 4,8мм). Срок службы аккумулятора 1 год | հատ | 13 | 12000 | 156000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 7,2Աժ-7,5Աժ։ Չափերը` երկարությունը` 151մմ, լայնությունը` 65մմ, բարձրությունը` 94,3մմ առանց սեղմակի, սեղմակ՝ F2: Մարտկոցի ծառայության ժամկետը 1 տարի: Для источника бесперебойного питания (UPS), напряжение: 12В, емкость: 7,2Ач-7,5 Ач, размеры: длина 151мм, ширина 65мм, высота 94,3мм без клемми, клемма F2. Срок службы аккумулятора 1 год. | հատ | 3 | 7500 | 22500 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Անխափան սնուցման սարքի համար (UPS), լարում՝ 12Վ, ունակությունը՝ 3,2Աժ։ Չափերը` երկարությունը` 134մմ, լայնությունը` 67մմ, բարձրությունը` 61մմ: Մարտկոցի ծառայության ժամկետը նվազագույնը 1 տարի: Для источника бесперебойного питания (UPS), напряжение: 12В, емкость: 3,2Ач, размеры: длина 134мм, ширина 67мм, высота 61мм. Срок службы аккумулятора 1 год. | հատ | 12 | 6500 | 78000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | 316(AA) տիպի մարտկոց՝ 1.2 Վ/2500 մԱժ հզորությամբ, չափսերը (~ 50,5 Ø 14,5մմ), բազմանգամյա օգտագործման համար, վերալիցքավորվող Аккумулятор типа 316(AA), мощность 1.2 В/2500мАч, размеры (~ 50,5 Ø 14,5мм), для многоразового использования, перезаряжаемые | հատ | 36 | 3800 | 136800 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Delta HR 12-21W (12V / 5Ah) կամ համարժեքը BB Battery BP5-12 (12V / 5Ah), Long WP5-12 (12V / 5Ah)  Delta HR 12-21W (12V / 5Ah) или аналог BB Battery BP5-12 (12V / 5Ah), Long WP5-12 (12V / 5Ah) | հատ | 6 | 11500 | 69000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Delta DTM 1207 (12V / 7.2Ah) կամ համարժեքը BB Battery BС7.2-12 (12V / 7.2Ah), CSB GPL 1272 (12V / 7.2Ah)  Delta DTM 1207 (12V / 7.2Ah) или аналог BB Battery BС7.2-12 (12V / 7.2Ah), CSB GPL 1272 (12V / 7.2Ah) | հատ | 7 | 9000 | 63000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Delta DTM 1217 (12V / 17Ah) կամ համարժեքը BB Battery BC17-12 (12V / 17Ah), Delta HR 12-18 (12V / 18Ah)  Delta DTM 1217 (12V / 17Ah) или аналог BB Battery BC17-12 (12V / 17Ah), Delta HR 12-18 (12V / 18Ah) | հատ | 16 | 24000 | 384000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | ԱԱ տիպի, լարումը` 1,2Վ, հզորությունը` 1900 մԱժ չափսերը` (17 x 65)մմ: Mic-10 Կարծրաչափի մեջ օգտագործելու համար AA типа, напряжение 1,2Վ, мощность 1900 мАч, размеры: (17 x 65)мм. Для использования в приборе твердомер Mic-10 | հատ | 4 | 2500 | 10000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | ԱԱ տիպի, լարումը` 1,2Վ, հզորությունը` 1900 մԱժ չափսերը` (50 x 14)մմ: Mic-10 АВГУР սարքի մեջ օգտագործելու համար AA типа, напряжение 1,2Վ, мощность 1900 мАч, размеры: (50 x 14)мм. Для использования в приборе АВГУР | հատ | 4 | 3000 | 12000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | IMR տիպի, Լարումը 3,7Վ, Հզորությունը 2000մԱժ, չափերը՝ (68 x 8)մմ: FERON TH2305 Ճակատային լապտերի մեջ օգտագործելու համար Тип IMR, Напряжение 3,7В, Мощность 2000мАч, размеры: (68 x 8)мм. Для использования в налобном фонаре FERON TH2305 | հատ | 10 | 3500 | 35000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց, լարում՝ 12Վ, հզորությունը՝ 7,5Ա/ժ, բևեռականությունը` ձախ, չափերը` երկարությունը` 152մմ, լայնությունը` 65մմ, բարձրությունը` 95մմ, նախատեսված է անխափան սնուցման սարքի համար (UPS),: Մարտկոցի ծառայության ժամկետը 1 տարի: Свинцово-кислотный стартерный аккумулятор, напряжение: 12В, мощность: 7,5А/ч, полярность: левая, размеры: длина: 152мм, ширина: 65мм, высота 95мм, предназначен для источников бесперебойного питания (ИБП), срок службы батареи 1 года. | հատ | 3 | 14000 | 42000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Կապարաթթվային մարտկոց, լարում՝ 12Վ, հզորությունը՝ 55-60Ա/ժ, երկարությունը` 240մմ, լայնությունը` 170մմ, բարձրությունը` 195մմ, տիպ 6US-55-60 A-01M նախատեսված է դիզելի շահագործման համար, 1 տարի երաշխիքային ժամկետ  Свинцово-кислотный аккумулятор, напряжение: 12 В, емкость: 55-60 А·ч, длина: 240 мм, ширина: 170 мм, высота: 195 мм, тип 6US-55-60 A-01M предназначен для работы с дизельным двигателем. Срок службы аккумулятора 1 года | հատ | 5 | 41000 | 205000 |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ից, փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով), 6-22 Չ/Բ մարտկոցները մատակարարման պահին պետք է ունենան նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Մելքոնյան, հեռ. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованные, дата производства-начиная с 2025 года, упаковка-заводская (документация должна быть переведена на армянский или русский язык), аккумулятори 6-22 лотов должны иметь гарантийный срок не менее 1 года на момент поставки.
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется.
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
6. Поставщик объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.
8. Менеджер по контракту А.Мелконян, Тел. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)