**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44511220 | Բացովի բանալի  Ключ разводной | Չափսը` 300- 310մմ/12",բացվածքը՝ 0-41մմ  Размер 300-310մմ/12",раскрытие 0-41мм | հատ | 2 | 7000 | 14000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 2 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 44511220 | Մանեկադարձակ Ключ гаечный | Արտադրանքի նյութը՝ քրոմավանադիումային պողպատ (Cr-v) ,13մմ  Материал изделия – хромованадиевая сталь: Cr-v , 13мм | հատ | 5 | 2000 | 10000 | 5 |
|  | 44511371 | Դարձակների հավաքածու Набор ключей | Վեցանիստ դարձակների հավաքածու(երկար), Total THT106292 կամ համարժեքը Licota 2BP30091DPM , Harden 540607, Torx Г-աձև 1,5÷10մմ, Г-աձև  Набор шестигранных ключей(длинные), Total THT106292 или Licota 2BP30091DPM, 1,5÷10 мм, Harden 540607, Torx Г-образной формы | լրակազմ | 5 | 3700 | 18500 | 5 |
|  | 44511371 | Դարձակների հավաքածու Набор ключей | Վեցանիստ դարձակների հավաքածու(երկար), Total THT106392 կամ Licota 2TX20091DPM կամ Harden 540607, Torx Г-աձև, T10÷T50մմ  Набор шестигранных ключей(длинные), Total THT106392 или Licota 2TX20091DPM или Harden 540607,  Torx Г-образной формы, T10÷T50мм | լրակազ | 3 | 3000 | 9000 | 3 |
|  | 44511371 | Բանալիների(Դարձակների) հավաքածու Набор ключей | Total THT102RK586 կամ համարժեքը Gigant GDWSP-8 կամ Thorvik CRWSI2PR , 8մմ÷19մմ  Total THT102RK586 или Gigant GDWSP-8 или Thorvik CRWS12PR , 8мм÷19мм | լրակազմ | 5 | 15500 | 77500 | 5 |
|  | 44511371 | Ճակատադարձակի գլխիկների հավաքածու  Набор головок торцевых ключей | փոխարինվող գլխիկների հավաքածու ճչանակով (ключ), նստեցման քառակուսին 1/4 դյույմ, վերջույթի ներսի ձևը վեցանկյուն, գլխիկի չափը՝ 2մմ, 4մմ, 5մմ, 6մմ, 7մմ, 8մմ, 9մմ,10մմ, 11մմ,12մմ, 13մմ,14մմ։ Քանակը հավաքածուի մեջ՝ նվազագույնը 12հատ, համապատասխան ճամպրուկով։  набор сменных головок с трещоткой,посадочный квадрат 1/4 дюйм,форма наконечника внутренний 6-гран-ник,размер головки- 2мм,4мм,5мм,6мм,7мм,8мм,9мм,10мм,11мм,12мм,13мм,14мм․ Количество в наборе- 12шт. с подходящим чемоданом | լրակազմ | 2 | 35000 | 70000 |  | 2 |  |
|  | 44511220 | Եղջյուրավոր մանեկադարձակ  Рожковый  гаечный ключ | Չափսը՝ 8х10 մմ, նյութը՝ Cr-V պողպատ  Размер: 8х10 мм, материал: Cr-V сталь | հատ | 10 | 1500 | 15000 |  | 10 |  |
|  | 44511220 | Եղջյուրավոր մանեկադարձակ  Рожковый  гаечный ключ | Չափսը՝ 13х14 մմ, նյութը՝ Cr-V պողպատ  Размер: 13х14 мм, материал: Cr-V сталь | հատ | 10 | 2000 | 20000 |  | 10 |  |
|  | 44511220 | Եղջյուրավոր մանեկադարձակ  Рожковый  гаечный ключ | Չափսը՝ 17х19 մմ, նյութը՝ Cr-V պողպատ  Размер: 17х19 мм, материал: Cr-V сталь | հատ | 10 | 3000 | 30000 |  | 10 |  |
|  | 44511220 | Դարձակ-ճչանակ Ключ-трещетка | Գլխիկի նստեցման չափը` 1/2 դյույմ,, երկարությունը՝ 250÷260 մմ, ատամների քանակը՝ 45÷72, նյութը՝ Cr-V պողպատ  Посадочный размер головки: 1/2 дюйма, длина: 250÷260 мм, количество зубьев: 45÷72, материал: Cr-V сталь. | հատ | 4 | 6500 | 26000 |  | 4 |  |
|  | 44511220 | Դարձակ-ճչանակ Ключ-трещетка | Գլխիկի նստեցման չափը` 3/4 դյույմ, երկարությունը՝ 500÷600 մմ, ատամների քանակը՝ 45÷72 նյութը՝ Cr-V պողպատ  Посадочный размер головки: 3/4 дюйма, длина: 500÷600 мм, количество зубьев: 45÷72, материал: Cr-V сталь. | հատ | 4 | 45800 | 183200 |  | 4 |  |
|  | 44511371 | Կոմբինացված  մանեկադարձակների հավաքածու  Набор комбинированных гаечных ключей | Լրակազմը ներառում է՝ 6÷32 մմ չափի եղջյուրավոր/ագուցիկ նվազագույնը 26 հատ մանեկադարձակներ: Նյութը՝ քրոմավանադիումային պողպատ (Cr- V), համապատասխան ճամպրուկով:  Комплектация: 6÷32 мм размерами 26 шт рожковые/накидные гаечные ключи. Материал-хромованадиевая сталь: Cr-V. с подходящим чемоданом. | լրակազմ | 3 | 44000 | 132000 |  | 3 |  |
|  | 44511220 | Միակողմանի ագուցիկ ծնկաձև դարձակ  Ключ накидной коленчатый односторонний | Չափսը՝ 41 մմ, երկարություն՝ 330÷450 մմ. Նյութը՝ քրոմավանադիումային պողպատ (Cr- V),  Размер: 41 мм, длина 330÷450мм. . Материал-хромованадиевая сталь: Cr-V. с | հատ | 5 | 8200 | 41000 |  | 5 |  |
|  | 44511371 | Խողովակադարձակների հավաքածու  Набор трубных ключей | Լրակազմը ներառում է՝ դարձակներ №2, №3, №4  Комплектация: Ключи №2, №3, №4 | լրակազմ | 2 | 45800 | 91600 |  | 2 |  |
|  | 44511371 | Անցքահատերի հավաքածու բռնակով  Набор пробойников с рукояткой | Լրակազմում՝ նվազագույնը 13 հատ փոխովի անցքահատեր՝5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35 մմ, ռետինապատ բռնակ՝ 150÷160 մմ երկարությամբ, պլաստիկե տուփ։ Նյութը՝ Cr-V, համապատասխան ճամպրուկով  Комплектация. Сменные пробойники: 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35 мм, орезиненная рукоятка длиной 150÷160 мм, пластиковый бокс. Материал: Cr-V. подходящим чемоданом. | լրակազմ | 5 | 22000 | 110000 |  | 5 |  |
|  | 44511371 | Գլխիկների հավաքածու Набор торцевых головок | 3/8", նվազագույնը 22 հատ: Գլխիկների քանակը նվազագույնը 17 հատ №6÷№22մմ: Փաթեթավորումը` պլաստմասե պատյանով:  3/8", 22шт,галовки 17шт №6÷№22. Упаковка: пластиковый кейс. | լրակազմ | 1 | 51000 | 51000 |  | 1 |  |
|  | 44511240 | Տափաշուրթ Плоскогубцы | 7814-0258 И Х9 ԳՕՍՏ 5547 կամ համարժեքը Երկարությունը 160մմ±8, պատվածքը Х9, մեկուսիչ բռնակով  7814-0258 И Х9 ГОСТ 5547 Длина 160мм±8, с покрытием Х9, с изолированной рукояткой. | հատ | 2 | 3000 | 6000 |  | 2 |  |
|  | 44511240 | Տափաշուրթ Плоскогубцы | 1.MOS TOP 47455 M կամ համարժեքը FIT стандарт 48200, Курс лайт 47545, Շուրթերի ձևը՝ ուղիղ կիսաշրջանաձև և կտրող եզրով, բռնակի նյութը՝ պլաստիկ, նշանակությունը՝ փականագործական և մոնտաժային աշխատանքների համար, նյութի տեսակը՝ գործիքային պողպատ, երկարությունը՝ 200մմ։  1.MOS TOP 47455 M или FIT стандарт 48200 или Курс лайт 47545. Форма губок- прямые с полукругом и режущей кромкой, материал рукоятки- пластик, назначение- для слесарных и монтажных работ, вид материала- инструментальная сталь, длина- 200мм. | հատ | 10 | 6400 | 64000 |  | 10 |  |
|  | 44511240 | Տափաշուրթ  Плоскогубцы | 7814-0261ИХ9 ԳՕՍՏ 5547-93, կամ համարժեքը կատարումը 1, երկարությունը` L=200-210 մմ, մեկուսիչ բռնակների, պատվածքը X9  7814-0261ИХ9 ГОСТ 5547-93. Исполнение 1, длина L=200-210 мм, изолирующих рукояток, с покрытием Х9. | հատ | 15 | 2500 | 37500 |  | 15 |  |
|  | 44511240 | Կծաքցան Кусачки | ԳՕՍՏ 28037 կամ համարժեքը, պողպատե 8ХФ, Х9 ծածկույթով,մեկուսիչ բռնակով, երկարությունը` 125-130մմ, կտրող մասի երկարությունը` 22-23մմ, լայնքը` 20-23մմ, բռնակի երկարությունը` 100-105մմ:  ГОСТ 28037 из стали 8ХФ с покрытием Х9, с изолирующим рукояткой, длина 125мм, длина режущей части 22мм, ширина 20мм, длина рукоятки 103мм. | հատ | 2 | 2000 | 4000 |  | 2 |  |
|  | 44511240 | Կծաքցան Кусачки | Կողային, մեկուսացված բռնակով, L=150÷200մմ,  Боковые, с изолирующей рукояткой, L=150÷200мм | հատ | 5 | 2700 | 13500 |  | 5 |  |
|  | 44511240 | Կծաքցան Кусачки | Ճակատային, մեկուսացված բռնակով, L=150÷200մմ  Торцовые, с изолирующей рукояткой, L=150÷200мм | հատ | 5 | 2700 | 13500 |  | 5 |  |
|  | 44511250 | Կրիմպեր(սեղմիչ)  Кримпер | Պրոֆեսիոնալ, ոչ մեկուսացված ծայրակալների սեղմման համար 0,5-4,0մմ2 ,  профессиональный для обжима неизолированных наконечников, 0,5-4,0 мм2 . | հատ | 2 | 15800 | 31600 |  | 2 |  |
|  | 44511220 | Մեկուսիչ հանելու գործիք  Инструмент для снятия изоляции | Մեկուսիչ հանելու գործիք Weidmuller STRIPAX 9005000000 կամ համարժեքը SHTOK СИ-10АР 06014, КВТ WS-22т 86599  Инструмент для снятия изоляции Weidmuller STRIPAX 9005000000 или SHTOK СИ-10АР 06014, КВТ WS-22т 86599 | հատ | 2 | 20200 | 40400 |  | 2 |  |
|  | 44511320 | Նրբախարտոց Надфил | Հավաքածու -3 կտոր, (հարթ, կլոր, եռանկյունաձև), L=160-170մմ  Набор- 3 шт. (плоский,круглый,треугольник), L=160-170мм. | հատ | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 |  |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | Հարթ ԳՕՍՏ 1465-80 կամ համարժեքը, աշխատող մասի երկարություն- 200-210մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար – 3 Плоский ГОСТ 1465-80, длина рабочей части- 200-210мм,  вариант твердости -02-62, номер насечки-4, номер нарезки 3 | հատ | 5 | 2500 | 12500 |  | 5 |  |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | Կլոր 1 ԳՕՍՏ 1465-80 կամ համարժեքը, աշխատող մասի երկարություն- 200-210մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար – 3  Круглый 1 ГОСТ 1465-80, длина рабочей части- 200-210мм, вариант твердости -02-62, номер насечки-4, номер нарезки 3 | հատ | 4 | 2500 | 10000 |  | 4 |  |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | Կլոր 2 ԳՕՍՏ 1465-80 կամ համարժեքը, աշխատող մասի երկարություն- 200-210մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար – 3  Круглый 2 ГОСТ 1465-80, длина рабочей части- 200-210мм, вариант твердости -02-62, номер насечки-4, номер нарезки 3 | հատ | 4 | 2500 | 10000 |  | 4 |  |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | Կլոր 3 ԳՕՍՏ 1465-80 կամ համարժեքը, աշխատող մասի երկարություն- 200-210մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար – 3  Круглый 3 ГОСТ 1465-80, длина рабочей части- 200-210мм, вариант твердости -02-62, номер насечки-4, номер нарезки 3 | հատ | 4 | 2500 | 10000 |  | 4 |  |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | Եռանիստ ԳՕՍՏ 1465-80 կամ համարժեքը, աշխատող մասի երկարություն- 200-210մմ, պնդության տարբերակը -02-62, քերթի համար- 4, պարուրակի համար – 3  Трехгранный ГОСТ 1465-80, длина рабочей части- 200-210мм, вариант твердости -02-62, номер насечки-4, номер нарезки 3 | հատ | 5 | 2500 | 12500 |  | 5 |  |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով,
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. .Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
8. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Продукция должна быть новой, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, документы должны быть переведены на армянский или русский язык, по позициям,
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավոր գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | |
| I | I I | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
|  | 44511220 | Բացովի բանալի  Ключ разводной | հատ | 2 | 7000 | 100% | 100% | 14000 |
|  | 44511220 | Մանեկադարձակ Ключ гаечный | հատ | 5 | 2000 | 100% | 100% | 10000 |
|  | *4451*1371 | Դարձակների հավաքածու Набор ключей | լրակազմ | 5 | 3700 | 100% | 100% | 18500 |
|  | 44511371 | Դարձակների հավաքածու Набор ключей | լրակազմ | 3 | 3000 | 100% | 100% | 9000 |
|  | 44511371 | Բանալիների(Դարձակների) հավաքածու Набор ключей | լրակազմ | 5 | 15500 | 100% | 100% | 77500 |
|  | 44511371 | Ճակատադարձակի գլխիկների հավաքածու  Набор головок торцевых ключей | լրակազմ | 2 | 35000 | 100% | 100% | 70000 |
|  | 44511220 | Եղջյուրավոր մանեկադարձակ  Рожковый  гаечный ключ | հատ | 10 | 1500 | 100% | 100% | 15000 |
|  | 44511220 | Եղջյուրավոր մանեկադարձակ  Рожковый  гаечный ключ | հատ | 10 | 2000 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44511220 | Եղջյուրավոր մանեկադարձակ  Рожковый  гаечный ключ | հատ | 10 | 3000 | 100% | 100% | 30000 |
|  | 44511220 | Դարձակ-ճչանակ Ключ-трещетка | հատ | 4 | 6500 | 100% | 100% | 26000 |
|  | 44511220 | Դարձակ-ճչանակ Ключ-трещетка | հատ | 4 | 45800 | 100% | 100% | 183200 |
|  | 44511371 | Կոմբինացված  մանեկադարձակների հավաքածու  Набор комбинированных гаечных ключей | լրակազմ | 3 | 44000 | 100% | 100% | 132000 |
|  | 44511220 | Միակողմանի ագուցիկ ծնկաձև դարձակ  Ключ накидной коленчатый односторонний | հատ | 5 | 8200 | 100% | 100% | 41000 |
|  | 44511371 | Խողովակադարձակների հավաքածու  Набор трубных ключей | լրակազմ | 2 | 45800 | 100% | 100% | 91600 |
|  | 44511371 | Անցքահատերի հավաքածու բռնակով  Набор пробойников с рукояткой | լրակազմ | 5 | 22000 | 100% | 100% | 110000 |
|  | 44511371 | Գլխիկների հավաքածու Набор торцевых головок | լրակազմ | 1 | 51000 | 100% | 100% | 51000 |
|  | 44511240 | Տափաշուրթ Плоскогубцы | հատ | 2 | 3000 | 100% | 100% | 6000 |
|  | 44511240 | Տափաշուրթ Плоскогубцы | հատ | 10 | 6400 | 100% | 100% | 64000 |
|  | 44511240 | Տափաշուրթ  Плоскогубцы | հատ | 15 | 2500 | 100% | 100% | 37500 |
|  | 44511240 | Կծաքցան Кусачки | հատ | 2 | 2000 | 100% | 100% | 4000 |
|  | 44511240 | Կծաքցան Кусачки | հատ | 5 | 2700 | 100% | 100% | 13500 |
|  | 44511240 | Կծաքցան Кусачки | հատ | 5 | 2700 | 100% | 100% | 13500 |
|  | 44511250 | Կրիմպեր(սեղմիչ)  Кримпер | հատ | 2 | 15800 | 100% | 100% | 31600 |
|  | 44511220 | Մեկուսիչ հանելու գործիք  Инструмент для снятия изоляции | հատ | 2 | 20200 | 100% | 100% | 40400 |
|  | 44511320 | Նրբախարտոց Надфил | հատ | 1 | 2000 | 100% | 100% | 2000 |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | հատ | 5 | 2500 | 100% | 100% | 12500 |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | հատ | 4 | 2500 | 100% | 100% | 10000 |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | հատ | 4 | 2500 | 100% | 100% | 10000 |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | հատ | 4 | 2500 | 100% | 100% | 10000 |
|  | 44511320 | Խարտոց Напильник | հատ | 5 | 2500 | 100% | 100% | 12500 |