**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | НКИ 2,5-4 օղակավոր, պոլիվինիլքլորիդային խցօղակով, մեկուսացված  НКИ 2,5-4 кольцевые, изолированные с ПВХ манжетой | հատ | 500 | 30 | 15000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 500 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | НКИ 2,5-5 օղակավոր, պոլիվինիլքլորիդային խցօղակով, մեկուսացված:  НКИ 2,5-5 кольцевые, изолированные с ПВХ манжетой | հատ | 500 | 40 | 20000 | 500 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | НКИ 4,0-6 օղակավոր, պոլիվինիլքլորիդային խցօղակով, մեկուսացված:  НКИ 4,0-6 кольцевые, изолированные с ПВХ манжетой | հատ | 500 | 50 | 25000 |  | 500 |  |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | Հաղորդալարի ծայրին ամրացնելու համար, սեղմվող 0,5մմ2, մեկուսացնող կցաշորթով:  Для крепления к концу проволоки, для опрессовки 0,5мм2, с изолированным фланцем | հատ | 2000 | 10 | 20000 |  | 2000 |  |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | Հաղորդալարի ծայրին ամրացնելու համար, սեղմվող 1մմ2, մեկուսացնող կցաշորթով:  Для крепления к концу проволоки, для опрессовки 1мм2, с изолированным фланцем | հատ | 2000 | 10 | 20000 |  | 2000 |  |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | Հաղորդալարի ծայրին ամրացնելու համար, սեղմվող 0,75մմ2,մեկուսացնող կցաշորթով:  Для крепления к концу проволоки, для опрессовки 0,75мм2, с изолированным фланцем | հատ | 2000 | 10 | 20000 |  | 2000 |  |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | Ծայրապանակի անվանական հատույթը` 50 մմ2, հպումային ձողի տրամագիծը` 8 մմ, պոչամասի ներքին տրամագիծը` 12 մմ, նյութը` պղինձ, կլիմայական կատարումը` УХЛЗ:  **50-8-12-M-УХЛЗ ԳՈՍՏ 7386-80 կամ համարժեքը**  Номинальное сечение наконечника - 50 мм2, диаметр контактного стержня - 8 мм, внутренний диаметр хвостовика - 12 мм, материал - медь, климатическое исполнение УХЛЗ.  **50-8-12-M-УХЛЗ ГОСТ 7386-80 или эквивалент** | հատ | 100 | 1000 | 100000 |  | 100 |  |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | Ծայրապանակ խողովակաձև, պղինձե, անագապատված , մալուխի հատվածը 70 մմ2: Տեղադրման եղանակը' մամլում, հեղույսի անցքի տրամագիծը 10÷12մմ, խորությունը 45÷55մմ, միացման անկյունը ուղիղ է:  Наконечник трубчатый, медный, луженый, сечение кабеля 70мм2․ Способ монтажа- Опрессовка, диаметр отверстия под болт 10÷12мм․ Глубина 45÷55 мм․ Угол соединения- прямолинейный․ | հատ | 100 | 700 | 70000 |  | 100 |  |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | ТА 50-10-9 երկարությունը 75±2 մմ, խողովակաձև, ալյումինե, աշխատանքային լարումը - մինչև 35 կՎ, տեղադրման եղանակը' մամլում, УХЛ 2, ГОСТ 9581-80 կամ համարժեքը  ТА 50-10-9 длина 75 ± 2 мм, трубчатый, алюминиевый, рабочее напряжение - до 35 кВ, метод монтажа– опрессовка, УХЛ 2, ГОСТ 9581-80 или эквивалент | հատ | 100 | 300 | 30000 |  | 100 |  |
|  | 44322530 | Պարկուճ  Гильза | Պոլիէթիլենից, ГП-2-1.2 մմ, արտաքին տրամագիծը 7.1±0.2մմ, ներքին տրամագիծը 6.5±0.2մմ, երկարությունը 110±10մմ  Полиэтиленовая, ГП-2-1.2 мм, внешний диаметр 7.1±0.2мм, внутренний диаметр 6.5±0.2мм, длина 110±10мм | հատ | 2000 | 15 | 30000 |  | 2000 |  |
|  | 31321251 | Հաղորդալար  Провод | ՏՃՋՖ (МГТФ ) տեղակայման, Ճկուն, ջերմակայուն, մեկուսիչը ֆտորոպլաստից, մետաղալարի հատույթը՝ 1x0.14մմ2 Ջիղի քանակը՝ 1, Նյութը՝ պղինձ։ Նվազագույն երկարությունը 50մ։  МГТФ Монтажный, Гибкий, Теплостойкий, Изоляция из фторопласта, Сечение провода 1x0.14мм2, Количество жил – 1, Материал – медь, Mинимальния длина 50м․ | մ | 50 | 400 | 20000 |  | 50 |  |
|  | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային  Муфта кабельная | Վերջնային, ջերմանստեցվող, Աշխատանքային լարումը (կՎ) – 10, Ջիղերի կտրվածքը (մմ2) - 70, 95, 120, Միջուկների քանակը հատ – 3, Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի. Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով  Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ - ПвПнг(А)-HF, Մալուխի մեկուսիչի տեսակը - գորձվացքային պոլիէթիլենից. երկարությունը (մմ) – 650, Աշխատանքային ջերմաստիճանը (0С) -40-ից +50. Муфта кабельная концевая, термоусаживающая, Рабочее напряжение(кВ)- 10, Сечене жил (мм2) – 70, 95, 120. Количество жил шт – 3, Тип кабеля - без брони. Комплектация с концевыми наконечниками. Марка монтируемого кабеля - ПвПнг(А)-HF, Тип изоляции кабеля из сшитого полиетилена, Длина (мм) – 650, Температура эксплуатации (0С) от -40 до +50 | հատ | 10 | 67000 | 670000 |  | 10 |  |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | Հերմետիկ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, Ø10մմ  Герметичный, в ПВХ изоляции, Ø10мм | մ | 50 | 400 | 20000 |  | 50 |  |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | Հերմետիկ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, Ø18մմ  Герметичный, в ПВХ изоляции, Ø18мм | մ | 50 | 650 | 32500 |  | 50 |  |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | Հերմետիկ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, Ø22մմ  Герметичный, в ПВХ изоляции, 22мм | մ | 50 | 800 | 40000 |  | 50 |  |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | 40х25 մմ, պլաստիկե, սպիտակ, L=2մ  40х25 мм, пластиковый, белый, L=2м | հատ | 40 | 1000 | 40000 |  | 40 |  |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | 60х40 մմ, պլաստիկե, սպիտակ, L=2մ  60х40 мм, пластиковый, белый, L=2м | հատ | 10 | 1700 | 17000 |  | 10 |  |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | 12х12 մմ, պլաստիկե, սպիտակ, L=2մ  12х12 мм, пластиковый, белый, L=2м | հատ | 50 | 400 | 20000 |  | 50 |  |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | 10х15 մմ, պլաստիկե, սպիտակ, L=2մ  10х15 мм, пластиковый, белый, L=2м | հատ | 350 | 400 | 140000 |  | 350 |  |
|  | 31321130 | Հաղորդալար  Провод | Ռադիոֆիկացիայի և կապի լար երկու պղնձե ջիղերով պոլիէթիլենային մեկուսացումով և պոլիէթիլենային պարուտակով: Ջիղերի տրամագիծը 1,2 մմ, պղնձալարի պոլիէթիլենային մեկուսիչի հաստությունը 0,6 մմ, հաղորդալարերը զուգահեռ են անցկացված մեկ հարթության մեջ, հաղորդալարերի կենտրոնների միջև հեռավորությունը 4,2 մմ է, պոլիէթիլենե պարուտակի նոմինալ հաստությունը 0,8 մմ: Մատակարարել ամբողջ երկարությամբ 2000մ  Провод радиофикации и связи с двумя медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.  Диаметр жил 1,2 мм, изоляция жилы из полиэтилена толщиной не менее 0,6 мм, токопроводящие жилы уложены параллельно в одной плоскости номинальное расстояние между центрами токопроводящих жил 4,2 мм. Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 0,8 мм. Поставка по всей длине 2000 м | մ | 2000 | 630 | 1260000 |  | 2000 |  |
|  | 32551150 | Հեռախոսային լար  Провод телефонный | Հեռախոսային բաշխիչ մետաղալար Երկու միալար պղնձե հաղորդիչ՝ 0,5 մմ տրամագծով: 0,7 մմ հաստությամբ պոլիէթիլենե մեկուսացումով: Հաղորդալարերը զուգահեռաբար դրված են նույն հարթության վրա՝ նրանց միջև բաժանարար հիմքը ունի ոչ քիչ 3,0 մմ լայնություն և 0,9 մմ հաստություն։ Նվազագույն երկարությունը՝ 50 մ:  Телефонный распределительный провод. Две однопроволочные медные токопроводящие жилы диаметром 0,5 мм. Изоляция жилы из полиэтилена толщиной 0,7 мм.Токопроводящие жилы уложены параллельно в одной плоскости с разделительным основанием между ними шириной не менее 3,0 мм и толщиной 0,9 мм. Минимальная длина 50 м. | մ | 1000 | 100 | 100000 |  | 1000 |  |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Մալուխները և հաղորդալարերը՝ փորձարկման արդյունքների և երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով: Արտադրման տարեթիվը 2025թ.ից սկսած:
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. .Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
8. Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механиче-скую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.) Кабели и провода- с указанием результатов испытаний и гарантийных обязательств. Дата изготовления начиная 2025г.
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Թիվ 2026-Ա.Մ 15 Զեկուցագրով ներկայացված գնման առարկայի**

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավոր գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | |
| I | I I | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | հատ | 500 | 30 | 100% | 100% | 15000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | հատ | 500 | 40 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | հատ | 500 | 50 | 100% | 100% | 25000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | հատ | 2000 | 10 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | հատ | 2000 | 10 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | հատ | 2000 | 10 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | հատ | 100 | 1000 | 100% | 100% | 100000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | հատ | 100 | 700 | 100% | 100% | 70000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ  Наконечник | հատ | 100 | 300 | 100% | 100% | 30000 |
|  | 44322530 | Պարկուճ  Гильза | հատ | 2000 | 15 | 100% | 100% | 30000 |
|  | 31331190 | Ճկուն ուժային մալուխ Силовой кабель гибкий | մ | 800 | 2750 | 100% | 100% | 2200000 |
|  | 31321251 | Հաղորդալար  Провод | մ | 50 | 400 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային  Муфта кабельная | հատ | 10 | 67000 | 100% | 100% | 670000 |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | մ | 50 | 400 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | մ | 50 | 650 | 100% | 100% | 32500 |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | մ | 50 | 800 | 100% | 100% | 40000 |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | հատ | 40 | 1000 | 100% | 100% | 40000 |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | հատ | 10 | 1700 | 100% | 100% | 17000 |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | հատ | 50 | 400 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | հատ | 350 | 400 | 100% | 100% | 140000 |
|  | 31331110 | Մալուխ  Кабель | մ | 250 | 2100 | 100% | 100% | 525000 |
|  | 31331240 | Հաղորդալար  Провод | մ | 300 | 450 | 100% | 100% | 135000 |
|  | 31321130 | Հաղորդալար  Провод | մ | 300 | 320 | 100% | 100% | 96000 |
|  | 31321130 | Հաղորդալար  Провод | մ | 2000 | 630 | 100% | 100% | 1260000 |
|  | 32551150 | Հեռախոսային լար  Провод телефонный | մ | 1000 | 100 | 100% | 100% | 10000 |