**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի  Товара | | | | | | | | |
| Միջան-ցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափ-ման միա-վորը  Единица измере-ния | Ընդ-հա-նուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (հազար դրամ)  Цена единицы (тысяча драм) | Գումարը  (հազար դրամ)  Сумма (тысяча драм) | Մատակարարման  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1․ | 42111200 | **Սերվոշարժիչով հակադարձ փականների դետալներ**  **Детали клапанов обратных с сервомотором** | **(КОС տուրբինի պաշտպանության) (КОС зашиты турбины)**  **գծագիր Бу-1162888 սերվոշարժիչի համար**  **Для сервомотора чертеж Бу-1162888** | հատ штук | 1 | **47914,4** | **47914,4** | **«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր**  **ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор,** | **Պայմանագիրը կնքելու հաձորդող օրվանից մինչև 2026թ**. **ապրիլի 1-ը։**  **После подписания договора фо 1-ого апреля 2026г.** |
| * 1. Մխոց - նշանակումը Г-1162880 –   4 հատ  Поршень - обозначение Г-1162880 –  4 штуки |
| * 1. Մխոցի օղակ - նշանակումը Г-1162878   – 16 հատ  Кольцо поршневое - обозначение  Г-1162878 – 16 штук |
| * 1. Մխոցակոթ - նշանակումը Д-1162882 –   6 հատ  Шток - обозначение Д-1162882 –  6 штук |
| * 1. Մանեկ - М16, Н220-52, նյութը՝   Պողպատ 25, միավորի քաշը -0,049 կգ - 12 հատ  Гайка М16, Н220-52, материал Сталь  25, масса ед. -0,049кг․ – 12 штук |
|  |  |  | * 1. Մանեկ հատուկ - նշանակումը Д-1131601, նյութը՝ Պողպատ 25, ГОСТ 1050, միավորի քաշը - 0,18կգ - 11 հատ   Гайка специальная - обозначение Д-  1131601, материал Сталь 25, ГОСТ  1050, масса ед.- 0,18кг․ – 11 штук |  |  |  |  |  |  |
| **գծագիր Б-1252075 սերվոշարժիչի համար**  **Для сервомотора чертеж Б-1252075** |
| * 1. Մխոց - նշանակումը Д-1252077 –   2 հատ  Поршень - обозначение Д-1252077 –  2 штук |
| 1․7 Տեղադրման ականոց - նշանակումը  Д-1131621 – 4 հատ  Втулка установочная обозначение  Д-1131621 – 4 штук |
| 1․8 Մխոցակոթ - նշանակումը Д-1252076  – 3 հատ  Шток - обозначение Д-1252076 – 3 шт**.** |
| 1**.**9 Մխոցի օղակ - նշանակումը Г-1131596  – 12 հատ  Кольцо поршневое - обозначение  Г-1131596 – 12 штук |
| 1.10 Մանեկ М16-020, ГОСТ 5918-62,  նյութը՝ Պողպատ 25, ГОСТ 1051  – 6 հատ  Гайка М16-020, ГОСТ 5918-62,  материал Сталь 25, ГОСТ 1051 – 6 шт**.** |
|  |  |  | **КОС 600 IV գծագիր Б-1162643, КОС 800 IV գծագիր Б-1193083 փականների համար**  **Для клапана КОС 600 IV чертеж**  **Б-1162643, КОС 800 IV чертеж**  **Б-1193083** |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Կոթ - նշանակումը Д-1162644 –  6 հատ  Шток - обозначение Д-1162644 – 6  штук |
| 1.12 Լիսեռ Ø30х410, նշանակումը  Д-1162647 – 6 հատ  Вал Ø30х410, обозначение Д-1162647  – 6 штук |
| 1.13 Մատ - Ø24х100, նշանակումը  Д-1162646 – 12 հատ  Палец - Ø24х100, обозначение Д-  1162646 – 12 штук |
| 1.14 Տափօղակ А.30х3, ГОСТ 11371-78,  նյութը՝ В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 – 8  հատ  Шайба - А.30х3, ГОСТ 11371-78,  материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637 –  8 штук |
| 1.15 Տափօղակ А.24х3, ГОСТ 11371-78,  նյութը՝ В պողպատ 3 сп.5 ГОСТ  14637 – 18 հատ  Шайба А.24х3, ГОСТ 11371-78,  материал В ст.3 сп.5 ГОСТ 14637  – 18 штук |
| **գծագիր Бу-1187947, КОС 400 I փականի համար**  **Для клапана КОС 400 I чертеж**  **Бу-1187947** |
|  |  |  | 1.16 Սերվոշարժիչի մխոց - նշանակումը  Д-1131449 – 3 հատ  Поршень сервомотора - обозначение  Д-1131449 – 3 штук |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 Կոթ - նշանակումը Г-1131446 – 2 հատ  Шток - обозначение Г-1131446 – 2 штук |
| 1.18 Մատ - նշանակումը Д-1131445 –  6 հատ  Палец обозначение Д-1131445 – 6 штук |
| 1.19 Մատ - նշանակումը Д-1139544 – 6  հատ  Палец - обозначение Д-1139544 – 6  штук |
| 1.20 Տափօղակ А.24х4 Պողպատ 3, ГОСТ  11371-78 (ГОСТ 6959-54) – 12 հատ  Шайба чистая - А.24х4 Ст.3, ГОСТ  11371-78 (ГОСТ 6959-54) – 12 штук |
| **Էլեկտրամագնիսական շարժաբերով փականի պահեստամասեր, Ду100, Рр 36կգու/սմ2, գծագիր Т26292-100МСБ, գործարանային №№11; 13-95թ․։**  **Детали клапанов с электромагнитным приводом Ду100, Рр 36кгс/см2, черт. Т26292-100МСБ, заводские №№11; 13-95г.** |
| Մեմբրան - նշանակումը՝ 2607.404781.501, ռետինե Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 –  8 հատ  Мембрана - обозначение 2607.404781.501, резина Тв-10-343 ТУ 38-1051082-86 – 8 штук |

**Լրացուցիչ պահանջներ**

\* Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ տվյալ չափաբաժնի չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել 1 լրակազմով։

1. Տվյալ չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով, կամ տեխնիկական պահանջով, կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

2. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան պատրաստման հավաստագիր կամ անձնագիր` արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված հիմնական նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն **НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017** փաստաթղթերի, **անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի)** համապատասխան՝ առանց մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, **անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի)** համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը վաճառողի պատասխանատվության ներքո է:

3.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը կազմում է 30 աշխատանքային օր;

5. Թույլատրելի խախտման ժամկետը կազմում է 10 օրացուցային օր;

6. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կ. Համբարձումյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**Дополнительные условия:**

1. Допускается эквивалентный вариант товаров данных лотов согласно решению № 473-А от 2 апреля 2020 года по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный продукт, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

2. Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2025г., даты выпуска изготовленных товаров из резино-технических материалов должны быть не ранее чем 6 месяцев до поставки. Должны иметь свидетельство об изготовления или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары должны быть изготовлены и приняты согласно плану качества, по **НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017**, **согласно их классу безопасности-4**, без привлечения специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, **соответствующего классу безопасности-4, по НП-001-97**. Организация и проведение приемки товаров является частью ответственности поставщика.

3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи составляет 30 рабочих дней;

5. Допустимый срок нарушения составляет 10 календарных дней;

6. Поставщик объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման  (CPV) | Ապրանքի անվանումը  Наименование товара | Չափման միավորը  Единица измерения | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | |
| V | VI | Ընդհանուր գումարը  (ՀՀ հազար դրամ) |
|  | 42111200 | **Սերվոշարժիչով հակադարձ փականների դետալներ**  **Детали клапанов обратных с сервомотором** | հատ  штук | 100% | 100% | 100% |

**Ծանոթություն.**

-Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ:

Վճարումը կիրականացվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

**Примечание:**

- Суммы, подлежащие выплате, представляются в возрастающем порядке и в процентах, а при заключении договора вместо процентов необходимо указать конкретную сумму.

Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  **ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЁТЕ И БАНКЕ БЕНЕФИЦИАРА** | | | | |
| **Ապահովման անվանում** | **Наименование обеспечения** | **Բանկի անվանում Наименование банка** | **Հաշվեհամար**  **Номер счёта** | **Արտարժույթ /Иностранная валюта** |
| **Հայտի ապահովում**  **Որակավորման ապահովում**  **Պայմանագրի ապահովում** | **Обеспечение заявки**  **Обеспечение квалификации**  **Обеспечение договора** | **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **1930000199200100** | **ՀՀ դրամ**  **Драм РА (AMD)** |
| **1930000199200258** | **ՌԴ ռուբլի**  **Российский рубл (RUR)** |
| **1930000199200301** | **ԱՄՆ դոլար**  **Долларов США (USD)** |
| **1930000199200104** | **Եվրո**  **Евро (EUR)** |