

**Չափսերը՝ խորություն 650մմ , երկարությունը 1800 մմ, Բարձրությունը՝ 815 մմ, Թիթեղի հաստություն՝ առնվազն 5 մմ , կլոր խողովակ՝ չափերը Ф42/2մմ , երկարությունը 1,8 մ, 2 հատ Փոշեներկված 220° ջերմության տակ, գույնը սև , Փայտը չամ, փայտերի չափսերը՝ 40\*60\*1800մմ կրկնակի լաքապատված, քանակը 10 հատ, Նստարանի վերնամասում պետք լինի գրվածք ՝ ԱՐՏԱՇԱՏ , գրվածքի չափերը բարձրությունը 10 սմ , երկարությունը 35 սմ, Նստարանների ոտնակների մասում պետք է լինի Արտաշատ համայնքի զինանշանը /կից ներկայացված է էսկիզ նկարում/, 15սմ\*15սմ չափերով։ Նստարանների ոտնակները պետք է ունենան հարմարանք գետնին ամրանալու համար։ Պարտադիր պայման ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված, առանց արտաքին վնասվածքների և ապրանքի տեսքն ու որակը վատթարացնող այլ թերությունների։ Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը մատակարարման վայր կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով։ Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։  
Արտաքին տեսքը ըստ ներկայացված նկարի։**