ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակար-գման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 44411751 | **Զուգարանակոնքի տակառի**  **պահեստամասեր**  Запасные части для бачка унитаза | Տակի միացմամբ Kaldo կամ համարժեքը Tema (լրակազմ)  С нижним соединением Kaldo или аналог Tema (комплект) | հատ | 100 | 8000 | 800000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Марз Армавир, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 30 дней после заключения договора |
| 2 | 44411100 | **Ծորակ սառը ջրի**  Кран холодной воды | Լվացարանի, տեղադրման տեսակը՝ լվացարանի վրա ամրացվող: Կառավարում՝ միլծակային(պտտվող լծակավոր), ծորակի բարձրությունը՝ 29սմ, միացումը՝ 1/2'' ճկուն խողովակով, լրակազմում՝ ծորակ և ամրացման պարագաներ: Քաշը ՝456÷500գր:  Для умывальника, тип установки – на умывальник. Управление- однорычажный, высота крана- 29см, присоединение- гибкий шланг 1/2'', в комплекте: кран и крепежные элементы. Вес -456г÷500г: | հատ | 50 | 7000 | 350000 |
| 3 | 44411100 | **Խառնիչ (ծորակ)**  Cместитель | Լվացարանի, տեղադրման տեսակը՝ պատին ամրացվող: Կառավարում՝ միլծակային(պտտվող լծակավոր), խառնիչի փակիչ փական` կերամիկական քարթրիջ, ծորակի երկարությունը` 150 մմ ÷200 մմ, իրանի նյութը – արույր:  Ծածկույթ` քրոմ, քաշը` 1,35-1,5կգ: “KALDO” կամ համարժեքը Gunther GUPAI, Italomix  Для умывальника, тип установки –настенный.  Управление- однорычажный, запорный клапан смесителя-керамический картридж, длина излива-150мм÷200мм, материал корпуса-латунь.  Покрытие-хром, вес-1,35-1,5кг. “KALDO”или аналог Gunther GUPAI,Italomix | հատ | 150 | 10000 | 1500000 |
| 4 | 42131470 | **Բռնակ**  Ручка | Ծորակի ամրակով, քարթրիջով ծածկույթը՝ քրոմ:Նյութը` պլաստիկ,բնիկի չափսերը` 7х7մմ, քառակուսի  для смесителя под квадрат с крепежом и картриджом, покритие – хром.Материал –пластик.  Размер квадрат 7х7 мм | հատ | 30 | 1000 | 30000 |
| 5 | 42131470 | **Ձող (միջուկ)**  Стержен | Ծորակ 1/2", կես պտույտ:Գլխիկը` քառակուսի-7х7մմ:Ձողի ընդհանուր երկարությունը` 47մմ  для смесителя1/2", пол оборот, квадратный 7х7мм, общ.длина стержня 47мм | հատ | 100 | 900 | 90000 |
| 6 | 44163200 | **Խցանային փական**  Вентиль пробковый | Խցուկային(Ներդիրով) Ду50, աշխատանքային ճնշումը՝ 10 բար, նյութը՝ արույր, միացումը ներքին պարուրակով , ջերմաստիճանը՝ 100° С:  Сальниковый Ду50, рабочее давление 10 бар, материал корпуса- латунь, присоединение внутреняя резьба, температура- 100° С. | հատ | 15 | 2500 | 37500 |
| 7 | 44163200 | **Խցանային փական**  Вентиль пробковый | Խցուկային(Ներդիրով) Ду40, աշխատանքային ճնշումը՝ 10 բար, նյութը՝ արույր, միացումը ներքին պարուրակով , ջերմաստիճանը՝ 100° С:  Сальниковый Ду40, рабочее давление 10 бар, материал корпуса- латунь, присоединение внутреняя резьба, температура- 100° С. | հատ | 10 | 2200 | 22000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
6. Պայմանագրի կառավարիչ՝ Մ.Կարապետյան, հեռ. 010280035, e-mail: [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

**Дополнительные условия**

1․Товары должны быть новыми, неиспользованными.

2․Срок предоставления участнику подписанного акта приема-передачи - 10 рабочих дней.

3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.

4. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭК.

5. Продавец обязан сообщить договорному менеджеру о доставке не менее чем за один рабочий день до доставки товара, доставка может быть осуществлена ​​в течение рабочего дня с 900 до 1530.

6. Контрактный менеджер М. Карапетян, тел. 010280035, электронная почта mkrtich.karapetyan@anpp.am