ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | հաստ. 3մմ, չափսը` 1500x1500մմ 1Н-I-МБС-C-3 ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը  толщина 3мм, размер 1500x1500мм 1Н-I-МБС-C-3 ГОСТ 7338-90 или аналог | կգ | 100 | 4000 | 400000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  **г.** Мецамор, ЗАО «ААЭК» | 100 | Պայմանագիրը կնքման օրվանից 2026թ. փետրվար ամիս:  с даты подписания договора в 2026 году. февраль месяц: |
| 2 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | հաստ. 4մմ, չափսը` 1500x1500մմ 1Н-I-МБС-C-4 ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը  толщина 4мм, размер`1500x1500մմ 1Н-I-МБС-C-4 ГОСТ 7338-90 или аналог | կգ | 100 | 4000 | 400000 | 100 |
| 3 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-ТМКЩ-С-3, գլանափաթեթավոր, ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն- 4մմ, չափսերը ոչ պակաս 1350х2000մմ  1Н -I-ТМКЩ-С-3, рулонная, ГОСТ 7338-90 или аналог,толщина- 4мм, размеры не менее 1350х2000мм | կգ | 30 | 2500 | 75000 | 30 |
| 4 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-ТМКЩ-С-4, գլանափաթեթավոր, ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն- 4մմ, չափսերը ոչ պակաս 1350х2000մմ  1Н -I-ТМКЩ-С-4, рулонная, ГОСТ 7338-90 или аналог,толщина- 4мм, размеры не менее 1350х2000мм | կգ | 100 | 2500 | 250000 | 100 |
| 5 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-МБС-С-2, գլանափաթեթավոր ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն 4մմ, չափսեր ոչ պակաս - 1350х2000 մմ  1Н -I-МБС-С-2, рулонная ГОСТ 7338-90 или аналог, толщина 4мм, размеры не менее - 1350х2000 мм | կգ | 30 | 4000 | 120000 | 30 |
| 6 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-МБС-С-4, գլանափաթեթավոր ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն 4մմ, չափսեր ոչ պակաս - 1350х2000 մմ  1Н -I-МБС-С-4, рулонная ГОСТ 7338-90 или аналог, толщина 4мм, размеры не менее - 1350х2000 мм | կգ | 100 | 4000 | 400000 | 100 |
| 7 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-МБС -С-5, գլանափաթեթավոր, ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն- 5մմ, չափսերը ոչ պակաս 1350х2000մմ  1Н -I-МБС -С-5, рулонная, ГОСТ 7338-90 или аналог,толщина- 5мм, размеры не менее 1350х2000мм | կգ | 100 | 4000 | 400000 | 100 |
| 8 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե  Резиновый лист | 1Н -I-МБС-С-6 գլանափաթեթավոր ԳՕՍՏ 7338-90 կամ համարժեքը, հաստություն 6մմ, չափսեր ոչ պակաս - 1350х2000 մմ 1Н -I-МБС-С-6 рулонная ГОСТ 7338-90 или аналог, толщина 6 мм, размеры не менее - 1350х2000 мм | կգ | 60 | 4000 | 240000 | 60 |
| 9 | 44423652 | Օղակ  Кольцо | Ռետինե, ներքին տրամագիծը` 12մմ, ռետինի հաստությունը՝ 2մմ:  Резиновое, внутренний диаметр - 12 мм, толщина резины 2мм. | հատ | 50 | 100 | 5000 | 50 |

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Ապրանքների արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ի 3-րդ եռամսյակից:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новой, неиспользованной, иметь сертификат качества или паспорт. Год выпуска товаров, начиная с 3 четверти 2025 года.
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней
4. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов.
6. Менеджер по контракту М. Карапетян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | | |
| II | III | IV |  |
| 1 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | կգ | 100 | 4000 | 100% | 100 % | 100 % | 400000 |
| 2 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | կգ | 100 | 4000 | 100% | 100% | 100 % | 400000 |
| 3 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | կգ | 30 | 2500 | 100% | 100% | 100 % | 75000 |
| 4 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | կգ | 100 | 2500 | 100% | 100% | 100 % | 250000 |
| 5 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | կգ | 30 | 4000 | 100% | 100% | 100 % | 120000 |
| 6 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | կգ | 100 | 4000 | 100% | 100% | 100 % | 400000 |
| 7 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | կգ | 100 | 4000 | 100% | 100% | 100% | 400000 |
| 8 | 44423651 | Թիթեղ ռետինե | կգ | 60 | 4000 | 100% | 100% | 100% | 240000 |
| 9 | 44423652 | Օղակ | հատ | 50 | 100 | 100% | 100% | 100% | 5000 |