**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանքի** | | | | | | | |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)** | **անվանումը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **չափման միավորը** | **միավոր գինը/ՀՀ դրամ** | **ընդհանուր քանակը** | **ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ** |
| 1 | 09135200/504 | հեղուկ գազ | Հեղուկացված ածխաջրածնային գազ   * Բնութագրերին և անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները համաձայն՝ եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2016 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 68 որոշմամբ հաստատված «որպես վառելիք օգտագործելու համար նախատեսված հեղուկացված ածխաջրածնային գազերին ներկայացվող պահանջներ» Եվրասիական տնտեսության միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 036/2016) և ոլորտը կարգավորող այլ իրավական նորմերի կամ * Հեղուկ պրոպան գազ, որը կարող է օգտագործվել որպես շարժիչների վառելիք, բենզինի փոխարեն: Հիմնական բաղադրիչը` պրոպանի և բութանի խառնուրդ: Հեղուկ գազի բաղադրությունը՝   ա) հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը` 32 մգ/մ3 –ից ոչ ավելի  բ) ծծմբաջրածին և այլ լուծելի սուլֆիդներ` 23 մգ/մ3 ոչ ավելի.  գ) թթվածին` 1 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս).  դ) ածխաթթու գազ` 4 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս).  ե) ջրածին` 0.1 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս): համապատասխանությունը՝ համաձայն ГОСТ 20448-90: | լիտր |  | 45,000 |  |
| 1 | 09135200/504 | сжиженный газ | Сжиженный углеводородный газ  • Требования к спецификациям и безопасности в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза " требования к сжиженным углеводородным газам, предназначенным для использования в качестве топлива "(ТР ЕАЭС 036/2016), утвержденным решением Евразийской экономической комиссии № 68, и другими правовыми нормами, регулирующими отрасль, или  • Жидкий газообразный пропан, который можно использовать в качестве топлива в двигателях вместо бензина.՝  а) плотность водяного пара в сжиженном газе: не более 32 мг/м3  б) сероводород и другие растворимые сульфиды-не более 23 мг/м3;  (c) содержание кислорода не более 1% (объемная часть);  г) содержание углекислого газа не более 4% (объемная часть);  д) водород: не более 0,1% (объемная часть). соответствие ГОСТ 20448-90: | литр |  | 45,000 |  |

***\* Այլ պայմաններ***

* ***Մատակարարումը՝ կտրոններով (5, 10, 20 լիտրանոց), որը ենթակա կլինի իրացման 2026թ. ընթացքում կամ քարտային եղանակով (քարտերը և ծրագիրը անվճար):***
* ***Գնորդի հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3:***
* ***Լցակայանեերը պետք է գտնվեն ք․ Երևանում և առնվազն ՀՀ 10 մարզերում:***
* ***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա կտրոնների (իսկ քարտային եղանակով իրականացվելու դեպքում քատրերը և համապատասխան ծրագիրը) տրամադրումը իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից: Ընդ որումը սույն հաշվարկի կարգավորումը կիրառվում է համաձայնագրի կնքման յուրաքանչյուր դեպքի համար:***

***\* Прочие условия***

* ***Поставка: купонами (5, 10, 20 литровые), которые будут подлежать реализации в течение 2026г., или карточным способом (карты и приложение бесплатно).***
* ***Адрес поставки: РА, г. Ереван, А. Акопян 3.***
* ***Заправочные станции должны находиться в Ереване и, по крайней мере, в 10 регионах Армении:.***
* ***Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то предоставление купонов (а в случае осуществления карточным способом – карт и соответствующей программы) осуществляется в течение 20 дней со дня вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами в случае предусмотрения финансовых средств, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается начать исполнение договора в более короткий срок. При этом регулирование данного расчета применяется для каждого случая заключения соглашения.***