ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Չ/հ* | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիր ըստ ԳՄԱ  դասակարգման  (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիրը)  Техническая характеристика | Չափման  Միավորը  Единица измерения | Միավորի գինը (ՀՀդրամ)  Цена единицы | Ընդհանուր  Քանակը  Общее количество | Գումարը  (ՀՀդրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Ենթակա քանակը  Подлежащее количество | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 09132200 | **Բենզին ռեգուլյար**  Бензин регуляр | **ԱԻ-92, Ռեգուլյար**, արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմա-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15ºC ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը` 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ 3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C₅ և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՆերքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի՚, մատակարարումը կտրոնային, մատակարարումը Արմավիրի մարզում կամ Երևան քաղաքում  **АИ-92, регуляр ,** внешний вид - чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров насыщенного бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дмА, объем бензола фракция не более 1%, плотность при температуре 15ºС от 720 до 775 кг / мА, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля окислителей не более: метанол 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (C ₅) подробнее) -15%, другие окислители -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года, доставка по чекам в Армавирскую область или город Ереван. | լիտր  литр | 500 | 25000 | 12500000 | 10000 | Հունվար  январь  2026թ. |
| 5000 | Փետրվար  февраль  2026թ. |
| 5000 | մարտ  март  2026թ. |
| 5000 | ապրիլ  апрель 2026թ. |
| 2 | 09134200 | **Վառելիք դիզելային**  Топливо дизельное | Սեզոնային, դիզել, ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15ºC ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55ºC -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40ºC -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0ºC -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՆերքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի՚, մատակարարումը բաքով և կտրոններով, մատակարարումը Արմավիրի մարզում կամ Երևան քաղաքում (կտրոնների սպասարկումը կատարվի Երևան, Վաղարշապատ, Արմավիր, Մեծամոր համայնքներում)  Сезонное**,** дизельное, цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 15ºС от 820 до 845 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, температура воспламенения не более 55ºС низкий, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40ºС от 2,0 до 4,5 мА / с, температура мутности не более 0ºС, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Внутреннего регламента по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2004 г. доставка по чекам и баком в Армавирский марз или город Ереван. (Чеки будут обслуживаться в общинах Ереван, Вагаршапат, Армавир, Мецамор | լիտր  литр | 500 | 50000 | 25000000 | 17000 | Հունվար  январь  2026թ. |
| 15000 | Փետրվար  февраль  2026թ. |
| 18000 | Մարտ  март  2026թ. |
|  |  |
| 3 | 09411410 | **Պրոպան**  Пропан | Պրոպան գազ հեղուկացված, ԳՕՍՏ 20448-90 կամ համարարժեքը, բալոնում գազի պարունակությունը` 20 կգ (9,46մ³), ծավալը` 40 լ: Пропан газ сжиженный, ГОСТ 20448-90 или аналог, содержание пропана в баллоне 20 кг (9.46м³), объём 40л. | լիտր  литр | 200 | 520 | 104000 | 520 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 60 календарных дней после заключения договора |

|  |
| --- |
|  |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է ունենա որակի հավաստագիր;
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Дополнительные условия՝**

1. Товары должны иметь сертификат качества.
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
4. Поставщик объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.
6. Менеджер по контракту М. Карапетян, Тел. 010-28-00-35, e-mail: [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Գումար  (ՀՀ դրա) |
| 1 | 09132200 | Բենզին ռեգուլյար | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 09134200 | Վառելիք դիզելային | 34% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 09411410 | Պրոպան | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Վճարումը կիրականացվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:**

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

*հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*