ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 31431100 | Մարտկոց  Аккумулятор | Կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց 6 СТ 95 կամ 6 СТ 100: Լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 95-100 А/h, բևեռնայնությունը՝ ձախ, մեկնարկային հզորությունըը մինչև 750-880Ա,- արտադրման տեխնոլոգիան՝ EFB կամ AGM, նախատեսված է միջին կարգի ավտոբուսների և բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2025թ. ունենա տեխնիկակն անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համար: Քաշը 25-27կգ:  Свинцово-кислотный аккумулятор 6 СТ 95 или 6 СТ 100. Напряжение 12В, мощность 95-100 А/h, полярность левая, стартовая мощность 750- 850А технология изготовления EFB или AGM. Предназначен для автобусов среднего класса и грузовых машин. На аккумуляторе должна быть отмечена дата изготовления. Аккумулятор должен быть изготовлен в 2025г., иметь технический паспорт, пронумерован индивидуальным номером. Вес 25-27кг. | հատ | 6 | 112000 | 672000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Марз Армавир, г. Мецамор, ЗАО "ААЭК" | Պայմանագիրը կնքելուց հետո Ապրանքները մատակարարել յուրքանրյուր անգամ, ըստ պատվիրատուի պահանջի 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։  После подписания договора поставлять товары каждый раз в соответствии с требованиями заказчика в течение 20 календарных дней. |
|  | 31431100 | Մարտկոց  Аккумулятор | Կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց 6 СТ 80 կամ 6 СТ 85: Լարումը՝ 12Վ, հզորությունը՝ 80-85 А/h, բևեռնայնությունը՝ ձախ, մեկնարկային հզորությունըը մինչև 750Ա, արտադրման տեխնոլոգիան՝ EFB կամ AGM, նախատեսված է միջին կարգի ավտոբուսների և բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2025թ. ունենա տեխնիկակն անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համար: Քաշը 25-28կգ:  Свинцово-кислотный аккумулятор 6 СТ 80 или 6 СТ 85. напряжение 12В, мощность 80-85 А/h, полярность – левая, стартовая мощность до 750А, технология изготовления EFB или AGM. Предназначен для автобусов среднего класса и грузовых машин. На аккумуляторе должна быть отмечена дата изготовления. Аккумулятор должен быть изготовлен в 2025г., иметь технический паспорт, пронумерован индивидуальным номером. Вес 25-28кг. | հատ | 6 | 86000 | 516000 |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ից, փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով), Չ/Բ ծագման երկրի սետեֆիկատ, համարակալված լինի անհատական համարով մարտկոցները պետք է ունենան նվազագույնը 6 ամիս երաշխիքային ժամկետ:
2. Պայմանագրի ավարտ է համարվում 2026թ դեկտեմբերի 25-ը։ Պատվիրատույի մոտ գնման պահանջ չառաջանալու դեպքում՝ չմատակարարված ապրանքների մասով պայամանգիրը կլուծվի առանց պարտավորությունների։
3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
4. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում
5. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
9. Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованные, дата производства-начиная с 2025 года, упаковка-заводская (документация должна быть переведена на армянский или русский язык), Аккумуляторы должны иметь сертификат происхождения с индивидуальным номером и минимальный гарантийный срок 6 месяцев.
2. Срок действия договора считается истекающим 25 декабря 2026 года. В случае отсутствия у Заказчика запроса на покупку, договор расторгается без какой-либо ответственности за непоставленный товар.
3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
4. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется.
5. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.
6. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
7. Поставщик объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
8. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.
9. Менеджер по контракту А.Мелконян, Тел. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)