ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ  Н/Л | Ապրանքի | | | | | | | | |
| (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44118310 | Թիթեղ  Лист | **5x1000х1000** ԳՕՍՏ 19903-2015 կամ համարժեքը  Պողպատ 3 ԳՕՍՏ 14637-79  **5x1000х1000** ГОСТ 19903 или аналог  Ст3 ГОСТ 14637-79 | Կգ  кг | 39 | 500 | 19500 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 (վաթսուն) օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение **60 календарных дней** после заключения договора. |
|  | 44118310 | Թիթեղ  Лист | **6x1000х1000** ԳՕՍՏ 19903-2015 կամ համարժեքը  Պողպատ 3 ԳՕՍՏ 14637-79  **6x1000х1000** ГОСТ 19903 или аналог  Ст3 ГОСТ 14637-79 | Կգ  кг | 140 | 500 | 70000 |
|  | 44112766 | Անկյունակ  Уголок | **40х40х5** ԳՕՍՏ 8509-89 կամ համարժեքը ℓmin=6մ  Պողպատ 3 ԳՕՍՏ 535-2005  **40х40х5** ГОСТ 8509-89 или аналог ℓmin=6м,  Ст3 ГОСТ 535-2005 | Կգ  кг | 894 | 480 | 429120 |
|  | 44112690 | Կլորակ  Круг | **В-12** ԳՕՍՏ 2590-71  **20-2-б** ԳՕՍՏ 1050-74 կամ համարժեքը, ℓmin=6մ  **В-12** ГОСТ2590-71 или аналог  **20-2-б** ГОСТ 1050-74, ℓmin=6м | Կգ  кг | 26,64 | 500 | 13320 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | **50х3,5**  ԳՕՍՏ 3262-75 կամ համարժեքը, ℓmin=6մ, Պողպատ 3 ԳՕՍՏ 535-2005,  **50х3,5**  ГОСТ 3262-75 или аналог, ℓmin=6м  Ст3 ГОСТ 535-2005 | Մ  м | 60 | 700 | 42000 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | **90-1-60,3х4** ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը  Պողպատ 3 ԳՕՍՏ 535-2005  **90-1-60,3х4** ГОСТ 17375-2001 или аналог Ст3 ГОСТ 535-2005 | Հատ  штук | 55 | 3500 | 192500 |
|  | 44111448 | Հանքաբամբակային ներքնակ  Мата из минеральной ваты | Հանքային բրդյա ներքնակ կարված, ջերմամեկուսիչ, չհրկիզվող : МП (БТ) ԳՕՍՏ 21880-2022 կամ համարժեքը, չափսը՝ 600х6000մմ, մարկա 80 կամ 100, հաստությունը՝ 50մմ:  Мата из минеральной ваты прошивные, теплоизоляционные, негорючие МП (БТ) ГОСТ 21880-2022 или аналог, размер 600х6000мм,  марки 80 или 100, толщина - 50мм. | Հատ  штук | 41 | 14400 | 590400 |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված վիճակում, 1-7 չ/բ ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր,7-րդ կետի համար` արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ.-ից;
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9։00 մինչև 15։30:
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными; по пунктам 1–7 должны иметь сертификат качества или паспорт, а для пункта 7 — год выпуска начиная с 2025 года.
2. Срок предоставления подписанного Участником акта приема-передачи — 30 рабочих дней.
3. Допустимый срок просрочки — 10 календарных дней.
4. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующие на ААЭС.
5. Продавец обязан уведомить управляющего договором о поставке не позднее чем за один рабочий день до поставки. Поставка может осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 15:30.
6. Управляющий договором: М. Карапетян, тел. 010280035, e-mail: [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)