**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 09132200 | Բենզին ԱԻ-92, ռեգուլյար  (կտրոններով)  Бензин АИ-92, регуляр  (с купонами) | **ԱԻ-92, Ռեգուլյար**, արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմա-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15ºC ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը` 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ 3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C₅ և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված **«**Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի**»**, մատակարարումը կտրոններով, լիցքավորումը՝ Երևան քաղաքի և հարակից մարզերի լցակայաններից:  **АИ-92, регуляр ,** внешний вид - чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров насыщенного бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дмА, объем бензола фракция не более 1%, плотность при температуре 15ºС от 720 до 775 кг / мА, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля окислителей не более: метанол 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (C ₅) подробнее) -15%, другие окислители -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года, Доставка по чекам, заправка в город Ереване или ближающих областях. | լիտր  литр | 1000 | ք. Եղվարդ, Երևան խճուղի 84 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 84 | 1000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 20 дней с момента заключения договора |
| 2 | 09135200 | Հեղուկացված պրոպան գազ  (կտրոններով)  Сжиженный пропан газ  (с купонами) | **Գազ հեղուկացված**,ԳՕՍՏ 20448-90,կամ համարժեքը մատակարարումը կտրոններով: Կտրոնների սպասարկումը կատարվի Երևան քաղաքի և հարակից մարզերի գազալցակայաններում:  **Газ сжиженный**, ГОСТ 20448-90, или аналог, доставка по чекам. Заправка в городе Ереване и ближающих областях. | լիտր  литр | 1000 | 1000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

Կտրոնների սպասարկումը պետք է կատարվի Երևան քաղաքի և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի լցակայաններում:

**Дополнительные условия:**

Талоныалоны будут обслуживаться на автозаправочных станциях Еревана и в регионах Республики Армения.