**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 30237460 | Ստեղնաշար  Клавиатура | Ռուսերեն և անգլերեն տառաշարով, միացումը USB լարով  С русским и английским шрифтами, подключение через USB-кабель | հատ | 25 | 3000 | 75000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 25 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո **60 օրացուցային օրվա** ընթացքում  В течение **60 дней с момента** заключения договора |
|  | 30232231 | Կոշտ սկավառակ  Жесткий диск | 500 ԳԲ, Արտաքին ՅուՍԲ 3.0/2.0, (500GB, EXTERNAL USB 3.0/2.0)  500GB, внешний USB 3.0/2.0 | հատ | 2 | 25000 | 50000 | 2 |
|  | 30232231 | Կոշտ սկավառակ  Жесткий диск | [3.5" 2TB Seagate Exos 7E10 ST2000NM018B](https://market.yandex.ru/card/35-2tb-seagate-exos-7e10-st2000nm018b-sata-6gbs-7200rpm-256mb-512e/101626348569?hid=90401&show-uid=17545484484169956637106033&from=search&cpa=1&do-waremd5=wvOqbhZT_H98pl1FmdyAmg&cpc=nG0R-4QZ07GUiDBRmOltdIe5zNyXRekjwxbr_OO43LxOn-S8RJDNGiYXWOEqGNLkIpQwCxGKUhZu_xfbxmIgNzzV7xKd4GtcwDFJAuTaOEr1J7CqQRwvM2fOVP32VEa8O1dmbXPrLW4cB9-whZkbpGv_D13kPecK3ZzxsipPfYf7JCkJIpZalLFXleMJsVvxgF1cNP4CwP0HggJlC7n8SlzW7Mj9Mlz7rX3S86N4xOr6Bo7YWQfovDT5cW7SHnxBQjUKHUvKatGjIIpLEgtpjfnBNQCkzXIQaZ__hSyq0pNW0BDdQlh5n62qWiHtnZA520I_UYxu8BWj8kwv9M9zPg6woESwzOOa4dFb5w6AItWBP5I-W35EbNu1uS6nCzE_CSRWqEKzzeJxL0z-uXDThwDj2dX8se_wNhYQgvmWDiSdhpqCkRTKF74C6X9_uoIa0tM1mOFxK0_jY_BoIwyGq9SCrDO-wcKkSRTWXb5IKBAd966euJm2DgULg9vAZn6vxgBh9C65Qp18CahxewIVGDJLqrgp01kd7OWE6e8KrIWS_NT2lJCNNQ%2C%2C&cc=CiBiN2YwZGQxYzViOWQyODQ5OTU2NzBlYTI3NDE3MTYyZhAHgH3m7QY%2C) կամ համարժեքը  [2Tb SATA-III Seagate Exos 7E10 (ST2000NM000B) 2000 Гб](https://market.yandex.ru/card/zhestkiy-disk-2tb-sata-iii-seagate-exos-7e10-st2000nm000b-2000-gb-hdd-sata-iii-form-faktor-35-7200-obmin-256-mb/103696328441?hid=90401&show-uid=17545483183411150415906028&from=search&cpa=1&do-waremd5=JOdoxa3ukliLvhastyowZg&cpc=zEsMTBG8LXKpuOVzHHZPHQTxTuy0XcMEctXadnqw9SAAl3StDTdqQ7T9lL7JciA3RCwzJSTXOaqcp-Vrklw1qbUt_ND8vYKfvzj4bjBc7q17cjFOau2zzlQggDgWw8q5rok4Zarlloc8-9L-d6LbiN7Nijm1WGNrcZ2jJl0X5NZZQFF1n2L8ANKQcbbkC0HYEzgdufQhz4OFHeEn__0gFooDBwdtT38Nt-k9I3ewPRM9ZsvzClN23jfYvFCAakgn8R_GUgOz8tWejmQ82eteHnaiuUDxTvkSqeYvaML6ZoEY1TzKBQOi-Ofd5FSmJfNQ5j9KYur7IGOKGfQFYCYZRjPlvcSz2D14aJ10DnFIyFvITB5K0CJyu0OOelWBvtlcrdRqN_coSZGUvwiQjspcBMhor3l91fIR-BE-ZKUda_UUbk3uDD3sp2JN3rXCSCZ0n_yckKlnJznbFQ8yrtaA4yjJir5JPDCp88L912FKe2uKSvzbI67Hhj5KPcgT3zRiCDtATTC5FcNBciW2BhAyd_qQbzGK5c7OHPpsMeQmm9FN5zPRVAzgUQ%2C%2C&cc=CiAwODBjODU5NjAwMTM3NWNlMzVlNjY4Njc0Zjc3MDQwNRAHgH3m7QY%2C),  Toshiba SATA-III 2Tb MG04ACA200N Server Enterprise Capacity 512N | հատ | 8 | 164000 | 1312000 | 8 |
|  | 30232231 | Կոշտ սկավառակ  Жесткий диск | 1Տբ Արտաքին ՅուՍԲ 3.0/2.0, (1TB, EXTERNAL USB 3.0/2.0)  1Тб, внешний USB 3.0/2.0 | հատ | 2 | 30000 | 60000 | 2 |
|  | 30232231 | Կոշտ սկավառակ  Жесткий диск | 2Տբ Արտաքին ՅուՍԲ 3.0/2.0, (2TB, EXTERNAL USB 3.0/2.0)  2Тб, внешний USB 3.0/2.0, (2TB, EXTERNAL USB 3.0/2.0) | հատ | 2 | 38000 | 76000 | 2 |
|  | 30237100 | Հովացուցիչ  Вентилятор | Համակարգչի սնուցման աղբյուրի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0812 ՄԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՑ12Վ, 0,15 Ա 80x80x25 (W-TPS АD 0812 MB-A70GL 2Pin DC12V, 0.15A 80x80x25)  Для блока питания компьютера  W-TPS АD 0812 MB-A70GL 2Pin DC12V, 0.15A 80x80x25 | հատ | 1 | 11000 | 11000 | 1 |
|  | 30237100 | Հովացուցիչ  Вентилятор | Համակարգչի պատյանի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0912 ՀԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՑ12Վ, 0,25 Ա 92x92x25 (W-TPS АD 0912 HB-A70GL 2Pin DC12V, 0.25A 92x92x25)  Для корпуса компьютера W-TPS АD 0912 HB-A70GL 2Pin DC12V, 0.25A 92x92x25 | հատ | 1 | 17700 | 17700 | 1 |
|  | 30237100 | Հովացուցիչ  Вентилятор | Համակարգչի պրոցեսորի համար Վ-ՏՊՍ Ա9225-42ՌԲ-4ԱՊ-Ց1 4ՊԻՆ ԴՑ12Վ, 0,55Ա 80x80 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC12V, 0.55A 80x80)  Для процессора компьютера W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC12V, 0.55A 80x80 | հատ | 1 | 12000 | 12000 | 1 |
|  | 30237100 | Հովացուցիչ  Вентилятор | Պրոցեսորի համար` Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Վտ, չափսերը՝ 90x90x25մմ , ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման համակարգչի համար  Для процессора Intel Socket LGA 1150/LGA 775, 65Вт, размеры 90x90x25мм или аналог, для рентген компьютера телевизионного устройства | հատ | 2 | 25000 | 50000 | 2 |
|  | 30237100 | Հովացուցիչ  Вентилятор | Սերվերի սնուցման աղբյուրի համար` 3"(7,5սմ), լարումը` 12Վ, հոսանքի ուժը՝ 0.12÷0.25Ա, 80x80x25մմ  Для блока питания сервера 3"(7,5см), напряжение 12В, питание 0.12÷0.25А, 80x80x25мм | հատ | 1 | 5500 | 5500 | 1 |
|  | 30237100 | Հովացուցիչ  Вентилятор | Սերվերի պրոցեսորի համար` Intel D60188-001 Socket LGA 775, 12Վ, պտույտի արագությունը`2400պտ/րոպե, առանցքակալի տեսակը` սահքի, 80x80x25մմ  Для процессора сервера Intel D60188-001 Socket LGA 775, 12В, скорость вращения 2400вр/м, тип подшипника скользящий 80x80x25мм | հատ | 1 | 7000 | 7000 | 1 |
|  | 30237113 | Կոննեկտոր  Коннектор | RJ-45 8P8C տիպի։ Eternet մալուխի միացման համար։ Մալուխի միացման ժամանակ հաղորդալարերը պետք է դուրս ելնեն կոննեկտորի կոնտակտային անցքերից։  Типа RJ-45 8P8C для подключения Eternet кабеля. При заправке кабеля, провода должны выходить через контактные отверстия коннектора. | հատ | 50 | 100 | 5000 | 50 |
|  | 30237100 | Կուլեր  Кулер | DEEPCOOL ALTA 9 (DP-ICAP-AT9) տիպի պրոցեսսորի համար ալյումինե հիմքով, 2200պտ/վրկ, 26,8 դԲ, սնուցման և կառավարման սխեմայի միացման 3 կետով, տարածական չափերը 94,5x94,5x56մմ  Кулер для процессора DEEPCOOL ALTA 9 (DP-ICAP-AT9). Основание – аллюминий, 2200об/мин, 26,3дБ, с тремя точками соединения схемы питания и управления, габаритные размеры 94,5x94,5x56мм | հատ | 4 | 4000 | 16000 | 4 |
|  | 30121600 | Ռետինե գլան  Резиновый вал | Քենոն իՌ 6265 Ի (Сanon iR 6265i ) բազմաֆունկցիոնալ սարքի համար  Для МФУ Сanon iR 6265i | հատ | 2 | 43000 | 86000 | 2 |
|  | 30121600 | Մաստեր ժապավեն  Мастер пленка | Ռիսօ ԵԶ 570 Ե (Riso EZ 570E) բազմացնող սարքի համար  Для копира Riso EZ 570E | հատ | 6 | 27200 | 163200 | 6 |
|  | 30232231 | Կուտակիչ (SSD)  Накопитель (SSD) | Կոշտ, SSD նվազագույնը՝ 512Գբ, ինտերֆեյս SATA 3  Твердотельный SSD минимум -512Gb, интерфейс SATA 3 | հատ | 30 | 12500 | 375000 | 30 |
|  | 30232231 | Կուտակիչ (SSD)  Накопитель (SSD) | Կոշտ, SSD նվազագույնը՝ 1ՏԲ, ինտերֆեյս SATA 3  Твердотельный SSD минимум – 1ТВ, интерфейс SATA 3 | հատ | 10 | 22500 | 225000 | 10 |
|  | 30234400 | Սկավառակ  Диск | ԴՎԴ-Ռ (DVD-R)  DVD-R | հատ | 150 | 250 | 37500 | 150 |
|  | 32421300 | Ցանցային կոմուտատոր (սվիչ)  Сетевой коммутатор (свитч) | Առնվազն 24 պորտ 10/100/1000 Մբիթ/վրկ RJ45, առնվազն 2 SFP պորտ, լրակազմում լինի իրեն համապատասխան 2 SFP մոդուլ SC տիպի  Не менее 24 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45, не менее 2 портов SFP, в комплекте должно быть 2 соответствующих модуля SFP типа SC | հատ | 2 | 75000 | 150000 | 2 |
|  | 31341200 | Ծայրակալ  Наконечник | RJ45 | հատ | 500 | 80 | 40000 | 500 |
|  | 31341200 | Ծայրակալ  Наконечник | RJ45 CAT6 | հատ | 50 | 200 | 10000 | 50 |
|  | 32421300 | Մեդիափոխարկիչ  (կոնվերտոր)  Медиаконвертор | Միամոդ, տվյալների փոխանակման արագությունը՝ 1ԳԲտ/վ, EU power, SC միակցիչ, մեկ հատը հավասար է մեկ լրակազմ (A կողմով և B կողմով հավասար քանակի)  Одномодовый, cкорость передачи данных – 1ГБт/с, EU power, SC разъем, одна часть равна одному набору  (с равным количеством со стороныА и со стороны Б) | հատ | 10 | 28000 | 280000 | 10 |
|  | 32421300 | Կոմուտատոր (սվիչ)  Коммутатор (свитч) | Tenda TEG205E կառավարվող, 5 մուտքով կոմուտատոր, 1000 Մբիթ/վ կամ համարժեքը[, Կոմուտատոր TP-LINK TL-SG108PE կառավարվող](https://www.citilink.ru/product/kommutator-tp-link-tl-sg108pe-upravlyaemyi-403219/" \o "Коммутатор TP-LINK TL-SG108PE, управляемый), DMS-105 կոմուտատոր՝ 5 մուտքով 100/1000/2.5GBase-T  Tenda TEG205E коммутатор управляемый, 5-портовый, 1000 Мбит/с или эквивалент [Коммутатор TP-LINK TL-SG108PE управляемый](https://www.citilink.ru/product/kommutator-tp-link-tl-sg108pe-upravlyaemyi-403219/),DMS-105 Коммутатор с 5 портами 100/1000/2.5GBase-T | հատ | 2 | 10000 | 20000 | 2 |
|  | 32421300 | Ուղղորդիչ (Router)  Роутер | Xiaomi Router AX1500 կամ համարժեքը [TP-Link Archer AX18](https://www.dns-shop.ru/product/4f8b6fc3d6ce75ed/wi-fi-router-tp-link-archer-ax18/), HUAWEI BE3 WUKUN-BE32-20  Xiaomi Router AX1500 или эквивалент [TP-Link Archer AX18](https://www.dns-shop.ru/product/4f8b6fc3d6ce75ed/wi-fi-router-tp-link-archer-ax18/), HUAWEI BE3 WUKUN-BE32-20 | հատ | 2 | 25000 | 50000 | 2 |
|  | 31684400 | Վարդակների բլոկ  Блок разъемов | Վարդակների քանակը՝ 8, տեսակը եվրո, բեռնվածությունը 16Ա, սնուցման մուտքը C14, ապահովիչով և ֆիլտրով, սնուցման լար, կանգնակում մոնտաժելու համար, մետաղական իրան  Количество разъемов-8, тип-евро, нагрузка 16А, вход питания C14, с предохранителем и фильтром, шнур питания, для монтажа в стойку, металлический корпус | հատ | 4 | 25000 | 100000 | 4 |
|  | 30237200 | Պատչ-պանել  Патч-панель | Կանգնակում մոնտաժելու համար, չափը՝ U1, դուրս քաշվող, 24 հատ SC տիպի միակցիչով  Для монтажа в стойку, выдвижной, формфактор U1, 24 разъема типа SC | հատ | 3 | 9800 | 29400 | 3 |
|  | 32561600 | Օպտիկական մուֆտ  Оптический соединитель | FOSC-5(96) կամ համարժեքը FODB-8, 12 OB KSC LIGHT PON MYPP  FOSC-5(96) или эквивалент FODB-8 12, OB KSC LIGHT PON MYPP | հատ | 10 | 19500 | 195000 | 10 |

**Լրացուցիչ տեղեկություններ․**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 19, 23-24 չ/բ երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով 365 օր:
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
8. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Дополнительная информация**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механиче-скую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.) Кабели и провода- с указанием результатов испытаний, 28, 33-34 гарантийных обязательств 365 дней. .
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)