**Տեխնիկական բնութագիր**

**Պլաստմասե աղբարկղ 120 լ**

Ծավալը` 120 լ

Նյութը` Բարձր խտայնության ցածր ճնշման (HDPE) պոլիէթիլեն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հանդեպ կայուն

Լայնությունը` 480 մմ (±5%)

Երկարությունը` 550 մմ (±5%)

Բարձրությունը (կափարիչի փակ վիճակում)` 950 մմ (±5%)

Քաշը` 8 կգ (±5%)

Առավելագույն բեռնատարողությունը` 48 կգ

Գույնը` Կանաչ

Անիվները` 2 հատ, ռետինապատ, 200 մմ տրամագծով

Կափարիչը` Տափակ, աղբամանի գույնի և նույն նյութից, առնվազն երկու ամրակով իրանին միացված: Չափսը՝ նույնը, ինչ իրանի վերնամասը։

Արտադրման տարեթիվը` Ոչ ավելի վաղ, քան 2025թ.

Վիճակը` Նոր (նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված)

Գործարանային երաշխիք` 1 տարի՝ ընդունման օրվանից սկսած

Հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը` PLASTIK-GOGIC կամ CONTENUR կամ WEBER

Աղբարկղի կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համա-պատասխանեն EN 840, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտներին։ Համապատասխան սերտիֆիկատները պետք է ներկայացվեն մատակարարման ժամանակ։ EN 840 ստանդարտին համա-պատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի՝ TÜV Rheinland կամ TÜV SÜD կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափսերը, օգտագործված նյութը:

Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր, արտադրությունը ոչ պակաս 2025թ, նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում։

Մատակարարումից առաջ անհրաժեշտ է ներկայացնել ծագման երկրի սերտիֆիկատ։

Նախքան մատակարարումը պետք է պատվիրատուի հաստատմանը ներկայացվի նմուշ։ Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատվիրատուի ընտրությամբ մեկ աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի անկախ փորձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձաքննության եզրակացություն։

Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94 հասցեով և Մեծավան բնակավայր հասցեով:

Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, փորձարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն իրականացվում է մատակարարը, իր հաշվին և իր միջոցներով:

Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված «կամ համարժեք» բառերը:

Пластиковое мусорное ведро 120 л

Объем: 120 л

Материал: Полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), устойчивый к УФ-излучению

Ширина: 480 мм (±5%)

Длина: 550 мм (±5%)

Высота (с закрытой крышкой): 950 мм (±5%)

Вес: 8 кг (±5%)

Максимальная грузоподъемность: 48 кг

Цвет: Зеленый

Колеса: 2 шт., с резиновым покрытием, диаметр 200 мм

Крышка: Плоская, того же цвета, что и мусорное ведро, из того же материала, крепится к корпусу как минимум двумя крепежными элементами. Размер: соответствует размеру верхней части корпуса.

Год изготовления: не ранее 2025 года

Состояние: Новое (ранее не использованное и не ремонтированное)

Гарантия производителя: 1 год с даты приемки

Один из следующих брендов: PLASTIK-GOGIC, CONTENUR или WEBER

Конструкция, параметры и требования безопасности мусорного контейнера должны соответствовать стандартам EN 840, ISO 9001 и ISO 14001. Соответствующие сертификаты должны быть предоставлены при доставке. Сертификат соответствия EN 840 должен четко указывать количество изделий, протестированных органом по сертификации TÜV Rheinland или TÜV SÜD, их объем, вес, грузоподъемность, габариты и используемый материал.

Мусорные контейнеры должны быть новыми, изготовленными не позднее 2025 года, ранее не использованными и не ремонтированными. Внешний вид мусорного контейнера показан на прилагаемом изображении.

Сертификат страны происхождения должен быть предоставлен до доставки.

Перед отгрузкой заказчику должен быть предоставлен образец для утверждения. В случае очевидного несоответствия техническим характеристикам изделия, по выбору заказчика, один мусорный бак должен быть подвергнут независимой экспертизе за счет поставщика, и заказчику должно быть предоставлено заключение эксперта.

Поставка осуществляется поставщиком по адресу: г. Ташир, В. Саргсян 94 и поселок Мецаван.

Транспортировка, разгрузка, установка, подключение, тестирование продукции, а также обучение персонала заказчика осуществляются поставщиком за свой счет и собственными силами.

Использование в технических характеристиках любых товарных знаков, фирменных наименований, патентов, эскизов или моделей, стран происхождения или конкретных источников или производителей также содержит слова «или эквивалент», как предусмотрено в части 5 статьи 13 Закона Республики Армения «О закупках».