ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման  /Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 31442140 | **Էլեմենտ** Элемент | Գալվանական, տիպը` 6Ֆ22, 9Վ, (48,5 x 17,5 x 26,5)մմ, Duracell կամ համարժեքը Eneegizer, վարտա ֆիրմաների Гальванический, тип 6F22, 9В (крона), (48,5 x 17,5 x 26,5)мм, фирмы: Duracell или Eneegizer, Varta. | հատ | 80 | 1250 | 100000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Марз Армавир, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում**  В течение 30 дней с момента заключения договора |
|  | 31442140 | **Մարտկոց** Батарейка | Կրոնա 9v GP Greencell 1604G/6F22 կամ համարժեքը Duracell 9v 6LR61, Eneegizer : Крона 9v GP Greencell 1604G/6F22 или эквивалент Duracell 9v 6LR61, Eneegizer | հատ | 34 | 1500 | 51000 |
|  | 31431400 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Տիպը` ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1200մԱժ Тип AA-3,7В, Li-ion 14500, 1000мАч ÷ 1200мАч | հատ | 200 | 1800 | 360000 |
|  | 31431300 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Ni-MH 5H-AA 2000 տիպի, վերալիցքավորվող մարտկոց, անվանական լարումը 6Վ, անվանական հզորությունը 2000մԱժ, E6-24 Մեգաօմմետրի համար, (1 հատը՝ լրակազմումում 5 մարտկոց) Ni-MH 5H-AA 2000 тип, перезаряжаемая батарея, номинальное напряжение 6 В, номинальная ёмкость 2000мАч, для Мегаомметра E6-24, (1 штука, в комплекте 5 батареек) | հատ | 10 | 16200 | 162000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Վերալիցքավորվող, գելային 12V 40Ah, Delta կամ համարժեքը Security Force, Asterion։ Չափսերը ոչ ավելի, քան 200մմх170մմх 170մմ, (երկարությունը x հաստությունը x բարձրությունը), տափակ տերմինալներով Аккумуляторная, гелевая 12V 40Ah, размерами не более 200 х 170 х 170мм, Delta, Security Force или аналог Asterion (длина x толщина x высота), с плоскими выводами | հատ | 6 | 53000 | 318000 |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | Delta DTM 1207 (12V / 7.2Ah) կամ համարժեքը BB Battery BС7.2-12 (12V / 7.2Ah), CSB GPL 1272 (12V / 7.2Ah)  Аккумулятор Delta DTM 1207 (12 В / 7,2 Ач) или эквивалентный аккумулятор BB BC7.2-12 (12 В / 7,2 Ач), CSB GPL 1272 (12 В / 7,2 Ач) | հատ | 7 | 9000 | 63000 |
|  | 31431300 | **Մարտկոց** Аккумулятор | ԱԱԱ տիպի, Camelion կամ համարժեքը Duracell, Eneegizer, Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 900÷1000մԱժ, չափերը՝ (10 x 44)մմ: DYNA POKET Կարծրաչափի, АВГУР սարքի մեջ, ճակատային լապտերի մեջ օգտագործելու համար: AАА тип Camelion или эквивалент Duracell, Eneegizer, Ni-MH, напряжение 1,2 В, мощность 900÷1000мАч, размеры: (10 x 44)мм. Для использования в твердомера DYNA POKET, в приборе АВГУР в налобном фонаре. | հատ | 14 | 1500 | 21000 |  |  |
|  | 31431100 | **Մարտկոց** Аккумулятор | ԱԱ տիպի, լարումը` 1,2Վ, հզորությունը` 1900 մԱժ չափսերը` (17 x 65)մմ: Mic-10 Կարծրաչափի մեջ օգտագործելու համար AA типа, напряжение 1,2Վ, мощность 1900 мАч, размеры: (17 x 65)мм. Для использования в приборе твердомер Mic-10 | հատ | 4 | 2250 | 9000 |  |  |
|  | 31431400 | **Մարտկոց** Аккумулятор | "ETOP-12V" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար, լարումը` 12վ, տարողունակությունը` 1,5Աժ, մարտկոցի տեսակը`Li-ion Для шуруповерта марки "ЭТОП-12В", напряжение: 12В, емкость: 1,5Ач, тип аккумулятора: Li-ion | հատ | 6 | 8500 | 51000 |  |  |
|  | 31431400 | **Մարտկոց** Аккумулятор | FLUKE 753-ի կալիբրատոր սնուցման համար, վերալիցքավորվող մարտկոց (BP7240) տիպի, լարումը 7,2Վ, Էներգիայի քանակ 30Վտ/ժ, քիմիայի տեսակ Li-lon, չափսերը` (154.90 x 69.22 x 26.70)մմ, ապրանքի քաշը` 280±10գ: для питания калибратора FLUKE 753, аккумулятор перезаряжаемый типа (BP7240), напряжение 7,2В, количество энергии 30Bт/ч, тип химии Li-lon,размеры: (154.90 x 69.22 x 26.70)мм, вес товара: 280±10г | հատ | 1 | 104000 | 104000 |  |  |
|  | 31431400 | **Մարտկոց** Аккумулятор | <<EPICA>> մակնիշի` <<EP-10855>> տեսակի պտուտակադարձիչի սնուցման համար: Մարտկոցի տիպը` Լիթիում-իոնային, էլեկտրական լարումը` 12Վ, ունակությունը` 2000մլԱժ:  Для шуруповерта модели <<EPICA>> марки <<EP-10855>> Тип аккумулятора: Литий-ионный. Напряжение: 12 В, емкость: 2000 мл/ч. | հատ | 2 | 6500 | 13000 |  |  |
|  | 31431100 | **Մարտկոց**  Аккумулятор | Կապարաթթվային մեկնարկային մարտկոց 6 СТ 75: Լարումը 12Վ, հզորությունը 75 А/h, բևեռնայնությունը ձախ, մեկնարկային հզորությունըը 650-750Ա, արտադրման տեխնոլոգիան՝ EFB կամ AGM, նախատեսված է միջին կարգի ավտոբուսների և բեռնատարների համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2025թ. ունենա տեխնիկակն անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համար: Քաշը 18-21կգ:  Свинцово-кислотный аккумулятор 6 СТ75. напряжение 12В, мощность 75 А/h, полярность – левая, стартовая мощность 650-750А, технология изготовления EFB или AGM. Предназначен для автобусов среднего класса и грузовых машин. На аккумуляторе должна быть отмечена дата изготовления. Аккумулятор должен быть изготовлен в 2025г., иметь технический паспорт, пронумерован индивидуальным номером. Вес 18-21кг. | հատ | 15 | 68000 | 1020000 |  |  |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ից, փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: 4-6,10 չ/բ մարտկոցները մատակարարման պահին պետք է ունենան նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: 12-րդ չ/բ-ը պետք է ունենա համապատասխանության սետեֆիկատ, համարակալված լինի անհատական համարով, մարտկոցները պետք է ունենան նվազագույնը 6 ամիս երաշխիքային ժամկետ:
2. 12-րդ չ/բ-ով պայմանագիրը կնքելուց հետո ապրանքները յուրքանրյուր անգամ մատակարարել ըստ պատվիրատուի պահանջի 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ 12-րդ չ/բ-ի պայմանագրի ավարտ է համարվում 2026թ դեկտեմբերի 25-ը։ 12-րդ չ/բ-ի պատվիրատույի մոտ գնման պահանջ չառաջանալու դեպքում՝ չմատակարարված ապրանքների մասով պայամանգիրը կլուծվի առանց երկկողմ պարտավորությունների։
3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
4. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում
5. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

1.Товар должен быть новым, неиспользованным, год производства — начиная с 2025 года, упаковка — заводская (документация должна быть переведена на армянский или русский язык). Аккумулятори пунктов 4–6 и 10 на момент поставки должны иметь гарантийный срок не менее 1 года.

Аккумуляторные батареи по пункту 12 должны иметь сертификат соответствия, пронумерованный индивидуальным номером, при этом аккумуляторные батареи должны иметь гарантийный срок не менее 6 месяцев.

1. После заключения договора по пункту 12 поставка товаров должна осуществляться каждый раз в соответствии с требованием заказчика в течение 20 календарных дней. Окончанием договора по пункту 12 считается 25 декабря 2026 года. В случае отсутствия у заказчика потребности в закупке по пункту 12 договор в части непоставленных товаров подлежит расторжению без взаимных обязательств сторон.
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется.
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
6. Поставщик объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.

Менеджер по контракту А.Мелконян, Тел. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)