***Աղբաման***

Կարկաս **4** **մմ,** թիթեղյա մետաղից, ցինկապատված և փոշենյութով ծածկված,**HPL 12 մմ UF** ծածկույթով, արտաքին օգտագործման համար

Երկարություն: 440 մմ

Լայնություն: 310 մմ

Բարձրություն: 950 մմ

Քանակ՝ 22 հատ

**Երաշխիք**՝ Առնվազն 12 ամիս արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիք

Ապրանքը **առաքվում է մատակարարի կողմից**, ինչպես նաև իրականացվում է բոլոր անհրաժեշտ հավաքման և տեղադրման նախնական գործողությունները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջների։

Ապրանքները պետք է լինեն գործարանային արտադրության և պետք է ունենան սերտիֆիկատներ կամ արտոնագրեր:

Կից նկարին համապատասխան

 