**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Об-щее количество | Միավորի գինը  (հազար դրամ)  Цена единицы (тысяча драм) | Գումարը  (հազար դրամ)  Цена (тысяча драм) | Մատակարարման/  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 31711110 | **Էլեկտրոնային տպատախտակ**  Плата электронная | 687282.002 изм 14 գազի հայտնաբերման համակարգի համար (ԳՀՀ) կամ համարժեքը (համարժեքը համաձայնեցնել արտադրող ընկերության հետ)  687282.002 изм 14 для системы обнаружения газа (СОГ) или аналог (аналог согласовать с компанией производителем). | հատ  штук | 1 |  |  | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»** | Ֆինանսական միջոցներ հատկացնելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 120 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения после выделения финансовых средств |
|  | 31711110 | **Էլեկտրոնային տպատախտակ** Плата электронная | 758726.006 изм 8 գազի հայտնաբերման համակարգի համար (ԳՀՀ) կամ համարժեքը (համարժեքը համաձայնեցնել արտադրող ընկերության հետ)  758726.006 изм 8 для системы обнаружения газа (СОГ) или аналог (аналог согласовать с компанией производителем). | հատ  штук | 1 |  |  |
|  | 31711110 | **Էլեկտրոնային տպատախտակ** Плата электронная | 758726.009 изм 9 գազի հայտնաբերման համակարգի համար (ԳՀՀ) կամ համարժեքը (համարժեքը համաձայնեցնել արտադրող ընկերության հետ)  758726.009 изм 9 для системы обнаружения газа (СОГ) или аналог (аналог согласовать с компанией производителем). | հատ  штук | 1 |  |  |
|  | 31151100 | **AC-DC**  **կերպափոխիչ**  AC-DC преобразователь | Տիպը՝ SPS5930-1-LF  Սարքավորման գործարանալին համարը՝ T100103091-1-LF Astrodyne TDI  Մուտքային լարումը 380-480Վ. АС 3 ֆազ  Ելքային լարումը 0-60Վ.DC  Առավելագույն հզորությունը 16.5կՎտ  Ելքային հոսանքը - 0-360Ա  Հովացման համակարգը` ջրային  Չափսերը 758,0մմ x 482,0մմ x 43,0մմ  Тип- SPS5930-1-LF  Производственный номер продукта- T100103091-1-LF Astrodyne TDI  Входное напряжение - 380-480В. АС фазы 3  Выходное напряжение - 0-60В.DC  Максимальная мощность - 16.5кВт  Выходной ток- 0-360А  Тип охлаждения- водяной  Размеры 758,0мм x 482,0мм x 43,0мм | հատ  штук | 1 |  |  |
|  | 31211210 | **Պոտենցիոմետր** Потенциометр | Р10, 680 Օհմ±10% С1 WM 50 կամ համարժեքը  Р10, 680 Ом±10% С1 WM 50 или аналог | հատ  штук | 6 |  |  |

Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

**Տեխնիկական պահանջներ.**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
7. Պայմանագրի կառավարիչ Կ. Համբարձումյան հեռ. 010-28-00-35, email [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am)

Допустима аналог товара- в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом - автором проекта.

**Технические условия:**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
3. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.
4. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
5. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
6. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.
7. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, email [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).