**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 42661400 | Օդապլազմային կտրման կայանք  Установка воздушно-плазменной резки | Տիպը՝ շարժական, դիսփլեյ՝ կա, օգտագործումը՝ օդապլազմային կտրում, ցանցի լարումը՝ 220 Վ, կտրման անվանական հոսանք՝ 70 ÷ 80 Ա, սառեցումը՝ օդային, սպառման հզորությունը՝ 4÷5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման սահմանները՝ 25÷70 Ա, կտրվող մետաղի հաստությունը՝ 25÷30մմ, սնուցման տիպը՝ միաֆազ  Լրակազմում.  Օդապլազմային կտրման սարք՝ 1 հատ, 2 մ ցանցային մալուխ՝ 1 հատ, պլազմային կտրիչ (կտրիչ)՝ 1 հատ, սեղմված օդի ֆիլտր-կարգավորիչ՝ 1 հատ, 1 մ օդային ճկափող՝ 1 հատ, խողովակի սեղմակ՝ 4 հատ, 2,5 մ հողանցման միացքով մալուխ՝ 1 հատ։  Тип переносной, дисплей есть, использование воздушно плазменная резка, напряжение сети 220 В, номинальный ток резки 70÷80 А, охлаждение воздушное, потребляемая мощность 4÷5 кВт, пределы регулирования тока 25÷70 А, толщина разрезаемого металла 25÷30мм, тип питания однофазный, Комплектация.  Установка воздушно-плазменной резки 1 шт, сетевой кабель 2м 1 шт, плазматром (резак) 1 шт, фильтр-регулятор сжатого воздуха 1 шт, воздушный рукав 1 м 1 шт, фиксатор для рукава 4шт, кабель с клеммой заземления 2,5м 1 шт. | հատ\* | 1 | 720000 | 720000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»** | **ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի**  **ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70 օրացույցային օրվա ընթացում**  **в случае предусмотрения финансовых средств, в течение 70 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения** |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
2. Արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ.: Երաշխիքային ժամկետ նվազագույնը 12 ամիս մատակարարման օրվանից:
3. Հատ չափման միավոր է ընտրվել ըստ ԳՄԱ դասակարգման աղյուսակի, հատ չափման միավորը իր մեջ ներառում է տեխ. բութագրում նշված ապրանքների քանակները միասին:
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
8. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)

**Дополнительные требования:**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока действия; упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, а документация должна быть переведена на армянский или русский языки
2. Год изготовления — начиная с 2025 года. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня поставки․
3. Единица измерения включает в себя суммарное количество товаров, указанных в технической спецификации.
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8. Менеджер по контракту В. Манукян, Тел. 010-28-00-35, e-mail [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)