**I. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Ուղևորատար ավտոմոբիլ (միկրոավտոբուս)**  
*(էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման նպատակով)*

**1. Օրենսդրական հղումներ**

1.1. Ներմուծվող միկրոավտոբուսը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվարի 2-ից գործող՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ հաստատված  
**«Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011)**  
Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին։

1.2. Մատակարարը պարտավոր է նախապես պատվիրատուին տրամադրել առաջարկվող տրանսպորտային միջոցի՝

* սերիական արտադրության մոդելի և մակնիշի տվյալները,
* տեխնիկական բնութագրերը,
* ինչպես նաև վերոնշյալ թիվ 877 որոշմամբ պահանջվող համապատասխան հավաստագրերը։

**2. Ընդհանուր պահանջներ**

2.1. Տրանսպորտային միջոցը պետք է լինի **նոր, չօգտագործված**։  
2.2. Թողարկման տարեթիվը՝ **ոչ շուտ, քան վերջին 1 (մեկ) տարին**։

2.3. Ապրանքանիշը և մոդելը **չեն սահմանափակվում**։   
2.4. Արտադրող երկիրը՝ **չսահմանափակվող**։

2.5. Նախատեսված է **քաղաքային ուղևորափոխադրումների** համար։  
2.6. Տրանսպորտային միջոցը պետք է համապատասխանի ՀՀ տարածքում շահագործման համար սահմանված բոլոր նորմերին։

**3. Սերտիֆիկացում**

3.1. Պարտադիր պահանջ է՝  
**ОТТС (Տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատման վկայական)**։

**4. Տեխնիկական բնութագրեր (նվազագույն)**

4.1. Նստատեղերի քանակ՝ **ոչ պակաս, քան 16+1**։  
4.2. Շարժիչի աշխատանքային ծավալ՝ **ոչ պակաս, քան 2.0 լ**։  
4.3. Շարժիչի տեսակ՝ **բենզինային / տուրբո կոմպրեսոր**։  
4.4. Էկոլոգիական ստանդարտ՝ **առնվազն EURO 5**։  
4.5. Շարժիչի հզորություն՝ **ոչ պակաս, քան 180 ձիաուժ**։  
4.6. Քարշակ՝ **ետևի**։  
4.7. Փոխանցման տուփ՝ **մեխանիկական, առնվազն 6 փոխանցում**։  
4.8. Առավելագույն արագություն՝ **ոչ պակաս, քան 120 կմ/ժ**։  
4.9. Վառելիքի բաքի տարողություն՝ **ոչ պակաս, քան 80 լ**։

**5. Չափսեր և զանգված**

5.1. Երկարություն՝ **ոչ պակաս, քան 5900 մմ**։  
5.2. Լայնություն՝ **ոչ պակաս, քան 2000 մմ**։  
5.3. Բարձրություն՝ **ոչ պակաս, քան 2600 մմ**։  
5.4. Անիվային բազա՝ **ոչ պակաս, քան 3500 մմ**։  
5.5. Ընդհանուր քաշ՝ **ոչ պակաս, քան 2800 կգ**։

**6. Անվտանգություն և հարմարավետություն**

6.1. Վարորդի անվտանգության բարձիկ։  
6.2. ABS և EBD համակարգեր։  
6.3. Կայանման զգուշացնող համակարգ (առնվազն՝ հետևի)։  
6.4. Կենտրոնական փական։  
6.5. Իմմոբիլայզեր։  
6.6. Էլեկտրական ապակիներ (առնվազն՝ առջևի)։  
6.7. Ղեկի ուժեղացուցիչ, կարգավորվող։  
6.8. Կոնդիցիոներ (առնվազն մեկ գոտի)։  
6.9. Աուդիոհամակարգ (Radio / USB)։  
6.10. LED կամ համարժեք լուսարձակներ։  
6.11. Առնվազն մեկ ուղևորային կողային դուռ։

**7. Երաշխիք**

7.1. Երաշխիքային ժամկետ՝ **առնվազն 5 տարի կամ 200,000 կմ** (կախված նրանից, որն առաջինը կլրանա)։  
7.2. Երաշխիքը պետք է ներառի առնվազն՝

* շարժիչը,
* փոխանցման տուփը,
* քարշակ համակարգը։

**8. Մատակարարում**

8.1. Մատակարարման առավելագույն ժամկետ՝ **մինչև 130 օր**։  
8.2. Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

* ОТТС,
* տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագիր,
* երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր։

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, իսկ Բանկային երաշխիքի դեպքում՝ «900155101091» հաշվեհամարին: