**Արթիկ համայնքի կարիքների համար անիվավոր տրակտորների համար նախատեսված КУН/TURS/-1000У-ОБС առջևի ամբարձիչի ձեռք բերում**

|  |  |
| --- | --- |
| КУН/TURS/-1000У-ОБС առջևի ամբարձիչ | 2 հատ |
| Նախատեսված | Բելառուս 82․1 |
| Բեռնունակությունը, կգ | 1000 |
| Բարձրացման բարձրություն /մինչև պտտման առանցքը/մ | 3․78 |
| Սլաքի հաստությունը,մմ | 5 |
| Հրդրավլիկ գլաններ | 80x40 |
| Բեռնիչի արագահան | Այո |
| Աշխատանքային օրգանի արագահան | Այո |
| Սահման առանցքակալներ | մետաղակեռամիկա |
| Հակառոտման կողպեք ծխնիների առանցքների համար | Այո |
| Յուղման կետեր | Առկա |
| Քաշը, կգ | 580 +10 |

***Երաշխիքային ժամկետ 6 ամիս մատակարարման օրվանից հաշված Մինչև մատակարարումը ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը, որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ։*** ***Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված***

պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝

* Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը

**Для нужд сообщества Artik ведутся работы по закупке фронтального погрузчика КУН/ТУРС/-1000У-ОБС для колесных тракторов.**

|  |  |
| --- | --- |
| Фронтальный погрузчик КУН/ТУРС/-1000У-ОБС | 2 шт. |
| Запланировано | Беларусь 82․1 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема / до оси вращения/м | 3․78 |
| Толщина стрелы, мм | 5 |
| Гидравлические цилиндры | 80x40 |
| Быстросъемный механизм погрузчика | Да |
| Быстрое высвобождение рабочего тела | Да |
| Упорные подшипники | кермет |
| Блокировка от проворачивания для шарнирных штифтов | Да |
| Точки смазки | Доступный |
| Вес, кг | 580 +10 |

Гарантийный период 6 месяцев с даты доставки. Перед доставкой необходимо заранее согласовать с покупателем внешний вид, цвет и качество изделия. Изделие должно быть новым и неиспользованным.

Должна иметь четкую и разборчивую маркировку пресс-формы и содержать как минимум следующую информацию:

• Название или товарный знак организации-производителя