**Արթիկ համայնքի կարիքների համար անիվավոր տրակտորների համար նախատեսված КУН/TURS/-1000У-ОБС առջևի ծնոտավոր շերեփի ձեռք բերում**

|  |  |
| --- | --- |
| КУН/TURS/-1000У-ОБС առջևի ծնոտավոր շերեփ | 2 հատ |
| Նախատեսված | КУН/TURS/-1000У-ОБС |
| Ծավալ,մ 3 | 0․8 |
| Աշխատանքային լայնություն, մ | 2 |
| Դանակի հաստություն,մմ | 18 |
| Միացման տեսակ | Եվրոշրջանակ |
| Գաբարիտային չափեր (Ե\*Լ\*Բ),մմ | 979/2018/961 |
| Քաշը, կգ | 344 |

***Երաշխիքային ժամկետ 6 ամիս մատակարարման օրվանից հաշված Մինչև մատակարարումը ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը, որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված***

պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝

* Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը

**Для нужд сообщества Artik ведутся работы по закупке переднего ковша КУН/ТУРС/-1000У-ОБС для колесных тракторов.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ковш передний челюстной КУН/ТУРС/-1000У-ОБС | 2 шт. |
| Запланировано | КУН/TURS/-1000У-ОБС |
| Объём, м³ | 0․8 |
| Рабочая ширина, м | 2 |
| Толщина ножа, мм | 18 |
| Тип подключения | Европейская рама |
| Габаритные размеры (В\*Ш\*Г), мм | 979/2018/961 |
| Вес, кг | 344 |

Гарантийный период 6 месяцев с даты доставки. Перед доставкой необходимо заранее согласовать с покупателем внешний вид, цвет и качество изделия. Изделие должно быть новым и неиспользованным.

Должна иметь четкую и разборчивую маркировку пресс-формы и содержать как минимум следующую информацию:

• Название или товарный знак организации-производителя