**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы (драм) | Գումարը  (դրամ)  Сумма (драм) | Մատակարարման  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1․ | 31512200 | Լամպ  Лампа | հալոգենային КГМН 6.3-15, КФК-2 կոնցենտրացիոն ֆոտոկոլորիմետրի համար:  КГМН 6.3-15 галогенная, для концентрационного фотоколориметра КФК-2. | հատ  штук | 10 | 9240 | 92 400 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский марз г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 60 (шестьдесят) календарных дней после заключения договора |
| 2․ | 31512200 | Լամպ  Лампа | հալոգենային КГМ 12-10-2, КФК-3 կոնցենտրացիոն ֆոտոկոլորիմետրի համար:  КГМ 12-10-2 галогенная, для концентрационного фотоколориметра КФК-3. | հատ  штук | 10 | 7 900 | 79 000 |
| 3. | 31681100 | Էլեկտրոդ ապակյա, համակցված  Электрод стеклянный, комбинированный | ЭСК-10601/7 (К80.7) տեսակի, МАРК 901 տեսակի լաբորատոր սարքի համար:  типа ЭСК-10601/7 (К80.7), для лабораторного прибора МАРК 901 | հատ  штук | 4 | 34 450 | 137 800 |
| 4. | 31711110 | Զգայուն տարր  Элемент чувствительный | МЭЧ-1, 5В4.675.059 կամ ЭТ10.351 5ВО.467.010 ЭТХ-1-2 սարքի համար:  МЭЧ-1, 5В4.675.059 или ЭТ10.351  5ВО.467.010 для прибора ЭТХ-1-2. | հատ  штук | 3 | 33 600 | 100 800 |
| 5. | 31711110 | Զգայուն տարր  Элемент чувствительный | МЭЧ-1, 5В4.675.060 կամ ЭТ10.351 5ВО.467.010 ЭТХ-1-2 սարքի համար:  МЭЧ-1, 5В4.675.060 или ЭТ10.351  5ВО.467.010 для прибора ЭТХ-1-2. | հատ  штук | 3 | 33 600 | 100 800 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան, որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, պետք է տրամադրի երաշխիքային ժամկետ 365 օր, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, ուղեկցող փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով:
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:
4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

*Ծանոթագրություն։* Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).

**Дополнительные условия։**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и гарантийного срока; гарантийный срок должен составлять 365 дней; упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара; сопроводительные документы должны быть переведены на русский или английский языки։Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․
4. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующие на ААЭС․
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов․

*Примечание:* Менеджер по контракту А. Асланян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).