**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի  Товара | | | | | | | | |
| Միջան-ցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափ-ման միա-վորը  Единица измере-ния | Ընդհա-նուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  Цена единицы | Գումարը  Сумма | Մատակարարման  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1․ | 31161180 | **ПГВ-4С տեսակի Շոգեգեներատոր-ների պահեստամասերի**  **ЗИП к парогенератору типа ПГВ-4С** | 1**.**1 Լրալցնող օղակ VK 3295/1 – 4 հատ  Заполняющее кольцо VK 3295/1 – 4  штук | հատ штук | 1 |  | **63 653 600** | **«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր**  **ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор,** | **Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև ՊՆՎ-2027թ․ (01.04.2027թ․)**  **С даты заключения договора до ППР-2027г. (01.04.2027г.)** |
| 1**.**2 Լրալցնող օղակ - 4 հատ  Заполняющее кольцо VK 3295/2 - 4  штук |
| 1**.**3 Կատարավոր միջադիր - 4 հատ  Прокладка гребенчатая Т 3295 Տ.Т. – 4 штук |

**Լրացուցիչ պահանջներ**

\* Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ տվյալ չափաբաժնի չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել 1 լրակազմով։

1. Տվյալ չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով, կամ տեխնիկական պահանջով, կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

2. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., պետք է ունենան միջուկային էներգետիկայի համար արտադրատեսակների արտադրման հավաստագիր, որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործված հիմնական նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ենթարկվեն համապատասխանության գնահատման՝ համաձայն **НП-071-18** **փաստաթղթի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան**՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, **անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան**: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

**Մատակարարը պետք է ունենա ПГВ-4С տեսակի շոգեգեներատորների պահեստամասերի նախկինում 3 տարվա ընթացքում նմանատիպ ապրանքների (անվտանգության 2-րդ դասի համապատասխան) մատակարարման փորձ։**

3.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը կազմում է 30 աշխատանքային օր;

5. Թույլատրելի խախտման ժամկետը կազմում է 10 օրացուցային օր;

6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կ. Համբարձումյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**Дополнительные условия:**

1. Допускается эквивалентный вариант товаров данных лотов согласно решению № 473-А от 2 апреля 2020 года по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный продукт, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

2. Товары должны быть новыми. Даты выпуска начиная с 2025г., должны иметь сертификат для производства изделий ядерной энергетики. Товары должны иметь сертификат качества или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары должны изготавливаться и проходить оценку соответствия **по НП-071-18, согласно их классу безопасности-2,** с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, **соответствующего классу безопасности-2, по НП-001-97**. Организация и проведение приемки товаров является частью ответственности поставщика.

\* **Поставщик должен иметь опыт поставки аналогичных товаров на приобретение ЗИП к парогенератору типа ПГВ-4С (согласно 2-ому классу безопасности) в течение последних трех лет.**

3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи составляет 30 рабочих дней;

5. Допустимый срок нарушения составляет 10 календарных дней;

6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).