**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы (драм) | Գումարը  (դրամ)  Сумма (драм) | Մատակարարման  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1․ | 42131480 | Շոգեգեներատորների մակարդակի կարգավորիչի խցարար օղակ  Уплотнительное кольцо регулятора уровня парогенераторов | “Fisher” HPT 10x6x5 1/4  1D7518X0262, դիրք 41,  անվտանգության դաս՝ 3-րդ,  ըստ НП-001-97  “Fisher” HPT 10x6x5 1/4  1D7518X0262, позиция 41,  класс безопасности 3,  по НП-001-97 | հատ  штук | 30 | 93 030 | **2 790 900** | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский марз г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում  С даты заключения договора в течение 90 календарных дней |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքի համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:
2. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ., պետք է ունենան միջուկային էներգետիկայի համար արտադրատեսակների արտադրման հավաստագիր, որակի հավաստագիր/պատրաստման վկայական կամ անձնագիր` օգտագործված նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն:
3. Ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն մշակված որակի պլանին համապատասխան՝ ըստ 3-րդ անվտանգության դասի, համաձայն НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի, մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի` НП-001-97-ի անվտանգության դասին համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
4. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
5. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ՝ 30 աշխատանքային օր։
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ՝ 10 օրացուցային օր։
7. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացվել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530։

Ծանոթագրություն։ Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.

**Дополнительные условия։**

1. Допустима эквивалентная продукция — в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом - автором проекта.
2. Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2025г. Товары должны иметь сертификат для производства изделий ядерной энергетики, сертификат качества/свидетельство об изготовлении или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.
3. Товары должны изготавливаться и приниматься согласно разработанного плана качества- по НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017, в соответствии с классом безопасности по НП-001-97, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя в соответствии с классом безопасности по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.
4. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
5. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․
6. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․
7. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующие на ААЭС․
8. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.

Примечание: Менеджер по контракту А. Асланян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.