***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ  
Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ***

**Սարքի տեսակ**Սև-սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք։ **Սարքի գործառույթներ**Տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում։ **ՊՐԻՆՏԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ**Տպագրության արագություն՝ մինչև 18 էջ/րոպե (A4)Տպագրության եղանակ՝ սև-սպիտակ լազերայինՏպագրության որակ՝ մինչև 1200 × 600 dpi (բարելավված ռեժիմ)Տպագրության լուծաչափ՝ մինչև 600 × 400 dpiԱռաջին պատճենի դուրսբերման ժամանակ (FCOT)՝ 7-8 վ **ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ**Պատճենահանման արագություն՝ մինչև 18 էջ/րոպե (A4)Առաջին պատճենի դուրսբերման ժամանակ՝ մոտ 12 վ կամ պակասՊատճենահանման լուծաչափ՝ մինչև 600 × 600 dpiՌեժիմներ՝ Տեքստ, Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/ԼուսանկարՊատճենների քանակ՝ մինչև 9Մասշտաբավորում՝ 50–200% (քայլը՝ 10%) **ՍԿԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ**Տեսակ՝ գունավորՕպտիկական լուծաչափ՝ մինչև 600 × 600 dpiԲարելավված լուծաչափ՝ 9600 × 9600 dpiԳունային խորություն՝ 24 բիթ (մուտք/ելք)Սկանավորման առավելագույն լայնություն՝ 216 մմ **ԹՂԹԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ**Սկաների տեսակ՝ պլանշետայինԹղթի մուտքային տարողություն՝ մոտ 150 թերթԵլքային լոտոկի տարողություն՝ մոտ 100 թերթՏպագրության նյութեր՝ սովորական թուղթ, խիտ թուղթ, վերամշակված թուղթ, թափանցիկ թաղանթ, պիտակների թուղթ, ծրարներ, ինդեքս քարտերԹղթի ձևաչափեր՝ A4, B5, A5, Executive, ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement  
Օգտատիրոջ սահմանած չափեր՝ լայնություն 76–216 մմ, երկարություն 127–356 մմԹղթի խտություն՝ 60–163 գ/մ² **ԻՆՏԵՐՖԵՅՍ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ**Ինտերֆեյս՝ USB 2.0 Hi-SpeedԱջակցվող ՕՀ՝ Windows 10 / 2000 / XP / Vista,  
**Սնուցում**՝ 220–240 Վ, 50/60 Հց

***Երաշխիքային սպասարկումը արտադրողի պաշտոնական սերվիզ կենտրոնում: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Մատակարարումը կատարել Պատվիրատուի հասցեով՝ ք.Արարատ, Շահումյան 34: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրացույցային օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:***

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 094-44-20-13

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Многофункциональное печатающее устройство**

**Тип устройства**  
Чёрно-белое лазерное многофункциональное устройство.  
**Функции устройства**  
Печать, сканирование и копирование.  
**ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА**Скорость печати — до 18 стр./мин (A4)  
Метод печати — чёрно-белая лазерная печать  
Качество печати — до 1200 × 600 dpi (улучшенный режим)  
Разрешение печати — до 600 × 400 dpi  
Время выхода первой копии (FCOT) — 7–8 с  
**ФУНКЦИИ КОПИРА**Скорость копирования — до 18 стр./мин (A4)  
Время выхода первой копии — около 12 с или менее  
Разрешение копирования — до 600 × 600 dpi  
Режимы — Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото  
Количество копий — до 9  
Масштабирование — 50–200% (шаг 10%)  
**ФУНКЦИИ СКАНЕРА**Тип — цветной  
Оптическое разрешение — до 600 × 600 dpi  
Улучшенное разрешение — 9600 × 9600 dpi  
Глубина цвета — 24 бита (вход/выход)  
Максимальная ширина сканирования — 216 мм  
**РАБОТА С БУМАГОЙ**Тип сканера — планшетный  
Ёмкость входного лотка — около 150 листов  
Ёмкость выходного лотка — около 100 листов  
Поддерживаемые носители — обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, прозрачная плёнка, бумага для этикеток, ко нверты, индексные карточки  
Форматы бумаги — A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement   
Пользовательские размеры — ширина 76–216 мм, длина 127–356 мм  
Плотность бумаги — 60–163 г/м²  
**ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**Интерфейс — USB 2.0 Hi-Speed  
Поддерживаемые ОС — Windows 10 / 2000 / XP / VistaПитание — 220–240 В, 50/60 Гц

**Гарантийное обслуживание в официальном сервисном центре производителя. Транспортировка и разгрузка Товара осуществляются Поставщиком за свой счёт и собственными средствами. Поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика: Республика Армения, г. Арарат, ул. Шаумяна, дом 34.Гарантийный срок на Товар составляет 365 календарных дней со дня поставки. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счёт устранить выявленные недостатки Товара либо заменить его на новый в срок от 3 до 5 календарных дней с момента уведомления Заказчиком. При этом Поставщик обеспечивает транспортировку Товара в соответствующий сервисный центр и обратную доставку Заказчику.**

В случае возникновения вопросов звонить по следующему номеру телефона: **094-44-20-13**.