***ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար ամառային Դիզելային վառելիքի ձեռքբերում -***Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» : \*\*Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Կտրոնային \* Մատակարարումը իրականացվում է կտրոններով: Կտրոնները ընկերության կողմից սեփական միջոցներով հանձնել պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարին՝ ըստ Արթիկի համայնքապետարանի գնման ժամանակացույցի: լցակայանի առկայություն ք. Արթիկում

Топливо дизельное - цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 150 С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения от 550 С не ниже, углеродистый остаток в осадок 10% не более 0,3%, вязкость при 400 С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 00 С, безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА 2004 г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением № 1592 от 11 ноября. Купон \* Поставка осуществляется по талонам. Компания за счет собственных средств доставила талоны руководителю ответственного отдела, согласно графику закупок муниципалитета Артика. Наличие заправочной станции c. Артикум