## I. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

**Ուղևորատար ավտոմոբիլ (միկրոավտոբուս)**  
(էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռքբերման նպատակով)

**1. Օրենսդրական հղումներ**

1.1. Ներմուծվող միկրոավտոբուսը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվարի 2-ից գործող՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ հաստատված  
**«Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011)**  
Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին։

1.2. Մատակարարը պարտավոր է նախապես պատվիրատուին տրամադրել առաջարկվող տրանսպորտային միջոցի՝

* սերիական արտադրության մոդելի և մակնիշի տվյալները,
* տեխնիկական բնութագրերը,
* ինչպես նաև վերոնշյալ թիվ 877 որոշմամբ պահանջվող համապատասխան հավաստագրերը։

### 2. Ընդհանուր պահանջներ

2.1. Տրանսպորտային միջոցը պետք է լինի **նոր, չօգտագործված**։  
2.2. Թողարկման տարեթիվ՝ **2026 թ.**։  
2.3. Ապրանքանիշը և մոդելը **չեն սահմանափակվում**։  
2.4. Արտադրող երկիրը՝ **չսահմանափակվող**։

2.5. Նախատեսված է **քաղաքային ուղևորափոխադրումների** համար։  
2.6. Տրանսպորտային միջոցը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում շահագործման համար սահմանված նորմերին։

### 3. Սերտիֆիկացում

3.1. Պարտադիր՝  
**ОТТС (Տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատման վկայական)**։

### 4. Տեխնիկական բնութագրեր (նվազագույն)

4.1. Նստատեղերի քանակ՝ **16+1**։  
4.2. Շարժիչի աշխատանքային ծավալ՝ **ոչ պակաս, քան 2.7 լ**։  
4.3. Շարժիչի տեսակ՝ **բենզինային**։  
4.4. Շարժիչի հզորություն՝ **ոչ պակաս, քան 106 ձիաուժ**։  
4.5. Բնապահպանական ստանդարտ՝ **առնվազն EURO 5**։  
4.6. Քարշակ՝ **4x2**։  
4.7. Փոխանցման տուփ՝ **մեխանիկական, առնվազն 5 փոխանցում**։  
4.8. Վառելիքի բաքի տարողություն՝ **ոչ պակաս, քան 80 լ**։

### 5. Չափսեր և զանգված

5.1. Երկարություն՝ **ոչ պակաս, քան 6400 մմ**։  
5.2. Լայնություն՝ **ոչ պակաս, քան 2500 մմ**։  
5.3. Բարձրություն՝ **ոչ պակաս, քան 2700 մմ**։  
5.4. Անիվային բազա՝ **ոչ պակաս, քան 3745 մմ**։  
5.5. Ընդհանուր քաշ՝ **ոչ պակաս, քան 4200 կգ**։  
5.6. Օգտակար բեռնատարողություն՝ **ոչ պակաս, քան 2800 կգ**։

### 6. Անվտանգություն և հարմարավետություն

6.1. ABS արգելակման համակարգ։  
6.2. Կենտրոնական փական։  
6.3. Էլեկտրական ապակիներ (առնվազն՝ առջևի)։  
6.4. Ղեկի ուժեղացուցիչ։  
6.5. Առնվազն մեկ կողային ուղևորային դուռ։  
6.6. Հետևի դռներ՝ ուղևորների մուտք/ելքի համար։

### 7. Երաշխիք

7.1. Երաշխիքային ժամկետ՝ **առնվազն 2 տարի**։  
7.2. Երաշխիքը պետք է ներառի առնվազն՝

* շարժիչը,
* փոխանցման տուփը,
* քարշակ համակարգը։

### 8. Մատակարարում

8.1. Մատակարարման առավելագույն ժամկետ՝ **մինչև 130 օրացուցային օր**։  
8.2. Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել՝

* ОТТС,
* տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագիր,
* երաշխիքային պարտավորությունների փաստաթղթեր։

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, իսկ Բանկային երաշխիքի դեպքում՝ «900155101091» հաշվեհամարին: