|  |  |
| --- | --- |
| **Անվանում** | **Տեխնիկական բնութագիր** |
| Էնդոսկոպիկ լիգատոր | Էնդոսկոպիկ բազմալիցք 7-օղակային լիգատոր. հնարավորություն ունի աշխատելու՝ 8,5-ից մինչև 11,5 մմ արտաքին տրամագիծ ունեցող էնդոսկոպների հետ։ Կատետերի երկարությունը-160 սմ, կատետերի տրամագիծը-2,2 մմ, տեղադրված է 7 օղակ - 1 հատ,  բիոպսիոն փական Pentax էնդոսկոպների համար - 1 հատ ՍՏԵՐԻԼ, ՄԻԱՆՎԱԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ |
| Էնդոսկոպիկ կլիպ ապլիկատոր, 11մմ | Էնդոսկոպիկ կլիպ-ապլիկատոր ECO-CLIP, նախատեսված է ճկուն էնդոսկոպների համար, մեկանգամյա օգտագործման, պտտվող, նախատեսված է 2,8 մմ տրամագծով և 2300 մմ երկարությամբ աշխատանքային ուղու համար: Ունի նախապես տեղադրված կլիպս։ Հյուսվածքի առավելագույն բռնման տրամագիծը՝ 11 մմ։ Ունի գործիքի բազմակի բացման և փակման հնարավորություն։ Կլիպսի բացման/փակման ցիկլերի քանակը՝ ոչ պակաս, քան 30 անգամ |
| Էնդոսկոպիկ ինյեկտոր | Ներարկիչ Էնդոսկոպիայի համար, միանգամյա օգտագործման համար Ասեղի տրամագիծը՝ 0,7 մմ (22G), ասեղի երկարությունը՝ 4 մմ, կատետերի տրամագիծը՝ 2,3 մմ։ Նախատեսված է 2,8 մմ տրամագծով և 2300 մմ երկարությամբ աշխատանքային ուղու համար: ՄԻԱՆՎԱԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ |
| Էնդոսկոպիկ ինյեկտոր, 6մմ | Ներարկիչ Էնդոսկոպիայի համար  Ասեղի տրամագիծը - 0,5 մմ (25 G),ասեղի երկարությունը - 6 մմ, տրամագիծը - 2,3 մմ, 2,8 մմ տրամագծով և 2300 մմ երկարությամբ աշխատանքային ուղու համար: ՄԻԱՆՎԱԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ |
| Բերանակալ | Բերանակալ, ֆիքսատորով, չի պարունակում լատեքս, ռեզինե ամրակապով |
| Էնդոսկոպի մաքրման հավաքածու | Կտոր՝ նախատեսված Էնդոսկոպի աշխատանքային ուղու ձեռքով մաքրման համար: Միանվագ օգտագործման հավաքածուով, որը ներառում է՝ 1. մաքրող երկակի խոզանակ, կատետերի տրամագիծը - 1,7 մմ, երկարությունը - 2300 մմ, խոզանակի տրամագիծը - 5/5 մմ, խոզանակի երկարությունը - 20/20 մմ, 2. մաքրող երկակի խոզանակ փականների համար, խոզանակի տրամագիծը - 11/5 մմ, երկարությունը - 150 մմ |
| Պոլիպեկտոմիկ օղակ | Պոլիպէկտոմիկ օղակ, տեսակը՝ օվալաձև, երկակի լարով, բացման լայնություն - 35 մմ, հավաքածու՝ անշարժ բռնակով, միանվագ օգտագործման համար, ստերիլ փաթեթավորմամբ: Տրամագիծը - 2,3 մմ, է 2,8 մմ տրամագծով աշխատանքային ուղու համար, երկարությունը - 230 սմ |
| Տաք բիոպսիայի աքցան | Աքցան տաք բիոպսիայի համար , Օվալաձև գավաթիկներով: Մետաղական տուբուս, պատված դեղին տեֆլոնով՝ դիմադրության նվազեցման և էնդոսկոպի խոռոչ հեշտ ներմուծման համար: Բարձր ճկունություն՝ էնդոսկոպի կտրուկ ոլորումների դեպքում հեշտ ներմուծման համար: Տեսանելի է նաև ռենտգենսկոպիայի դեպքում: Առանց ասեղի, միանվագ օգտագործման համար, տրամագիծը - 2,3 մմ, նախատեսված է 2,8 մմ և ավել աշխատանքային ուղու համար, երկարությունը - 230 սմ։  Հավաքածուի կազմը՝ Կենսազանգվածի հավաքման տարա, ծավալը՝ ոչ ավել քան 18 մլ, հերմետիկ կափարիչ, ներառված գդալ, ստերիլ փաթեթավորմամբ |
| Իրիգացիոն պոմպ | Ցուցման և կառավարման ստեղներ սարքի առջևի վահանակի վրա՝ միացման/անջատման ստեղն, բռնակ՝ հեղուկի հոսքի արագությունը կարգավորելու համար Հեղուկի հոսքի սահմանված արագության ցուցադրում Հեղուկի հոսքի արագությունը 0 - 0,5 լ/րոպե միջակայքում Ճնշումը՝ 0-48 psi Լրակազմը պետք է պարունակի անհրաժեշտ բոլոր պարագաները միացման համար |