**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 39713432 | Արդյունաբերական փոշեկուլ  Пылесос промышленный | Լարումը` 220Վ, հաճախությունը՝ 50Հց, հզորությունը` 1200÷1500Վտ, առավելագույն ճնշումը` 160÷190մԲար, արտադրողականությունը` 26÷35 լ/վրկ, բաքի տարողությունը` 20÷35լ, բաքի նյութը` չժանգոտվող պողպատ, աշխատանքի ռեժիմը՝ ներծծում/արտափչում, մաքրման տեսակը՝ չոր/թաց, սնուցման լարի երկարությունը՝ 5÷7մ:  Լրակազմում՝ փոշեկուլ - 1 հատ, ճկափող Ø30÷32 մմ×5÷7 մ - 1 հատ, ճեղքավոր գլխադիր Ø30÷32 մմ×20 մմ - 1 հատ, թաց և չոր աղբի խոզանակ - 1 հատ, պողպատե փոխագուցավոր խողովակ 750÷800 մմ – 1 հատ, սպունգային զտիչ - 1 հատ, գործվածքային զտիչ - 1 հատ, նուրբ մաքրման զտիչ HEPA - 1 հատ, սարքի միացման համար ադապտեր 27÷41 մմ – 1 հատ, շահագործման ձեռնարկ - 1 հատ:  Напряжение – 220В, частота – 50Гц, мощность - 1200÷1500 Вт,максимальное давление-160÷190 мБар, производительность - 26÷35 л/сек, емкость бака - 20÷35 л, материал бака - нержавеющая сталь, режим работы – всасывание/выдувание, тип уборки -сухая/влажная, длина шнура питания - 5÷7 м.  В комплекте: пылесос - 1 шт, шланг Ø30÷32 мм ×5÷7 м - 1шт, щелевая насадка Ø30÷32 мм×20 мм – 1 шт, щётка для сухого и влажного мусора – 1 шт, стальная телескопическая трубка 750÷800мм – 1 шт, губчатый фильтр – 1шт, тканевый фильтр – 1 шт, фильтр тонкой очистки HEPA – 1 шт, адаптер для подключения инструмента 27÷41 мм - 1 шт, руководство по эксплуатации – 1 шт. | Հատ  шт | 10 | 98000 | 980000 | ՀՀ, Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  РА, Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 10 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 40 дней с момента заключения договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված, ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով 365 օր, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով,
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
3. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
7. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Дополнительные условия:**

1. Продукция должна быть новой, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, должны иметь сертификат качества или паспорт гарантийных обязательств и сроков 365 дней․ Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)